| # Bewerkingen aanmaken Open \ Productie (TI)\Assemblagebeheer\Engineering\Bewerkingen (tiapl1500m000). Deze sessie kunt u gebruiken om de bewerkingen te definiëren die worden gebruikt om de het artikel op de lijn te assembleren. Als de bewerkingen niet zijn gedefinieerd in ERP LN maar door een externe bron worden geleverd, kunt u de bewerkingen niet wijzigen. U kunt ze alleen weergeven. De sessie is beschikbaar voor gegevensinvoer via de sessie Bewerkingsgegevens (tiapl1100s000) als aan de volgende condities is voldaan: Uw huidige bedrijf is gedefinieerd als het basisbedrijf in de sessie Parameters assemblageplanning (tiapl0500s000). Het selectievakje Externe assemblagedelen en bewerkingen is uitgeschakeld of het selectievakje Testmodus is ingeschakeld in de sessie Parameters assemblageplanning (tiapl0100s000). NB Voor een station van de soort Lijnstation dat is gekoppeld aan de assemblagelijn is ten minste één bewerking vereist. Een station van de soort Buffer kan geen bewerkingen hebben. Bewerkingen koppelen aan lijnstations Open \ Productie (TI)\Assemblagebeheer\Engineering\Bewerkingen (tiapl1500m000). Bewerkingen zijn één van een reeks stappen binnen een routing die achtereenvolgens moet worden uitgevoerd om een artikel te produceren. Bewerkingen worden toegewezen aan lijnstations. Deze sessie kunt u gebruiken om de lijnstations op te geven waar de bewerkingen worden uitgevoerd, samen met de ingangsdatum, locatie en manbezetting voor de bewerkingen. Als u bewerkingen wilt koppelen aan lijnstations, voert u de volgende stappen uit: Selecteer de eerste bewerking die u hebt gedefinieerd. Klik op Planningsspecificaties bewerking in het menu Beeld, Specifiek, Referenties of Acties. De sessie Planningsspecificaties bewerking (tiapl1510m000) wordt gestart. Koppel de bewerking aan het lijnstation. Stel de ingangsdatum en de vervaldatum in. Stel de uitvoeringsvolgorde, de manbezetting en de machinebezetting in. Deze worden gebruikt wanneer de parameter Mutatieverwerking is ingesteld op Op basis van order bij het berekenen van de man-/machine-uren tijdens het backflushen. NB Als u bewerkingsspecificaties voor een assemblageorder hebt gewijzigd, moet u de sessie Assemblageorders vernieuwen en bevriezen (tiapl3203m000) uitvoeren om de wijzigingen te verwerken: Het doel van een planningsspecificatie assemblage is het evenwichtig verdelen van resources over de lijnstations op een manier die resulteert in optimale prestaties van de assemblagelijn. Planningsspecificaties worden gebruikt om kenmerken van het proces te definiëren, zoals cyclustijd, manbezetting en machinebezetting. Een aantal proceskenmerken kan door middel van een planningsspecificatie worden gedefinieerd. Proceskenmerken die van toepassing zijn op de gehele assemblagelijn, worden gedefinieerd in de planningsspecificatie per assemblagelijn. Proceskenmerken die op het niveau van het lijnstation worden toegepast, worden gedefinieerd voor andere planningsspecificaties, die worden gedefinieerd per lijnstation en worden gekoppeld aan de planningsspecificaties per assemblagelijn. Wanneer de planningsspecificatie per assemblagelijn actief is, gelden alle specificaties per lijnstation die hieraan zijn gekoppeld. |