| # Productiemagazijnen aanvullen (tiasc8210m000) Deze sessie kunt u gebruiken om leveringsberichten aan te maken of bij te werken die door leveranciers of magazijnen kunnen worden gebruikt om artikelen over te zetten naar een productiemagazijn. Functionaliteit In de sessie kunt u leveringsberichten genereren en bijwerken. De functionaliteit van deze sessie wordt in hoofdzaak bepaald door het Toevoersysteem dat u gebruikt. Ordergestuurd/SILS Bij het aanvoersysteem Levering in lijnvolgorde kunnen de berichten als volgt worden gegenereerd en bijgewerkt: Berichten die zijn gegenereerd voor interne toelevering, kunnen worden geblokkeerd of gedeblokkeerd. Berichten die zijn gegenereerd voor externe toelevering, zijn altijd gedeblokkeerd. Geblokkeerd Gegenereerde berichten voor interne toelevering zijn default Geblokkeerd. Alleen gedeblokkeerde leveringsberichten worden verwerkt. Gedeblokkeerd Berichten voor interne toelevering worden gedeblokkeerd op basis van het lijnstation dat is geselecteerd op het veld Trigger-lijnstation. Zie de paragraaf Parameters voor meer informatie. U kunt berichten op drie manieren bijwerken. Volledig bijwerken Hierbij wordt zowel de orderinhoud bijgewerkt, dat wil zeggen de materialen en hoeveelheden, als de leveringsgegevens, dat wil zeggen de leveringsvolgorde en leverdatum/-tijd. Voor deze bijwerking bestaat dus geen enkele beperking. Gedeeltelijk bijwerken Hierbij worden alleen de leveringsgegevens bijgewerkt, dat wil zeggen de leveringsvolgorde en leverdatum/-tijd. Deze bijwerking is beperkt tot leveringsgegevens omdat de leverancier of het magazijn op het moment van de bijwerking geen wijzigingen meer kunnen aanbrengen in de orderinhoud. Een bijwerking is gedeeltelijk als deze binnen de Bevroren time fence valt. Zie de paragraaf Parameters voor meer informatie. Bijwerken van de status Geblokkeerd. Hierbij worden bestaande geblokkeerde berichten gedeblokkeerd. Gedeblokkeerde berichten zijn gereed voor verwerking door het magazijn of de leverancier. Zie de paragraaf Parameters voor meer informatie. Als u reeds verzonden SILS-leveringsberichten volledig of gedeeltelijk bijwerkt, wordt het veld Status in de sessie Lijnstation - levering assemblagedelen (SILS) (tiasc8520m000) ingesteld op Gewijzigd. Dit geldt zowel voor geblokkeerde als gedeblokkeerde berichten. Ordergestuurd/batch Bij het aanvoersysteem Ordergestuurd/batch hebben de berichten de volgende kenmerken: De status Geblokkeerd is niet op deze berichten van toepassing, dus u hoeft deze berichten niet te deblokkeren. De berichten kunnen op geen enkele manier worden bijgewerkt, ongeacht of deze al zijn verzonden of niet. NB Als u andere delen of hoeveelheden wilt aanvragen nadat u batch-leveringsberichten hebt gegenereerd, hebt u de volgende mogelijkheden: Andere hoeveelheden van dezelfde delen: u kunt alleen extra delen aanvragen door een bericht te genereren voor een andere order waarop deze delen nog niet zijn aangevraagd. Overige delen: u kunt nieuwe berichten voor dezelfde order genereren. Parameters wijzigen De functionaliteit van deze sessie wordt bepaald door de volgende parameters en instellingen: In het aanvoersysteem, dat is gedefinieerd in de sessie Magazijn - artikel (whwmd2110s000), worden de volgende parameters ingesteld. Levering vanaf magazijn Indien u dit selectievakje inschakelt, worden assemblagedelen aangevraagd bij het opgegeven magazijn. Dit magazijn genereert magazijnoverboekingen. Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, worden assemblagedelen besteld bij een externe leverancier. De berichtgegevens worden door Inkoop geïnterpreteerd en verzonden met behulp van een op volgorde gezet verzendingsschema. Toevoersysteem Assemblagedelen kunnen worden geleverd via Ordergestuurd/batch, dat wil zeggen niet voor specifieke assemblageorders, of via Ordergestuurd/SILS. Leveringsberichten kunnen alleen worden bijgewerkt als u het aanvoersysteem Ordergestuurd/SILS gebruikt. Voor SILS-leveringsberichten wordt op basis van een time fence bepaald of deze alleen gedeeltelijk moeten worden bijgewerkt. Een wijziging die binnen deze time fence valt, is gedeeltelijk. Deze time fence is de Bevroren time fence die is gedefinieerd voor de kit van de assemblagedelen in de sessie Assemblagekit (whwmd4550m000) in Magazijnbeheer. SILS-leveringsberichten die worden gegenereerd voor interne toelevering, zijn default Geblokkeerd. Leveringsberichten voor externe toelevering zijn altijd gedeblokkeerd. Geblokkeerde berichten zijn geblokkeerd voor verwerking door het magazijn of de leverancier, tot ze worden gedeblokkeerd. Het blokkeren van berichten wordt ingesteld door ERP LN en wordt geregistreerd op het veld Geblokkeerd van de sessie Lijnstation - levering assemblagedelen (SILS) (tiasc8520m000). Zie de help van het veld Trigger-lijnstation voor meer informatie. Of SILS-leveringsberichten voor interne toelevering moeten worden gedeblokkeerd, is afhankelijk van het lijnstation dat is geselecteerd op het veld Trigger-lijnstation. Als dit station gelijk is aan het Trigger-station dat is gedefinieerd in de sessie Magazijn - artikel (whwmd2110s000), worden de berichten gedeblokkeerd. De hoeveelheid van delen wordt bepaald door de waarde van het veld Te reserveren hoeveelheid in de sessie Parameters assemblagebeheer (tiasc0100m000). In deze sessie kunt u alleen berichten aanmaken of bijwerken voor artikelen die niet tot de grijpvoorraad behoren. Grijpvoorraadartikelen definieert u in de sessie Artikel - Magazijn (whwmd4100s000). Vereisten na het gebruik van de sessie In de huidige sessie kunt u alleen leveringsberichten aanmaken of bijwerken. Deze berichten worden echter alleen verwerkt na verzending naar het magazijn of de leverancier. Berichten die u in de huidige sessie hebt aangemaakt of bijgewerkt, moet u daarom verzenden met de sessie Leveringsberichten assemblagedelen verzenden (tiasc8220m000). Proces-triggers gebruiken Om ervoor te zorgen dat er altijd voldoende voorraad beschikbaar is in het productiemagazijn van een lijnstation, kunt u het proces triggeren met behulp van een activiteitsgestuurde werkstroom. Een voorbeeld van een trigger is de gereedmelding van een lijnstationorder op een vorig lijnstation. Op die manier kunt u vooraf inspelen op de behoeften. Proces-triggers definieert u in de sessie Proces-triggers definiëren (tiasl8100m000). NB Overgezette delen kunt u weergeven met de sessie Lijnstation - levering assemblagedelen (batch) (tiasc8510m000) of de sessie Lijnstation - levering assemblagedelen (SILS) (tiasc8520m000). Er is nog een sessie waarin u SILS-leveringsberichten kunt aanmaken of bijwerken. Dit is de sessie Leveringsberichten assembl.dln genereren o.b.v. tijdshorizon (tiasc8212m000), waarin time fences worden gebruikt voor het aanmaken en bijwerken van leveringsberichten. Deze sessie kunt u samen met de huidige sessie gebruiken. Zie de online help van die sessie voor meer informatie. Gerelateerde onderwerpen Overzicht Assemblagebeheer Backflushing assemblage Assemblageorder De assemblageorder waarvoor de leveringsberichten worden aangemaakt. NB De leveringsberichten worden in feite aangemaakt of bijgewerkt voor de lijnstationorders die in de assemblageorder voorkomen. Met andere woorden: de berichten worden gegenereerd voor de lijnstationorder die voorkomt voor het Aanvoer-lijnstation. De assemblageorder mag niet een van de volgende statussen hebben: Op volgorde In uitvoering Gereed Trigger-lijnstation Het lijnstation op dit veld triggert het aanmaken of bijwerken van leveringsberichten of bepaalt of er leveringsberichten moeten worden gedeblokkeerd. De functies van dit veld worden hieronder beschreven: Het lijnstation dat u op dit veld selecteert, bepaalt of leveringsberichten voor interne toelevering moeten worden gedeblokkeerd. Berichten voor interne toelevering die in de huidige sessie worden gegenereerd, krijgen default de status Geblokkeerd. Geblokkeerde berichten leiden tot geblokkeerde magazijnorders die niet kunnen worden verwerkt door Magazijnbeheer (WH), maar wel kunnen worden gebruikt voor planning en reservering. Bestaande berichten die worden bijgewerkt, kunnen worden gedeblokkeerd. Of dat gebeurt, is afhankelijk van het lijnstation dat is geselecteerd op het huidige veld. Als het lijnstation op dit veld gelijk is aan het Trigger-station dat is gedefinieerd in de sessie Magazijn - artikel (whwmd2110s000), worden de berichten gedeblokkeerd. Leveringsberichten die alleen op dit lijnstation zijn gegenereerd, worden direct gedeblokkeerd. De status van de leveringsberichten wordt weergegeven op het veld Geblokkeerd in de sessie Lijnstation - levering assemblagedelen (SILS) (tiasc8520m000). Als u deze sessie handmatig uitvoert, bepaalt dit veld alleen of leveringsberichten moeten worden gedeblokkeerd, zoals hierboven is beschreven. Het lijnstation waarvoor u leveringsberichten genereert of bijwerkt, wordt alleen bepaald door het veld Aanvoer-lijnstation. Als u deze sessie echter in een activiteitsgestuurde werkstroom uitvoert, kan het huidige veld worden aangewezen als het Trigger-station in de sessie Proces-triggers definiëren (tiasl8100m000). Hierin definieert u op welk station de huidige sessie moet worden uitgevoerd, dat wil zeggen welk station als trigger moet fungeren voor het genereren of bijwerken van leveringsberichten voor de lijnstationorder van het Aanvoer-lijnstation. NB Alleen SILS-leveringsberichten voor interne toelevering kunnen worden bijgewerkt en gedeblokkeerd. Voor batch-leveringsberichten wordt dit veld daarom alleen gebruikt voor het genereren van berichten als u deze sessie in een activiteitsgestuurde werkstroom gebruikt. Zie de paragraaf Functionaliteit in de sessiehelp voor meer informatie. De feitelijke trigger is geen lijnstation, maar een event dat plaatsvindt op het lijnstation. Als een lijnstationorder bijvoorbeeld wordt gereedgemeld op het opgegeven station, is deze event de trigger voor de huidige sessie. Hierin worden leveringsberichten gegenereerd of bijgewerkt voor de lijnstationorder die bestaat voor de combinatie van assemblageorder & lijnstation, zoals opgegeven op het veld Assemblageorder en het veld Aanvoer-lijnstation. Aanvoer-lijnstation Het lijnstation waarvoor de leveringsberichten worden gegenereerd of bijgewerkt. Voor dit veld gelden twee regels: De Status lijnstationorder voor Assemblageorders (tiasc2502m000) en Aanvoer-lijnstation mag niet Gereed of Afgesloten zijn. Type station moet Lijnstation zijn. Soort lijnvolgorde De jobvolgorde die u wilt gebruiken als basis voor de berekening van de levertijden van de benodigde assemblagedelen in het productiemagazijn. De volgende opties zijn beschikbaar: Gepland De geplande volgorde van het werk op de assemblageorder wordt als basis genomen. Dat wil zeggen dat de geplande tijden van de lijnstationorder voor het Aanvoer-lijnstation worden gebruikt om de geplande levertijd van de benodigde delen te berekenen, zelfs als op dat moment de werkelijke tijden verschillen van de geplande tijden. Werkelijk De werkelijke volgorde van het werk op de assemblageorder wordt als basis genomen. Bij gebruik van een activiteitsgestuurde werkstroom wordt de huidige sessie bijvoorbeeld uitgevoerd wanneer de lijnstationorder voor het Trigger-lijnstation de status Gereed heeft gekregen. ERP LN controleert of er verschillen zijn tussen de werkelijke tijden en de geplande tijden van de lijnstationorder, en houdt rekening met deze verschillen bij het berekenen van de geplande levertijd van de benodigde delen. NB U kunt alleen de werkelijke volgorde als basis nemen, als de delen worden besteld via het SILS-aanvoersysteem. Genereren Klik hierop om de overzettingsgegevens (berichten) te genereren. Meldingen Klik hierop om foutmeldingen weer te geven, zoals lijnstationorders waarvan de vereisten niet zijn gebackflushed of OHW-overboekingen die niet kunnen worden aangemaakt. |