| # Backflushing assemblage Wanneer een lijnstationorder wordt gereedgemeld in de sessie Lijnstation - assemblageorders (tiasl6510m000) of de sessie Lijnstationorders via streepjescodes gereedmelden (tiasc2211m000), kunnen de materiaalbehoeften en de begrote uren voor de order worden gebackflushed. U kunt de materialen en uren backflushen met behulp van de sessie Behoeften backflushen (tiasc7241m000). In dit onderwerp worden de volgende aspecten van backflushing besproken: Grijpvoorraad Modus Backflushing Hoeveelheid die wordt gebackflushed Aantal uren dat wordt gebackflushed Grijpvoorraad Grijpvoorraad artikelen zoals bouten en moeren worden niet gebackflushed in Assemblagebeheer. Als u een artikel wilt definiëren als grijpvoorraad, schakelt u het selectievakje Grijpvoorraad in de sessie Artikel - magazijnbeheer (whwmd4100s000) in. Modus Backflushing Backflushing wordt uitgevoerd voor elke geclusterde lijnstationorder (zie de sessie Geclusterde lijnstationorders (tiasc7530m000)). Het aantal geclusterde lijnstationorders dat per dag wordt geproduceerd, is afhankelijk van de modus die u selecteert met de parameter Mutatieverwerking. Deze parameter definieert u in de sessie Parameters assemblagebeheer (tiasc0100m000). Bij de verwerkingsmethode Op orderniveau produceert elke afzonderlijke assemblageorder een geclusterde lijnstationorder voor elk lijnstation. Dit resulteert in een groot aantal geclusterde lijnstationorders per dag. Bij de verwerkingsmethode Op lijnstationniveau is er voor elk lijnstation slechts één geclusterde lijnstationorder per dag. Alle uren en materialen voor alle buckets, alle lijnstationvarianten en alle lijnstationorders worden geclusterd in één geclusterde lijnstationorder per lijnstation. Deze modus is bedoeld voor productieomgevingen met hoge volumes. Assemblagedelen De delen die de lijnstationvariant nodig heeft, kunnen worden gebackflushed nadat de lijnstationorder is gereedgemeld. Gebruik hiervoor de sessie Behoeften backflushen (tiasc7241m000). De benodigde hoeveelheden worden berekend zoals beschreven voor de sessie Reservering assemblagedelen opbouwen (tiasc7240m000). ERP LN activeert een magazijnorder regel die ervoor zorgt dat de delen worden geleverd aan het juiste SFC-magazijn. Grijpvoorraad artikelen zoals bouten en moeren worden niet gebackflushed in Assemblagebeheer. Als u een artikel wilt definiëren als grijpvoorraad, schakelt u het selectievakje Grijpvoorraad in de sessie Artikel - magazijnbeheer (whwmd4100s000) in. Manuren en machine-uren Manuren (ook mensuren genoemd) en machine-uren worden gebackflushed naar Medewerkersbeheer. Het aantal uren dat wordt gebackflushed is de som van C x M ( cyclustijd x manbezetting of machinebezetting) voor elke lijnstationvariant, getotaliseerd voor de assemblagelijn (bij Op lijnstationniveau) of voor het lijnstation ( Op orderniveau). Bij Op lijnstationniveau is de cyclustijd afkomstig uit de sessie Assemblagelijn - planningsspecificaties (tiasc5510m000). Bij Op orderniveau is de cyclustijd afkomstig uit de detailsessie Lijnstationvariant - bewerkingen (tiasc2122m000). U definieert de bezetting in de sessie Assemblagelijn - lijnstations per planningsspecificatie (tiasc5520m000) (bij Op lijnstationniveau) of in de sessie Lijnstationvariant - bewerkingen (tiasc2122m000) (bij Op orderniveau). Als er uren aanwezig zijn, worden de urenmutaties met de status Afgesloten geboekt naar Medewerkersbeheer en automatisch verwerkt. De uren worden geboekt op de medewerker die aan het lijnstation is gekoppeld. U kunt de uren bekijken in de sessie Uren assemblage (bptmm1160m000). In deze sessie kunt u ook additionele uren invoeren. NB In de sessie Parameters assemblagebeheer (tiasc0100m000) bepaalt het veld Mutatieverwerking hoe uren worden geboekt. Op orderniveau Uren worden geboekt voor een afzonderlijke assemblageorder. Op orderniveau wordt gebruikt in productieomgevingen met een laag volume. Op lijnstationniveau De uren voor lijnstationorders worden voor elk lijnstation samengevoegd en vormen zo één geclusterde lijnstationorder voor elke dag. Op lijnstationniveau wordt gebruikt in omgevingen met een hoog volume. De waarden die zichtbaar zijn in de sessie Geclusterde lijnstationorders (tiasc7530m000), worden gebruikt door Magazijnbeheer (WH). Wanneer materiaal wordt gebackflushed, wordt de voorraad voor het assemblagedeel gebackflushed uit Magazijnbeheer (WH) en neemt het aantal geplande voorraadmutaties in de sessie Order - geplande voorraadmutaties (whinp1501m000) af. Gerelateerde onderwerpen Overzicht Assemblagebeheer Lijnstationvarianten en lijnstationorders Kosten assemblageorders Bezetting assemblagelijnstations Assemblageorders Lijnvolgordebepaling en regelsoorten in Assemblagebeheer Backflushen |