| # Geplande productiehoeveelheid De geplande hoeveelheid producten die moeten worden gemaakt, dient als basis voor de berekening van de voorgecalculeerde materialen en de voorgecalculeerde uren. Er wordt onderscheid gemaakt tussen twee verschillende hoeveelheden: Geplande uitvoerhoeveelheid Geplande invoerhoeveelheid Bij het aanmaken van een productieorder wordt de geplande uitvoerhoeveelheid van de laatste bewerking gelijkgesteld aan de orderhoeveelheid van de productieorder. Eén bewerking De geplande hoeveelheid voor één bewerking wordt berekend met behulp van de volgende formule:
    Geplande invoerhoeveelheid = geplande uitvoerhoeveelheid/(opbrengst/100%) + afval
Geplande invoerhoeveelheid | hoeveelheid producten waarop de berekening van materialen en uren wordt gebaseerd
Geplande uitvoerhoeveelheid | hoeveelheid van een product die een bewerking naar verwachting oplevert
Opbrengst | effectiviteit van bewerking uitgedrukt in een percentage
Afval | hoeveelheid verlies aan het begin van de bewerking
Meerdere bewerkingen Als een product in een serie opeenvolgende bewerkingen wordt gemaakt, is de geplande uitvoerhoeveelheid van één bewerking gelijk aan de geplande invoerhoeveelheid van de volgende bewerking. Dit is de hoeveelheid halffabrikaten die naar de volgende bewerking gaat. Voorbeeld Bewerking 20 volgt op bewerking 10. Bewerking 20 heeft een opbrengst van 95%. Geplande uitvoerhoeveelheid van bewerking 20 is 1000 stuks. Geplande invoerhoeveelheid van bewerking 20 is 1053 (=1000/0,95). Geplande uitvoerhoeveelheid van bewerking 10 is 1053. Gerelateerde onderwerpen Afval Opbrengst Voorgecalculeerde hoeveelheid berekenen |