| # Voordelen van de module Assemblagebeheer Overzicht Assemblagebeheer Gebruik de module Assemblagebeheer (ASC) om assemblageorders te plannen en te beheren. Assemblagebeheer kan worden gebruikt in productieomgevingen met hoge en lage volumes. Tijdens de implementatie kunt u kiezen voor verwerking op lijnstationniveau of verwerking op orderniveau, afhankelijk van uw vereisten. De systeemperformance verbetert en de benodigde capaciteit voor gegevensopslag neemt af door gebruik van het volgende: Mutatie-afhandeling op lijnstationniveau. Mutaties worden per periode uitgevoerd. Lijnstationvarianten. Orders worden niet afzonderlijk opgeslagen, maar per gemeenschappelijke variant. De functionaliteit van Assemblagebeheer kan globaal in de volgende secties worden verdeeld: Volgordebepaling. De assemblageorders kunnen worden geremixed en gepland met Assemblagebeheer. Verzending. Materiaalbehoeften worden naar de werkvloer of naar een leverancier verzonden en werkinstructies kunnen worden afgedrukt. Veel van deze processen worden gestart door proces-triggers. Bewaking. Events worden aan ERP LN gemeld zodat het assemblageproces kan worden voortgezet met real-time activiteiten. Kosten. De meeste financiële berekeningen worden buiten Assemblagebeheer uitgevoerd. Kostencomponenten kunnen worden gedefinieerd op gedetailleerd niveau, op aggregatieniveau of een combinatie van beide. Overzicht Assemblageplanning In de module Assemblageplanning kunt u de assemblage van productvarianten plannen en assemblageorders genereren in Assemblagebeheer. In Assemblageplanning voert u de planning voor de assemblage van productvarianten uit en genereert u assemblageorders voor assemblagelijnen in een productieomgeving met een mixmodel, die wordt gekenmerkt door hoge volumes en een groot aantal varianten van complexe producten. Voordat u gebruikmaakt van de module Assemblageplanning, moet u de APL-parameters instellen in de detailsessie Parameters assemblageplanning (tiapl0500m000). Merk wel op dat de functionaliteit van verschillende sessies afhankelijk is van een of meer van de volgende parameters: Basisbedrijf Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is het huidige bedrijf gedefinieerd als het basisbedrijf. Het basisbedrijf kan een van de bedrijven van de assemblagelijn zijn, maar ook een afzonderlijk bedrijf. In het basisbedrijf worden basisgegevens opgeslagen, zoals productvarianten en stuklijsten. U kunt alleen gegevens onderhouden en processen uitvoeren als u werkt in het basisbedrijf. Deze regel geldt zowel voor Assemblagebeheer, waar u de structuur van de assemblagelijn definieert, als voor Assemblageplanning. In Assemblageplanning is de sessie Generiek artikel - assemblagelijn (tiapl2500m000) een uitzondering. Als dit selectievakje is uitgeschakeld, worden de velden in deze sessie uitgeschakeld. NB U kunt dit selectievakje alleen inschakelen als er zich geen assemblageorders in dit bedrijf bevinden. U kunt dit selectievakje alleen uitschakelen als er zich geen productvarianten in dit bedrijf bevinden. Externe assemblagedelen en bewerkingen Indien dit selectievakje ingeschakeld is, worden de platgeslagen assemblagedelen en bewerkingen door een externe bron aan Assemblageplanning geleverd. Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, worden de assemblagedelen en bewerkingen platgeslagen tijdens de berekening van de behoefte aan assemblagedelen. Externe productvariantstructuur Indien dit selectievakje ingeschakeld is, zijn de generieke stuklijstrelaties tussen het generieke eindproduct en de engineering-modules in de module Assemblageplanning afkomstig van een externe bron. ERP LN voorziet niet in functionaliteit voor het kopiëren van deze gegevens naar de productvariantstructuur. Indien dit selectievakje uitgeschakeld is, worden de generieke stuklijstrelaties tussen het generieke eindproduct en de engineering-modules gekopieerd vanuit de generieke stuklijst naar de orderspecifieke stuklijst als u de sessie Productvariantstructuren genereren (tiapl3210m000) uitvoert. NB In de productvariantstructuur zijn de volgende soorten relaties gedefinieerd: De relatie tussen generieke artikelen en generieke subartikelen. Deze relaties worden altijd gekopieerd wanneer de productvariantstructuur wordt aangemaakt. Dit gebeurt bij het invoeren van de order, wanneer de aangemaakte productvariant wordt opgeslagen. Deze relaties kunnen op verschillende niveaus optreden, niet alleen direct onder het eindproduct. De relatie tussen generieke artikelen en engineering-modules. Alleen deze relaties worden beïnvloed door de huidige parameter. Testmodus Indien dit selectievakje ingeschakeld is, wordt de module Assemblageplanning in de testmodus uitgevoerd. In de testmodus kunt u gegevens muteren die anders in externe pakketten worden gemuteerd. Indien het selectievakje Externe assemblagedelen en bewerkingen is ingeschakeld, worden de volgende gegevens in een extern pakket gemuteerd: Bewerkingen, die worden weergegeven in de sessie Bewerkingen (tiapl1500m000). Planningsspecificaties van bewerkingen, die worden weergegeven in de sessie Planningsspecificaties bewerking (tiapl1510m000) Productvariantstructuren, die worden weergegeven in de sessie Productvariantstructuren (tiapl3510m000) Indien het selectievakje Externe assemblagedelen en bewerkingen is ingeschakeld, kunt u deze gegevens niet muteren in ERP LN, tenzij de testmodus actief is. In de testmodus kunt u ook de sessie Kostengegevens assemblagelijn actualiseren (ticpr0215m000) uitvoeren voor een handmatig gekozen ingangsdatum. De hoofdprocessen in de module Assemblageplanning zijn als volgt: De productvariant wordt gegenereerd. De productvariantstructuur wordt gegenereerd. De benodigde assemblagedelen worden bepaald. De assemblageorders worden aangemaakt. De volgende paragrafen geven een overzicht van deze processen. Zie de online-help van de bijbehorende sessies en de bijbehorende onderwerpen onderaan dit document voor meer informatie. Stap 1. De productvariant wordt gegenereerd. De productvariant wordt gegenereerd bij de invoer van van een verkooporder. In de sessie Verkooporderregels (tdsls4101m000) bevat de verkooporderregel het verkochte generieke artikel en andere gegevens, zoals de gevraagde afleverdatum en de prijs. De informatie die op de verkooporderregel is ingevoerd, wordt in een productvariant opgeslagen voor productiedoeleinden. De productvariant geeft het verkochte product weer. U kunt de productvariant bekijken in de sessie Productvarianten (tiapl3500m000). Stap 2. De productvariantstructuur wordt gegenereerd. De productvariant verwijst slechts naar het product en bevat geen productiegegevens. Deze productiegegevens moeten worden bepaald door de relaties met de generieke subartikelen en engineering modules die samen het generieke eindproduct vormen, te exploderen. Dit wordt gedaan op basis van ingangsdatums en/of eenheden. Wanneer PCF niet wordt gebruikt, worden de generieke subartikelen en engineering-modules opgehaald uit de generieke stuklijst. Deze stuklijst kunt u opvragen in de sessie Generieke stuklijst (tiapl2510m000). Het resultaat van dit proces wordt opgeslagen in de productvariantstructuur, die wordt weergegeven in de sessie Productvariantstructuren (tiapl3510m000). Als u PCF gebruikt, worden de relaties met de generieke subartikelen en engineering-modules die samen het generieke eindproduct vormen, geëxplodeerd op basis van de generieke stuklijst in de module PCF. De relaties met generieke subartikelen worden geëxplodeerd tijdens het genereren van de productvariant, d.w.z. bij de invoer van een verkooporder. De relaties met engineering-modules worden in een afzonderlijk proces geëxplodeerd. Dit proces kunt u uitvoeren met de sessie Productvariantstructuren genereren (tiapl3210m000). Het proces kan ook worden uitgevoerd met de sessies Behoeften assemblagedelen berekenen (tiapl2221m000), Assemblageorders genereren (tiapl3201m000) en Assemblageorders vernieuwen en bevriezen (tiapl3203m000). De assemblagedelen en bewerkingen nodig voor de assemblage van het eindproduct worden opgeslagen onder het niveau van de engineering-modules. In de sessie Assemblagestuklijsten en -bewerkingen (tiapl2520m000) kunt u de assemblagedelen en bewerkingen per engineering-module opvragen. De bewerkingen worden opgeslagen in de sessie Bewerkingen (tiapl1500m000). Bewerkingen worden toegekend aan lijnstations in de sessie Planningsspecificaties bewerking (tiapl1510m000). Let op: Generieke subartikelen kunnen hun eigen generieke subartikelen hebben. Elk generiek artikel kan een relatie hebben met een of meer engineering-modules. Als het selectievakje Externe productvariantstructuur in de detailgegevens van de sessie Parameters assemblageplanning (tiapl0500m000) is ingeschakeld, worden alleen de relaties tussen de generieke artikelen geëxplodeerd. De relaties met de engineering-modules zijn afkomstig van een externe bron. In ERP LN zijn er drie manieren om de platgeslagen delen op te halen: Importeren: Als u de platgeslagen delen en bewerkingen wilt importeren, moet u het selectievakje Externe assemblagedelen en bewerkingen in de sessie Parameters assemblageplanning (tiapl0500m000) inschakelen. Handmatig definiëren. Verkrijgen via EDM, waarbij een procedure voor platslaan wordt uitgevoerd. In ERP LN zijn de platgeslagen assemblagedelen en bewerkingen afkomstig van een externe bron. Het selectievakje Externe assemblagedelen en bewerkingen in de sessie Parameters assemblageplanning (tiapl0500m000) moet daarom altijd ingeschakeld zijn. U kunt dan de gegevens in de verschillende sessies dus alleen muteren als u in de testmodus werkt. Productvarianten die niet meer nodig zijn, kunnen worden verwijderd met de sessie Productvarianten verwijderen (tiapl3200m000). Stap 3. De benodigde assemblagedelen worden bepaald. Als de productvarianten en productvariantstructuren worden gegenereerd, kunnen de benodigde assemblagedelen worden berekend en assemblageorders worden aangemaakt. De benodigde assemblagedelen worden berekend op basis van de productvariantstructuren en de platgeslagen assemblagedelen. De benodigde assemblagedelen worden berekend voor productvarianten waarvan de geplande afleverdatum valt in de time fence van de vraag. De time fence van de vraag wordt vastgelegd in de detailgegevens van de sessie Parameters assemblageplanning (tiapl0500m000). De berekening is gebaseerd op segmentplanningen die aangeven op welke datum de assemblagedelen per segment nodig zijn. Dit wordt bepaald op basis van de afleverdatum van de assemblageorder. Segmentplanningen worden weergegeven in de sessie Segmentplanningen (tiapl4500m000). Tijdens de berekening van de benodigde assemblagedelen, worden deze gegevens overgezet naar Enterprise Planning. Stap 4. De assemblageorders worden aangemaakt. Assemblageorders worden aangemaakt voor productvarianten waarvan de geplande afleverdatum valt in de time fence van de assemblageorder. Deze time fence hoort bij de roll-off lijn. De assemblageorders worden aangemaakt in Assemblageplanning, maar worden opgeslagen en uitgevoerd in Assemblagebeheer. In een omgeving met meerdere bedrijven worden voor elk bedrijf assemblageorders aangemaakt. Assemblageorders kunnen alleen worden aangemaakt voor geactualiseerde assemblagelijnen. Dit betekent dat de lijnen zijn vrijgegeven voor het productieproces. Alleen geldige assemblagelijnen komen in aanmerking voor actualisering. Met behulp van de sessie Assemblagelijnen actualiseren (tiasl1231m000) kunt u assemblagelijnen zowel valideren als actualiseren. Met behulp van de sessie Assemblagelijnen valideren (tiasl1230m000) kunt u assemblagelijnen ook valideren. Bij het aanmaken van assemblageorders wordt gebruikgemaakt van lijnstationvarianten (LSV's). Door gebruik te maken van LSV's kunt u de materialen en bewerkingen per lijnstation opslaan. Met de sessie Assemblageorders vernieuwen en bevriezen (tiapl3203m000) kunt u assemblageorders vernieuwen en bevriezen. Vernieuwde orders zijn bijgewerkt met wijzigingen in de productvariant of productvariantstructuur. Bevroren orders worden niet meer automatisch bijgewerkt. Bevroren orders kunnen alleen handmatig worden bijgewerkt in Assemblagebeheer. Tijdens het bijwerken van assemblageorders wordt ook weer gebruikgemaakt van LSV's. Er wordt dan bepaald of de LSV's die kunnen worden aangemaakt op basis van de nieuwe productvariant en/of productvariantstructuur, verschillen van de bestaande LSV's. Als de LSV's verschillen, dan worden indien nodig nieuwe LSV's aangemaakt en naar Assemblagebeheer overgezet. In de sessie Productvariant - assemblagelijnen (tiapl3520m000) kunt u zien op welke assemblagelijnen een productvariant wordt geassembleerd. De sessie geeft aan of de benodigde assemblagedelen reeds in Assemblagebeheer zijn gereserveerd en de assemblageorder op de opgegeven assemblagelijn is bevroren. Dezelfde order mag niet op een andere assemblagelijn bevroren zijn of gedeeltelijk bevroren zijn. De module Assemblagebeheer (ASC) kan de volgende concepten ondersteunen: De volgorde optimaliseren waarin de klantorders worden geassembleerd. Ploegendiensten: Elk werkend met verschillende lijnsnelheden, dat wil zeggen takttijden. Voor meer informatie, zie cyclustijd. Gedeeltelijk bevriezen: U kunt de specificaties van een besteld artikel wijzigen, zelfs wanneer de assemblage van het artikel al is gestart. Voor meer informatie, zie bevriezen. Multicompany/multi-site: Moderne ondernemingen hebben een multi-site assemblagestructuur, vaak verspreid over verschillende landen. De module Assemblagebeheer ondersteunt assemblageprocessen in multi-site omgevingen. Gebruik van de activiteitsgestuurde werkstroom om de handmatige invoer te beperken: Medewerkers moeten in staat zijn om de producten optimaal te assembleren, en daarbij worden geholpen door een informatiesysteem. In een assemblageomgeving waarin wordt gewerkt met werkstromen, is de voortgang uitermate voorspelbaar. De module Assemblagebeheer vereist minimale invoer van gebruikers. Voorspelbare taken kunnen worden geautomatiseerd middels proces-triggers, waarmee het aantal taken dat geen waarde toevoegt, afneemt en de efficiëntie toeneemt. Technieken met streepjescodes: Het afdrukken en lezen van informatie via streepjescodes, waarmee handmatige invoer afneemt en de efficiëntie en nauwkeurigheid toenemen. Just-in-Time-technieken: De vraag en het aanbod van het materiaal, dat wil zeggen het JIT-artikel, voor de assemblagelijn wordt tot op de laatste minuut gesynchroniseerd. ERP LN Assemblagebeheer ondersteunt de JIT-technieken middels een breed scala aan toeleveringsmethoden en methoden voor de optimalisatie van de toelevering. Samenwerking met externe leveranciers: ERP LN Assemblagebeheer ondersteunt de levering van goederen door een externe leverancier; direct aan de assemblagelijn, op het juiste tijdstip, op de juiste plaats, in de juiste volgorde ( levering in lijnvolgorde), met behulp van inkoopafroepschema's en EDI. Efficiënte technieken voor de bepaling van kosten: Kostenbepaling op lijnstationniveau, backflushing van uren en materialen per lijnstation of lijnsegment in plaats van per order, waarmee de overhead op het systeem afneemt en de prestaties verbeteren. Voor meer informatie, zie Kosten assemblageorders. Hoge volumes: Assemblageomgevingen hebben vaak te maken met hoge volumes van complexe configuraties en de bijbehorende orders. De module ERP LN Assemblagebeheer (ASC) ondersteunt assemblageomgevingen met hoge volumes vanuit een functioneel perspectief en een prestatieperspectief. After sales service: Voor elk eindproduct en assemblagedeel kan een uniek serienummer worden gegenereerd, zoals een VIN-nummer. Bestaande standaarden en wettelijk voorgeschreven indelingen kunnen worden ondersteund. As-built informatie wordt verzameld wanneer het product wordt geassembleerd ter ondersteuning van het proces van levenscyclusbeheer. |