| # Assemblageorders (tiasc2502m000) Deze sessie kunt u gebruiken om de assemblageorders te bekijken. Vanuit het menu Beeld, Specifiek, Referenties of Acties kunt u de volgende sessies starten: Assemblageorder verschuiven (tiasl3210m000) Assemblageorders afsluiten (tiasc7210m000) Lijnmix opnieuw genereren (tiasl3220m000) Voorraad controleren (tiasc2240m000) Assemblageorder - OHW-voorcalculaties (tiasc7500m000) Assemblageorder - lijnstationorders (tiasc2510m000) Seriedragend eindproduct - as-built kopregels (timfc0110m000) Toestandsafhankelijke ASC-gegevens verwijderen (tiasl1200m000) Assemblageorder - blokkeerredenen (tiasc2103m000) Dubbelklik op een regel om de detailsessie Assemblageorder (tiasc2100s000) te starten. Als u dezelfde gegevens op assemblagelijn wilt sorteren, gebruikt u de sessie Assemblagelijn - lijnmix (tiasc2501m000). Gerelateerde onderwerpen Overzicht Assemblagebeheer Lijnvolgordebepaling en regelsoorten in Assemblagebeheer Assemblageorders Assemblageorder Een order voor het assembleren van een product op een of meer assemblagelijnen. Bedrijf parent-order In een multi-site productieomgeving is het bedrijf van de parent-order het bedrijf waarvan deze assemblageorder is afgeleid. Gerelateerde onderwerpen Een aanvoerlijn aan meerdere parent-lijnen koppelen (structuur met afwijkende assemblagelijnen) Selectie van assemblagelijnen — parameter Configuratieafhankelijk Een aanvoerlijn met meerdere parent-lijnen synchroniseren Transporttijd voor gekoppelde assemblagelijnen Parent-order In een multi-site productieomgeving is dit de order op een andere locatie waarvoor deze assemblageorder een subassemblage produceert. De parent-order geldt voor de hoofdassemblagelijn, terwijl de child-order (in de huidige sessie) geldt voor de aanvoerlijn. Ook een aanvoerlijn kan weer een aanvoerlijn hebben. Dit lijkt misschien ingewikkeld, maar het principe is hetzelfde. Gerelateerde onderwerpen Een aanvoerlijn aan meerdere parent-lijnen koppelen (structuur met afwijkende assemblagelijnen) Selectie van assemblagelijnen — parameter Configuratieafhankelijk Een aanvoerlijn met meerdere parent-lijnen synchroniseren Transporttijd voor gekoppelde assemblagelijnen Parent-assemblagelijn De parent-assemblagelijn waaraan het halffabrikaat moet worden geleverd dat door deze assemblageorder wordt geproduceerd. Voorbeeld: de parent-assemblagelijn wordt gebruikt bij rekening-courant OHW-overboekingen als de aanvoerlijn aan meerdere parent-lijnen levert. Voor meer informatie, zie Een aanvoerlijn aan meerdere parent-lijnen koppelen (structuur met afwijkende assemblagelijnen) Selectie van assemblagelijnen — parameter Configuratieafhankelijk Een aanvoerlijn met meerdere parent-lijnen synchroniseren Transporttijd voor gekoppelde assemblagelijnen Artikel Het generieke artikel of maakartikel met Assemblage als Default toeleveringsbron. Assemblagelijn Een reeks opeenvolgende lijnstations waarop FAS-artikelen worden geproduceerd (FAS = Final Assembly Schedule). Tijdens de productie ondergaan de artikelen de benodigde bewerkingen op de lijnstations. Een assemblagelijn is onderverdeeld in een aantal lijnsegmenten die van elkaar zijn gescheiden door buffers. Een assemblagelijn kan een hoofdlijn of een aanvoerlijn zijn. Geplande startdatum assemblage De geplande startdatum van de productie van de assemblageorder. Geplande einddatum assemblage De datum waarop de productie volgens de planning is voltooid. Status assemblageorder De status van de assemblageorder. De volgende statussen zijn mogelijk: Gepland Op volgorde In uitvoering Gereed Afgesloten Geblokkeerd Als in Assemblagebeheer blokkeerredenen zijn ingevoerd voor de assemblageorder, is de assemblageorder voor uitvoering geblokkeerd. In dat geval is het selectievakje Geblokkeerd ingeschakeld. Is de assemblageorder niet geblokkeerd, dan is dit selectievakje uitgeschakeld. Assemblageorder verplaatsen... Klik hierop om de sessie Assemblageorder verschuiven (tiasl3210m000) te starten. Assemblageorders afsluiten... Klik hierop om de sessie Assemblageorders afsluiten (tiasc7210m000) te starten. Assemblagelijnmixen opnieuw genereren... Klik hierop om de sessie Lijnmix opnieuw genereren (tiasl3220m000) te starten. Voorraad controleren Hiermee zoomt u naar de sessie Voorraad controleren (tiasc2240m000) om een lijst aan te maken met assemblagedelen waaraan een tekort is. Met deze sessie kunt u ook een lijst genereren met geblokkeerde orders. Lijnstationorders Klik hierop om de sessie Assemblageorder - lijnstationorders (tiasc2510m000) te starten. OHW-voorcalculaties Klik hierop om de sessie Assemblageorder - OHW-voorcalculaties (tiasc7500m000) te starten. As-built Klik hierop om de sessie Seriedragend eindproduct - as-built kopregels (timfc0110m000) te starten. Toestandsafhankel. ASC-geg. verwijderen Klik hierop om de sessie Toestandsafhankelijke ASC-gegevens verwijderen (tiasl1200m000) te starten. Voor dit onderdeel is geen helponderwerp beschikbaar. Assemblageorder - blokkeerredenen Klik hierop om de sessie Assemblageorder - blokkeerredenen (tiasc2103m000) te starten. Voor dit onderdeel is geen helponderwerp beschikbaar. Magazijnorders Hiermee start u de sessie Magazijnorder (whinh2100m100). Magazijnorder - statusoverzicht Hiermee start u de sessie Statusoverzicht inslagregel (whinh2119m000). |