| # Transportmiddelgroep (fmfmd0650m000) Deze sessie kunt u gebruiken om transportmiddelgroepen te bekijken en te muteren. Naast een unieke identificatiecode en een omschrijving bestaat een transportmiddelgroep uit een aantal algemene gegevens en capaciteitsgegevens. De algemene gegevens verwijzen naar de volgende eigenschappen: De transportcategorie (luchtvervoer, wegtransport, enzovoort). De soort artikelen die een transportmiddelgroep kan vervoeren. Dit wordt bepaald door de combinatiecode en het vervoerstype die voor een transportmiddelgroep zijn geselecteerd. De gemiddelde snelheid van het transportmiddel dat tot een transportmiddelgroep behoort. De transportdocumenten (verzendlijst, pakbon of vrachtbrief) die verplicht zijn voor transporten die een transportmiddelgroep uitvoert. Dit wordt bepaald door de keuze van de zendingsprocedure. De capaciteitsgegevens hebben betrekking op de laadcapaciteit van het individuele transportmiddel dat tot een transportmiddelgroep behoort. NB De defaultwaarde 0,0000 in een capaciteitsveld in het groepsvak Capaciteit betekent dat de huidige transportmiddelgroep niet beschikbaar is voor ladingopbouw of planning transportcapaciteit met behulp van deze capaciteitseenheid. Indien u 999999 invoert voor een capactiteitseenheid, is de capaciteit oneindig voor de huidige transportmiddelgroep. Dit betekent dat deze capaciteit nooit tot een planningsbeperking zal leiden. Gerelateerde onderwerpen Transportmiddelgroepen gebruiken Stukseenheden gebruikt in ladingopbouw en controles op laadcapaciteit Meerdere transportmiddelen per lading Transportorders groeperen Ladingopbouw Uitbesteding instellen Transportmiddelgroep Een classificatie voor het groeperen van transportmiddelen, zoals: Bestelwagens Vrachtwagens Containerschepen Vrachtvliegtuigen Voor elke groep worden eigenschappen vastgelegd, zoals: Gemiddelde snelheid Laadcapaciteit Elk transportmiddel dat is gedefinieerd in Vrachtbeheer (FM) hoort bij een transportmiddelgroep. Bijvoorbeeld, ttransportmiddelgroep: bestelwagens, transportmiddel: bestelwagen met kenteken XX333444. Gerelateerde onderwerpen Transportmiddelgroepen gebruiken Algemeen Transportcategorie De transportcategorie van de transportmiddelgroep. Maximum planningspercentage Het maximum planningspercentage is het percentage van de beschikbare laadcapaciteit die kan worden gebruikt. De beschikbare laadcapaciteit is de gemiddelde laadcapaciteit van transportmiddelen die tot de huidige transportmiddelgroep behoren. U kunt de default waarde van 100% wijzigen. Combinatiecode De combinatiecode voor de huidige transportmiddelgroep. Indien u een combinatiecode selecteert, is de huidige transportmiddelgroep alleen beschikbaar voor artikelen met dezelfde combinatiecode. Vervoerssoort De vervoerssoort voor de huidige transportmiddelgroep. Indien u een vervoerssoort selecteert, is de huidige transportmiddelgroep alleen beschikbaar voor artikelen met dezelfde vervoerssoort. Onafhankelijk gebruik toegestaan Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is er aanvullende informatie over de transportmiddelgroep beschikbaar. Gemiddelde snelheid De default tijdseenheid voor uren. De default tijdseenheid voor uren wordt ingesteld in de sessie Parameters basisgegevens transport (fmfmd0100m000). Gemiddelde snelheid De afstandseenheid die wordt gebruikt om de gemiddelde snelheid uit te drukken. Transportplanning Indien dit selectievakje is ingeschakeld, zijn transportorders waarvoor de huidige transportmiddelgroep is geselecteerd, beschikbaar voor ladingopbouw. Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, zijn de transportorders waarvoor de huidige transportordersoort is geselecteerd, beschikbaar voor transportorderclustering. Gerelateerde onderwerpen Attributen ladingplanning Onafhankelijk gebruik toegestaan Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is de transportmiddelgroep onafhankelijk beschikbaar voor ladingopbouw en transportorderclustering. Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, is de transportmiddelgroep alleen beschikbaar voor voertuigtypen die u aan transportmiddelcombinaties koppelt. Gerelateerde onderwerpen Meerdere transportmiddelen per lading Capaciteit Capaciteit in gewicht De capaciteit in gewicht is de gemiddelde capaciteit van transportmiddelen die tot de huidige transportmiddelgroep behoren. Capaciteit in gewicht De gewichtseenheid waarmee de capaciteit in gewicht wordt uitgedrukt. U kunt de default gewichtseenheid in Vrachtbeheer (FM) overschrijven. De default maateenheden voor Vrachtbeheer (FM) worden ingesteld in de sessie Parameters basisgegevens transport (fmfmd0100m000). Parameters basisgegevens voor Vrachtbeheer (FM) zijn verplicht. Capaciteit in volume De capaciteit in volume is de gemiddelde capaciteit van transportmiddelen die tot de huidige transportmiddelgroep behoren. Capaciteit in volume De volume-eenheid waarmee de capaciteit in volume wordt uitgedrukt. U kunt de default volume-eenheid overschrijven. De default maateenheden voor Vrachtbeheer (FM) worden ingesteld in de sessie Parameters basisgegevens transport (fmfmd0100m000). Parameters basisgegevens voor Vrachtbeheer (FM) zijn verplicht. Capaciteit in vloeroppervlak De capaciteit in vloeroppervlak is de gemiddelde capaciteit van transportmiddelen die tot de huidige transportmiddelgroep behoren. Capaciteit in vloeroppervlak De oppervlakte-eenheid waarmee de capaciteit in vloeroppervlak wordt uitgedrukt. U kunt de default gewichtseenheid in Vrachtbeheer (FM) overschrijven. De default maateenheden voor Vrachtbeheer (FM) worden ingesteld in de sessie Parameters basisgegevens transport (fmfmd0100m000). Parameters basisgegevens zijn verplicht. Capaciteit in stuks De gemiddelde capaciteit in stukseenheden voor individuele transportmiddelen die tot de huidige transportmiddelgroep behoren. Gerelateerde onderwerpen Stukseenheden gebruikt in ladingopbouw en controles op laadcapaciteit Capaciteit in stuks De stukseenheid voor de huidige transportmiddelgroep. Gerelateerde onderwerpen Stukseenheden gebruikt in ladingopbouw en controles op laadcapaciteit Zendingsprocedure De default zendingsprocedure voor de huidige transportmiddelgroep. |