| # Assemblagelijn - planningsspecificaties (tiasc5510m000) In deze sessie worden de planningsspecificaties weergegeven die in LAC zijn gedefinieerd. Planningsspecificaties worden gebruikt om proceskenmerken te definiëren. Planningsspecificaties komen voor op twee niveaus en worden in twee soorten onderverdeeld. Elke soort heeft een ander doel, terwijl door de niveaus andere kenmerken worden gedefinieerd. Soorten De volgende soorten planningsspecificatie komen voor: Niet-gemiddelde planningsspecificaties Deze planningsspecificaties dienen om proceskenmerken te definiëren. Niet-gemiddelde planningsspecificaties worden voor de volgende doeleinden gebruikt: Bepalen van de orderinhoud. Bij gegenereerde (niet-bevroren) orders, is de orderinhoud gebaseerd op de eerste actieve, niet-gemiddelde planningsspecificatie. Bij bevroren orders is de orderinhoud gebaseerd op de niet-gemiddelde planningsspecificatie die geldig is op het moment dat de order wordt bevroren. Offsetting van de doorlooptijden tijdens de volgordebepaling. Als de order op volgorde is gezet, wordt voor elke order een doorlooptijd berekend. Deze doorlooptijd is gebaseerd op de cyclustijden. De betreffende cyclustijd wordt opgehaald uit de niet-gemiddelde planningsspecificatie. Gemiddelde planningsspecificaties Deze planningsspecificaties dienen om een gemiddelde cyclustijd te bepalen. LAC gebruikt de gemiddelde planningsspecificatie in de planning. De planning in LAC is gebaseerd op cyclustijd, kalender en beschikbaarheidssoort. NB Een gemiddelde cyclustijd is niet een rekenkundig verkregen gemiddelde, maar een waarde die u geschikt acht als gemiddelde van de niet-gemiddelde cyclustijden over een volledige dag. Elke dag moet volledig worden gedefinieerd door zowel gemiddelde als niet-gemiddelde planningsspecificaties. U moet er dus voor zorgen dat op elk moment van de dag een niet-gemiddelde planningsspecificatie van toepassing is, zelfs als er gedurende een gedeelte van de dag geen werk wordt uitgevoerd. Gemiddelde planningsspecificaties zijn automatisch van toepassing op de hele dag. ERP LN neemt de uren van de werkdag over uit de kalender. Niveaus Planningsspecificaties kunnen op twee niveaus voorkomen. Op deze niveaus bestaan de volgende soorten planningsspecificaties: Planningsspecificaties op lijnstationniveau Deze planningsspecificaties definiëren proceskenmerken per lijnstation. De gedefinieerde proceskenmerken zijn als volgt: Man- en machinebezetting Aantal cyclustijden Team Bewerkingen Planningsspecificaties op lijnniveau Deze planningsspecificaties hebben betrekking op een gehele assemblagelijn en definiëren kenmerken die van toepassing zijn op de gehele lijn. Elke planningsspecificatie op lijnniveau is gekoppeld aan een set planningsspecificaties op lijnstationniveau. Als u een andere planningsspecificatie op lijnniveau selecteert, moet u daarom ook automatisch een andere set van planningsspecificaties op lijnstationniveau selecteren. Planningsspecificaties op lijnniveau hebben de volgende kenmerken: Cyclustijdgegevens. Cyclustijden zijn gebaseerd op de bewerkingen die op een lijn worden uitgevoerd. De cyclustijd kan variëren al naar gelang het tijdsbereik dat voor de planningsspecificatie is opgegeven. Gegevens tijd-offset. Ingangsdatum en vervaldatum. Starttijd en eindtijd. NB Bewerkingen zijn niet zichtbaar in de module Assemblagebeheer. Alleen planningsspecificaties op lijnniveau kunnen gemiddeld of niet-gemiddeld zijn, omdat dit kenmerk betrekking heeft op de cyclustijd. De cyclustijd wordt alleen gedefinieerd voor planningsspecificaties op lijnniveau, niet op lijnstationniveau. Planningsspecificaties zijn datum- en tijdafhankelijk, dus op de assemblagelijn kunnen verschillende proceskenmerken worden toegepast voor verschillende perioden en/of tijden. In LAC wordt een aantal kenmerken op lijnstationniveau gedefinieerd als afzonderlijke planningsspecificatie, zoals een jobspecificatie of een bewerkingspecificatie. Gerelateerde onderwerpen Overzicht Assemblagebeheer Bezetting assemblagelijnstations Planningsspecificatie assemblage Assemblagelijn Een reeks opeenvolgende lijnstations waarop FAS-artikelen worden geproduceerd (FAS = Final Assembly Schedule). Tijdens de productie ondergaan de artikelen de benodigde bewerkingen op de lijnstations. Een assemblagelijn is onderverdeeld in een aantal lijnsegmenten die van elkaar zijn gescheiden door buffers. Een assemblagelijn kan een hoofdlijn of een aanvoerlijn zijn. Planningsspecificatie De naam van de planningsspecificatie voor assemblage. Ingangsdatum De eerste datum waarop de planningsspecificatie voor assemblage geldig is. Als er twee planningsspecificaties voor assemblage op dezelfde datum geldig zijn, kunt u aan het selectievakje Actief zien welke er actief is. Dit selectievakje moet worden ingeschakeld in LAC. Vervaldatum De laatste datum waarop de planningsspecificatie voor assemblage geldig is. Als er twee planningsspecificaties voor assemblage op dezelfde datum of hetzelfde moment geldig zijn, kunt u aan het selectievakje Actief zien welke er actief is. Als het huidige veld leeg is, is de planningsspecificatie altijd geldig. Cyclustijd De cyclustijd van de planningsspecificatie voor assemblage. Cyclustijd De eenheden waarin de cyclustijd wordt uitgedrukt (uren, minuten of seconden). Gemiddelde cyclustijd Een gemiddelde cyclustijd is een cyclustijd die een gehele dag geldig is. Een niet-gemiddelde cyclustijd wordt gebruikt voor een gedeelte van een dag (een ploeg). U definieert de start en het einde van een ploeg met de velden Starttijd en Eindtijd in deze sessie. NB Een gemiddelde cyclustijd is niet een rekenkundig verkregen gemiddelde, maar een waarde die u geschikt acht als gemiddelde van de niet-gemiddelde cyclustijden over een volledige dag. Er zijn twee soorten planningsspecificaties, die tegelijkertijd voorkomen. De gemiddelde planningsspecificatie wordt gebruikt voor meer algemene doeleinden, vooral voor het definiëren van de gemiddelde cyclustijd. De niet-gemiddelde planningsspecificatie is geldig gedurende een specifieke periode of een specifieke tijd. De gemiddelde cyclustijd wordt gebruikt indien het selectievakje Gemiddelde cyclustijd in de huidige sessie is ingeschakeld. Gemiddelde planningsspecificaties maken gebruik van een gemiddelde cyclustijd die is gebaseerd op de cyclustijden van de niet-gemiddelde planningsspecificaties voor de dag. LAC gebruikt de gemiddelde planningsspecificatie in de planning. De planning in LAC is gebaseerd op de cyclustijd, kalender en beschikbaarheidssoort. Niet-gemiddelde planningsspecificaties maken gebruik van de cyclustijden die zijn gebaseerd op de bewerkingen die op de assemblagelijn worden uitgevoerd. De cyclustijd kan variëren al naar gelang het tijdsbereik dat voor de planningsspecificatie is opgegeven. Niet-gemiddelde planningsspecificaties worden gebruikt om de orderinhoud te bepalen. Bij gegenereerde (niet-bevroren) orders, is de orderinhoud gebaseerd op de eerste actieve, niet-gemiddelde planningsspecificatie. Als er dus op een bepaalde dag 6 planningsspecificaties zijn, wordt alleen de eerste (vroegste) gebruikt voor het genereren van de orderinhoud van alle orders die op die dag zijn gepland. Bij bevroren orders is de orderinhoud gebaseerd op de niet-gemiddelde planningsspecificatie die geldig is op het moment dat de order wordt bevroren. Niet-gemiddelde planningsspecificaties worden ook gebruikt voor het offsetten van de doorlooptijden tijdens de volgordebepaling. Als de order op volgorde is gezet, wordt voor elke order een doorlooptijd berekend. Deze doorlooptijd is gebaseerd op de cyclustijden. De betreffende cyclustijd wordt opgehaald uit de niet-gemiddelde planningsspecificatie. Voorbeeld Er zijn twee planningsspecificaties aan een assemblagelijn gekoppeld. Planningsspecificatie A is actief van 0.00 tot 12.00 uur en heeft een niet-gemiddelde cyclustijd van 5 minuten. Planningsspecificatie B is actief van 12.00 tot 0.00 uur en heeft een niet-gemiddelde cyclustijd van 10 minuten. U kunt een gemiddelde cyclustijd van 7,5 minuten voor de dag definiëren. NB U moet zowel een gemiddelde als een niet-gemiddelde cyclustijd voor de gehele dag definiëren, inclusief de perioden dat er in feite geen werk wordt uitgevoerd. ERP LN neemt de werkelijke uren voor de productieve werkdag over uit de kalender. Actief Indien dit selectievakje is ingeschakeld, in LAC, is de planningsspecificatie voor assemblage op dit moment actief. U kunt dit selectievakje inschakelen als u meer dan een gemiddelde (of niet-gemiddelde) cyclustijd hebt gedefinieerd voor een bepaalde periode. NB In Assemblagebeheer (ASC) wordt dit selectievakje alleen weergegeven. U kunt dit selectievakje alleen in- of uitschakelen in LAC. Starttijd De tijd waarop de planningsspecificatie voor het eerst geldig is. U kunt geen starttijd en eindtijd voor een gemiddelde planningsspecificatie invoeren, omdat een gemiddelde planningsspecificatie voor de gehele dag wordt gedefinieerd. Niet-gemiddelde planningsspecificaties moet u voor de gehele dag definiëren, ook voor tijden dat er in feite geen werk wordt uitgevoerd. De start- en eindtijd van de werkdag worden bepaald door de kalender. Eindtijd De tijd waarop de planningsspecificatie niet meer geldig is. U kunt geen starttijd en eindtijd voor een gemiddelde planningsspecificatie invoeren, omdat een gemiddelde planningsspecificatie voor de gehele dag wordt gedefinieerd. Niet-gemiddelde planningsspecificaties moet u voor de gehele dag definiëren, ook voor tijden dat er in feite geen werk wordt uitgevoerd. De start- en eindtijd van de werkdag worden bepaald door de kalender. Offset-tijd Deze doorlooptijd-offset wordt gebruikt om de startdatum en eindtijd van een assemblageorder te berekenen wanneer deze wordt gegenereerd. De doorlooptijd-offset is van belang voor het bepalen van de startdatum van de kritische materiaalbehoefte. Eenheid offset-tijd Uren, minuten of seconden. Weergave Kies een van de volgende weergaven om de planningsspecificaties voor deze assemblagelijn op te vragen: Huidige planningsspecificaties opvragen Actieve planningsspecificaties opvragen Alle planningsspecificaties opvragen Huidige planningsspecificaties opvragen Klik hierop om alle huidige, actieve planningsspecificaties voor deze assemblagelijn op te vragen. Op een bepaalde datum en tijd kan er slechts één niet-gemiddelde en één gemiddelde planningsspecificatie actief zijn. Alle planningsspecificaties die worden weergegeven zijn dus actief op de huidige datum, maar zijn geldig op verschillende tijden, behalve de gemiddelde planningsspecificatie, die de gehele dag geldt. Actieve planningsspecificaties opvragen Klik hierop om alle actieve planningsspecificaties voor deze assemblagelijn op te vragen. Op een bepaalde datum en tijd kan er slechts één niet-gemiddelde en één gemiddelde planningsspecificatie actief zijn. Alle planningsspecificaties die worden weergegeven, zijn dus geldig op verschillende datums/tijden, hoewel gemiddelde planningsspecificaties naast niet-gemiddelde planningsspecificaties kunnen voorkomen. Alle planningsspecificaties opvragen Klik hierop om alle actieve en niet-actieve planningsspecificaties voor deze assemblagelijn op te vragen. Lijnstations per planningsspecificatie Klik hierop om te zoomen naar de sessie Assemblagelijn - lijnstations per planningsspecificatie (tiasc5520m000). In deze sessie worden de planningsspecificaties op lijnstationniveau weergegeven die zijn gekoppeld aan de geselecteerde planningsspecificatie op lijnniveau. Deze optie is niet beschikbaar als de geselecteerde planningsspecificatie op lijnniveau een gemiddelde planningsspecificatie is. Dit komt omdat gemiddelde planningsspecificaties op lijnniveau alleen worden gebruikt om gemiddelde cyclustijden te definiëren en niet om proceskenmerken per lijnstation te definiëren. Planningsspecificaties afdrukken Klik hierop om te zoomen naar de sessie Planningsspecificaties afdrukken (tiasc5410m000) waarmee u de planningsspecificaties kunt afdrukken. |