| # MBC-acties (tiedm3120m000) Deze sessie kunt u gebruiken om de acties op te vragen die zijn vastgelegd voor een MBC. Als de MBC-status Nieuw is, kunt u de gegevens in deze sessie wijzigen. Als u een component toevoegt middels een MBC-actie, is het niet mogelijk die component te verwijderen of te vervangen via een andere MBC-actie die rechtstreeks aan dezelfde MBC is gekoppeld. Deze beperking kan omzeild worden door eerst de component te verwijderen en vervolgens diezelfde component toe te voegen via dezelfde MBC. De toegevoegde component kan een afwijkende c-stuklijsthoeveelheid hebben ten opzichte van de oorspronkelijke component. De waarde van het veld Hoev. in constr.stuklijst wordt dan gebruikt als een absolute hoeveelheid, ongeacht de waarde van het veld Replace Type. Op een c-stuklijstcomponent kunt u de volgende acties uitvoeren: Toevoegen Verwijderen Vervangen Als u Vervangen selecteert, kunt u het veld Replace Type gebruiken als een operator om de Hoev. in constr.stuklijst te wijzigen. Indien het selectievakje C-artikelen per actie in/uitsluiten in de sessie Collectieve stuklijstwijziging (MBC) (tiedm3110m000) is ingeschakeld, kunt u vanuit het menu Beeld, Specifiek, Referenties of Acties de sessie Constructieartikelen insluiten/uitsluiten (tiedm3121m000) starten om een lijst van c-artikelen vast te leggen die ingesloten of uitgesloten moeten worden tijdens het uitvoeren van de MBC-actie. Gerelateerde onderwerpen Overzicht van constructiegegevensbeheer Constructiestuklijsten automatisch wijzigen Reference designators en MBC's MBC-nummer Het MBC-nummer dat door ERP LN wordt gegenereerd aan de hand van de nummergroep die u hebt ingetoetst op het veld Nummergroep MBC in de sessie Parameters constructiegegevensbeheer (tiedm0100m000). MBC-status De status van de order. Positie Het MBC-positienummer dat naar de MBC-actie verwijst. MBC-actie De actie van de MBC. Toegestane waarden Soort wijziging Soort vervanging Dit veld bepaalt hoe de waarde van het veld Hoev. in constr.stuklijst wordt verwerkt tijdens het uitvoeren van de sessie C-stuklijstwijzigingen verwerken (tiedm3205m000) indien de MBC-actie op Vervangen staat. C-artikelen insluiten/uitsluiten Dit veld bepaalt of de artikelen die u opgeeft in de sessie Constructieartikelen insluiten/uitsluiten (tiedm3121m000) in of uit de MBC wordt gesloten. Als u Insluiten selecteert, worden alleen die c-artikelen via de MBC gewijzigd die zijn weergegeven in de sessie Constructieartikelen insluiten/uitsluiten (tiedm3121m000). NB Als u Uitsluiten selecteert, maar geen artikelen opgeeft, blijven de c-artikelen in de MBC ingesloten. Op te gebruiken materialen meenemen Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kopieert ERP LN ook de op te gebruiken materialen van de c-stuklijstcomponent. Deze materialen zijn vastgelegd in de sessie Op te gebruiken en alternatieve mat. per constr.stuklijst (tiedm2115m000). Als u de sessie Kopieergegevens c-stuklijsten per MBC genereren (tiedm3235m000) of MBC's verwerken (tiedm3250m000) uitvoert, kopieert ERP LN deze materialen naar de sessie Op te gebr./alt.mat. in kop.geg. c-stkl (tiedm2125m000). Gerelateerde onderwerpen Opgebruiken van resterende voorraad incourante artikelen Alternatieve materialen meenemen Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kopieert ERP LN ook de alternatieve materialen van de c-stuklijstcomponent. Deze materialen zijn vastgelegd in de sessie Op te gebruiken en alternatieve mat. per constr.stuklijst (tiedm2115m000). Als u de sessie Kopieergegevens c-stuklijsten per MBC genereren (tiedm3235m000) of MBC's verwerken (tiedm3250m000) uitvoert, kopieert ERP LN deze materialen naar de sessie Op te gebr./alt.mat. in kop.geg. c-stkl (tiedm2125m000). Gerelateerde onderwerpen Alternatieve materialen stuklijsten MBC-actie op niveau van reference designator Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kunt u een MBC-actie vastleggen om reference designators toe te voegen, te vervangen of te verwijderen. Op het veld Nieuwe reference designator en/of het veld Oude reference designator voert u reference designators in. Gerelateerde onderwerpen Reference designators en MBC's Soort oude component De artikelsoort van de component die gewijzigd is via de MBC. Oude component Het componentartikel dat u wilt verwijderen tijdens het uitvoeren van de MBC-actie of dat u wilt vervangen door een andere component. Oude reference designator De reference designator die u tijdens het uitvoeren van de MBC-actie wilt verwijderen of die u door een reference designator wilt vervangen. Gerelateerde onderwerpen Reference designators en MBC's Oude reference designator De omschrijving van de reference designator. Dit kan bijv. een code zijn die verwijst naar de positie waarop een componentartikel moet worden bevestigd. Soort nieuwe component De artikelsoort van de vervangingscomponent of de extra component. Nieuwe component Het vervangingsartikel of het extra component-artikel. Nieuwe reference designator De reference designator die tijdens het uitvoeren van de MBC-actie in de plaats komt van de oude component of die u wilt toevoegen. Gerelateerde onderwerpen Reference designators en MBC's Nieuwe reference designator De omschrijving van de reference designator. Dit kan bijv. een code zijn die verwijst naar de positie waarop een componentartikel moet worden bevestigd. Lengte De lengte en de breedte van de vervangingscomponent of van de component die aan de c-stuklijst moet worden toegevoegd. Lengte De lengte van de vervangende component of van de component die moet worden toegevoegd aan de constructiestuklijst. Breedte De breedte van de vervangingscomponent of van de component die aan de c-stuklijst moet worden toegevoegd. Aantal eenheden Het benodigde aantal eenheden van de vervangingscomponent. Hoev. in constr.stuklijst De nettohoeveelheid van de component in de c-stuklijst. Indien ERP LN nieuwe c-stuklijsten genereert, wordt gebruik gemaakt van de waarde van het huidige veld in combinatie met de MBC-actie. Er zijn drie mogelijkheden: Verwijderen. Het veld is niet van toepassing. Toevoegen. De waarde van dit veld is die van het veld Nettohoeveelheid in de sessie C-stuklijstwijzigingen verwerken (tiedm3205m000). De hoeveelheid in de c-stuklijst wordt op dezelfde wijze berekend als voor de componenten in de productiestuklijst: Nettohoeveelheid = ( Lengte x Omrekeningsfactor stuklijst) x ( Breedte x Omrekeningsfactor stuklijst) x Aantal eenheden/ Omrekeningsfactor Als er voor de component geen Breedte aanwezig is, wordt de waarde van [ Breedte x Omrekeningsfactor stuklijst] in de formule weggelaten. U kunt omrekeningsfactoren vastleggen in de sessie Omrekeningsfactoren (tcibd0103m000). ERP LN gebruikt de omrekeningsfactor voor het omrekenen van de eenheden van artikelen of constructieartikelen. De omrekeningsfactor van de stuklijst is de factor waarmee de basiseenheid wordt omgerekend naar de stuklijsteenheid. Deze wordt afgeleid van de Stuklijstmaateenheid. Vervangen: Voor het berekenen van de waarde van het veld wordt gebruik gemaakt van de Nettohoeveelheid als waarde en de Replace Type als rekenkundige operator. Indien mogelijk, berekent ERP LN eerst de Nettohoeveelheid volgens de hiervoor genoemde formule. Als ERP LN de Nettohoeveelheid niet met de formule kan berekenen, gebruikt ERP LN de waarde van het huidige veld voor het berekenen van de Nettohoeveelheid in de sessie C-stuklijstwijzigingen verwerken (tiedm3205m000). Daarbij wordt gebruikgemaakt van de Replace Type als rekenkundige operator. Voorbeeld
Aantal eenheden | 3
Lengte | 2
Breedte | 4
Omrekeningsfactor stuklijst | 1
Omrekeningsfactor | 1
ERP LN berekent de nieuwe Nettohoeveelheid = 3 x (2 x 1) x (4 x 1) / 1= 24 = Hoev. in constr.stuklijst. Indien dit niet mogelijk is (omdat er bijv. geen lengte aanwezig is), ziet ERP LN, de waarde van het veld Hoev. in constr.stuklijst als de nieuwe waarde van de Nettohoeveelheid. MBC-actie = Vervangen Replace Type = + (optellen) Nettohoeveelheid (oud) = 5 Nettohoeveelheid (nieuw, in de sessie C-stuklijstwijzigingen verwerken (tiedm3205m000)) = ( Hoev. in constr.stuklijst) x ( Replace Type) x ( Nettohoeveelheid (oud)) = 24 + 5 = 29 Gerelateerde onderwerpen Nettohoeveelheid berekenen Constructiestuklijsten Constructiestuklijsten automatisch wijzigen Alle acties gelden voor geselecteerd(e) artikel(en) Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden de c-artikelen die in de sessie Constructieartikelen insluiten/uitsluiten (tiedm3121m000) zijn geselecteerd en waarop alle MBC-regels van toepassing zijn, meegenomen in het wijzigingsproces. Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, worden de c-artikelen die in de sessie Constructieartikelen insluiten/uitsluiten (tiedm3121m000) zijn geselecteerd en waarop ten minste één MBC-regel van toepassing zijn, meegenomen in het wijzigingsproces. NB Het veld heeft betrekking op c-artikelen die direct of indirect worden weergegeven in de sessie Constructieartikelen insluiten/uitsluiten (tiedm3121m000). Voorbeeld In de sessie MBC-acties (tiedm3120m000) kunt u de volgende twee MBC-regels vastleggen: Verwijder metalen wiel. Vervang metalen pedaal door plastic exemplaar. Als het selectievakje Alle acties gelden voor geselecteerd(e) artikel(en) is ingeschakeld. De MBC wordt uitgevoerd voor de componenten van het eindproduct Rode_fiets, omdat alle regels van toepassing zijn. De MBC wordt niet uitgevoerd voor het eindproduct Blauwe_fiets of Gele_fiets, omdat slechts een van de regels van toepassing is. Als het selectievakje Alle acties gelden voor geselecteerd(e) artikel(en) is uitgeschakeld. Wordt de MBC uitgevoerd voor alle fietsen, omdat elke fiets een component bevat waarop een MBC-regel van toepassing is. NB Als dit selectievakje C-artikelen per actie in/uitsluiten is ingeschakeld, is dit veld niet beschikbaar. Hoeveelheidsonafhankelijk Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt de nettohoeveelheid van het constructieartikel gekopieerd om de hoeveelheid afval van de stuklijst bij te werken. Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, wordt de nettohoeveelheid van het constructieartikel gekopieerd om de nettohoeveelheid van de stuklijst bij te werken. |