| # Soorten ATP- en CTP-controles ERP LN biedt een aantal methoden voor het toezeggen van orders, van de standaardartikel-ATP tot en met de geavanceerde CTP. Standaard ATP-controle Een artikelhoofdplan bevat gegevens over available-to-promise (ATP). ATP geeft het evenwicht tussen de geplande levering en de werkelijke vraag weer. Met ATP-gegevens kunt u bepalen hoeveel u nog aan klanten kunt verkopen. Uitgebreide CTP-controles De component-CTP en de capaciteit-CTP zijn een aanvulling op de standaard ATP. Hiermee kunt u berekenen hoeveel artikelen u zou kunnen produceren naast de bestaande productieplanning. Familie-CTP Voor de lange termijnplanning zijn gedetailleerde ATP- en CTP-gegevens minder geschikt. ERP LN maakt het mogelijk om ATP-controles en uitgebreide CTP-controles op een hoger productfamilieniveau uit te voeren. Controles op de afzetkanaal-ATP worden altijd uitgevoerd op het niveau waarop het artikel zich bevindt. Afzetkanaal-ATP Indien u afzetkanaalhoofdplannen bijhoudt, kunt u het toegestane volume dat aan elk afzetkanaal wordt geleverd, beperken. ERP LN gebruikt de afzetkanaal-ATP om te bepalen hoeveel in een afzetkanaal nog kan worden verkocht. Gerelateerde onderwerpen Artikel-ATP Uitgebreide CTP-controles Familie-CTP Afzetkanaal-ATP Procedure CTP-controles Berekening van cumulatieve ATP |