| # Plan kopiëren (fmlbd0210m000) Deze sessie kunt u gebruiken om een laadplan te kopiëren (de Herkomst). Indien u een laadplan kopieert, wordt er een nieuw laadplan aangemaakt. Dit nieuwe laadplan heeft dezelfde structuur van ladingen en zendingen als de Herkomst. Het eerste vrije nummer van het nieuwe laadplan wordt weergegeven in het veld Bestemming. Het eerste vrije nummer is het nummer waarmee het nieuwe laadplan wordt aangeduid. Herkomst Het te kopiëren laadplan. Bestemming Het nummer waarmee het nieuwe laadplan, dat een kopie van de Herkomst is, wordt aangeduid. Gekopieerde plannen Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt het gekopieerde laadplan afgedrukt. Tekst plan Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt de tekst van het laadplan van Herkomst gekopieerd. Tekst lading Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt de tekst van de ladingen van het laadplan van Herkomst gekopieerd. Tekst zending Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt de tekst van de zendingen van het laadplan van Herkomst gekopieerd. Tekst zendingsregel Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt de tekst van de zendingsregels van het laadplan van Herkomst gekopieerd. Foutenverslag Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt er een foutenverslag afgedrukt met eventuele fouten die tijdens het kopiëren van het huidige laadplan zijn opgetreden. Apparaatselectie op basis van Het uitvoerapparaat dat wordt gebruikt voor het afdrukken of weergeven van het verslag of de verslagen. Default apparaat De verslagen worden afgedrukt of weergegeven met het standaarduitvoerapparaat dat is opgegeven in de sessie Default apparaten per gebruiker (fmfmd1140m000). Specifiek apparaat Als u de verslagen wilt afdrukken of weergeven, selecteert u het uitvoerapparaat in het dialoogvenster Apparaat selecteren (ttstpsplopen ) dat wordt weergegeven nadat u het proces hebt gestart. |