| # Crossdocking-orders en crossdocking-orderregels genereren (whinh6200m000) Deze sessie kunt u gebruiken om een reeks van crossdocking-orders en/of crossdocking-orderregels te genereren. Crossdocking-orderregels genereren Als u Crossdocking-orderregels selecteert, worden crossdocking-orderregels gegenereerd voor een reeks van crossdocking-orders. ERP LN kent prioriteiten toe en sorteert de crossdocking-orders op basis van de gebruikersprioriteit en systeemprioriteit. ERP LN zoekt vervolgens naar inslagorderregels binnen de opgegeven selectie waarmee aan de crossdocking-orders kan worden voldaan, te beginnen met de crossdocking-order met de hoogste prioriteit. De inslagorderregels waarmee (gedeeltelijk) aan de crossdocking-order kan worden voldaan, worden als crossdocking-orderregels toegevoegd. Eerst worden crossdocking-orderregels aangemaakt voor de al ontvangen hoeveelheden waarover nog niet is geadviseerd. Vervolgens worden crossdocking-orderregels aangemaakt voor de niet-ontvangen hoeveelheden. ERP LN houdt daarbij rekening met de geplande ontvangstdatums van de inslagorderregels, de geplande leverdatums van de uitslagorderregels (crossdocking-orders) en, voor niet-ontvangen hoeveelheden, met de doorlooptijd voor crossdocking van het artikel in het magazijn. Tijdsinterval voor geplande ontvangstdatum Op het tabblad Genereren kunt u de velden Minimum tolerantie en Maximum tolerantie gebruiken om een tijdsinterval aan te maken. Dat maakt het mogelijk om de geplande ontvangstdatum van de inslagorderregel af te stemmen op de geplande leverdatum van de uitslagorderregel, rekening houdend met de doorlooptijd voor crossdocking die tussen deze twee datums ligt. NB Er wordt alleen rekening gehouden met het tijdsinterval voor inslagorderregels die nog niet zijn ontvangen. Gerelateerde onderwerpen Prioriteiten crossdocking-orders Crossdocking-proces Tijdsinterval crossdocking Dynamisch crossdocking Wat gebeurt er als... Problemen oplossen Genereren Crossdocking-orders Crossdocking-orders Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kunt u crossdocking-orders genereren. Bestaande crossdocking-orders eerst verwijderen Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden alle crossdocking-orderregels die nog niet zijn goedgekeurd en waarvoor nog niets is geadviseerd, verwijderd. Deze crossdocking-orderregels hebben de status Openstaand of Geannuleerd. Vervolgens worden ook alle crossdocking-orders met de status Openstaand (en nog niets gecrossdockt) of Geannuleerd verwijderd. Afhankelijk van de huidige (voorraad)situatie kunnen nieuwe crossdocking-orders worden gegenereerd. Indien het selectievakje Cross-dock Order Crossdocking-orderregels ingeschakeld is, kunnen ook nieuwe crossdocking-orderregels worden gegenereerd. NB Alleen de crossdocking-orders en crossdocking-orderregels voor het ingevoerde bereik van magazijnen en bereik van artikelen worden verwijderd. Met andere bereiken of opties wordt geen rekening gehouden. Crossdocking-orders genereren Crossdocking-orders genereren... Serie Een groep ordernummers of documentnummers die beginnen met dezelfde seriecode. Series worden gebruikt om orders met bepaalde kenmerken aan te duiden. Bijvoorbeeld, alle verkooporders die afgehandeld worden door het bedrijfsonderdeel 'grote klanten' beginnen met GK (GK0000001, GK0000002, GK0000003, enz.) Crossdocking-orderregels Crossdocking-orderregels Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kunt u crossdocking-orderregels genereren. Crossdocking-orderregels goedkeuren Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden crossdocking-orderregels onmiddellijk goedgekeurd. Als dit selectievakje uitgeschakeld is, kunt u de crossdocking-orderregels handmatig goedkeuren of goedkeuren met de sessie Crossdocking-orderregels goedkeuren (whinh6210m100). NB Goederen worden niet gecrossdockt als de crossdocking-orderregels niet zijn goedgekeurd. De instelling van Crossdocking-orderregels automatisch goedkeuren in de sessie Magazijn - artikel (whwmd2110s000) heeft geen invloed op deze sessie. Minimum tolerantie Voer de ondergrens in voor het tijdsinterval dat wordt gebruikt om de inslagorderregels te koppelen aan een crossdocking-order. Voor meer informatie, zie Tijdsinterval crossdocking. Maximum tolerantie Voer de bovengrens in voor het tijdsinterval dat wordt gebruikt om de inslagorderregels te koppelen aan een crossdocking-order. Voor meer informatie, zie Tijdsinterval crossdocking. Eh. De eenheid waarin de tijdsmarge wordt uitgedrukt. Selectie Magazijn Een plaats voor goederenopslag. Voor elk magazijn kunt u adresgegevens en gegevens met betrekking tot de soort invoeren. Uitslaglocatie Als u een specifieke uitslaglocatie of reeks van uitslaglocaties opgeeft, genereert ERP LN alleen crossdocking-orders en crossdocking-orderregels die leiden tot crossdocking naar de opgegeven uitslaglocatie(s). U kunt een uitslaglocatie definiëren wanneer u handmatig een crossdocking-order aanmaakt of de locatie kan worden vastgesteld voor elke gegenereerde crossdocking-order. Voor gegenereerde crossdocking-orders is de uitslaglocatie de dok locatie die voor het artikel en/of de relatie is gedefinieerd in de sessie Magazijn - doklocaties (whwmd2120m000) of, als deze locatie niet is gedefinieerd, de default uitslaglocatie die is gedefinieerd in de sessie Magazijnen (whwmd2500m000). Opties Alleen spoedorders Indien dit selectievakje is ingeschakeld, genereert ERP LN alleen crossdocking-orderregels voor inslagorderregels die zijn gemarkeerd als spoedorders. Geplande orders opnemen Indien dit selectievakje is ingeschakeld, genereert ERP LN ook crossdocking-orderregels voor inslagorderregels met de status Gepland. Voor meer informatie, zie Status Gepland voor magazijnorderregels. Overzichten Gegenereerde crossdocking-orders en crossdocking-orderregels Indien dit selectievakje is ingeschakeld, genereert ERP LN een verslag met een overzicht van alle gegenereerde crossdocking-orders en/of crossdocking-orderregels. Foutenverslag Indien dit selectievakje is ingeschakeld, genereert ERP LN een foutenverslag. Verwijderde crossdocking-orders en crossdocking-orderregels Indien dit selectievakje is ingeschakeld, genereert ERP LN een verslag met een overzicht van alle verwijderde crossdocking-orders en/of crossdocking-orderregels. Orderselectie Selectie uitslagorder Herkomst uitslagorder De orderherkomst van de uitslagorderregel. Crossdocking-orders kunnen voor de volgende orderherkomsten worden gegenereerd: Productie ASC Productie ASC (handmatig) Distributie (EP) Reparatieverkoop (handmatig) Reparatiewerk (handmatig) Reparatieverkoop Reparatiewerk Project Project (handmatig) Verkoop, behalve voor: facturering consignatie haalorders retrobilled orders kostenorders Verkoop (handmatig) Verkoopafroepschema Service Service (handmatig) Productie SFC, behalve voor backflushing. Productie SFC (handmatig) Overboeking, behalve voor de mutatiesoort OHW-overboeking. Overboeking (handmatig), behalve voor de mutatiesoort OHW-overboeking. NB Naast de hierboven aangegeven uitzonderingen kunnen crossdocking-orders niet worden aangemaakt voor retourorders en evenmin voor algemene orders. Uitslagorder Het nummer van de uitslagorderregel. Regel Het nummer van de magazijnorderregel. Als de order is gegenereerd door een ander pakket dan Magazijnbeheer (WH), is dit nummer gelijk aan het originele orderregelnummer. Volgnummer Het volgnummer van de magazijnorderregel. Stuklijstregel Het regelnummer op de stuklijst. NB Als de Voorraadafhandeling van de uitslagorderregel de onderstaande waarden heeft, geldt het volgende: Per hoofdartikel: er kunnen alleen crossdocking-orders worden aangemaakt voor het hoofdartikel (uitslagorderregel). Per component: er kunnen alleen crossdocking-orders worden aangemaakt voor de componenten (stuklijstregels). Geplande leverdatum De datum waarop de levering van een zending is gepland. Selectie inslagorder Herkomst inslagorder De orderherkomst van de inslagorderregel. Crossdocking-orderregels kunnen voor de volgende orderherkomsten worden gegenereerd: Reparatieverkoop Reparatieverkoop (handmatig) Reparatiewerk Reparatiewerk (handmatig) Productie SFC, behalve voor backflushing. Productie SFC (handmatig) Overboeking, behalve voor de mutatiesoort OHW-overboeking. Overboeking (handmatig), behalve voor de mutatiesoort OHW-overboeking. Project Project (handmatig) Inkoop Inkoopafroepschema Inkoop (handmatig) Distributie (EP) Inslagorder Het nummer van de inslagorderregel. Regel Het nummer van de magazijnorderregel. Als de order is gegenereerd door een ander pakket dan Magazijnbeheer (WH), is dit nummer gelijk aan het originele orderregelnummer. Volgnummer Het volgnummer van de magazijnorderregel. Stuklijstregel Het regelnummer op de stuklijst. NB Als de Voorraadafhandeling van de uitslagorderregel de onderstaande waarden heeft, geldt het volgende: Per hoofdartikel: er kunnen alleen crossdocking-orders worden aangemaakt voor het hoofdartikel (uitslagorderregel). Per component: er kunnen alleen crossdocking-orders worden aangemaakt voor de componenten (stuklijstregels). Geplande ontvangstdatum De datum waarop de goederen naar verwachting aankomen in het bestemmingsmagazijn. Crossdocking-orders selecteren Crossdocking-order Het nummer van de crossdocking-order. Status crossdocking-order Status crossdocking-order Prioriteit gebruiker Een prioriteit die wordt ingevoerd door de gebruiker. ERP LN gebruikt de gebruikersprioriteit samen met de systeemprioriteit om de prioriteit van een crossdocking-order te bepalen. In ERP LN worden crossdocking-orderregels gegenereerd en, bij inslagadviezen, eerst geadviseerd voor de crossdocking-orders met de hoogste prioriteit. NB Er wordt eerst rekening gehouden met de gebruikersprioriteit, daarna met de systeemprioriteit. Maximumwaarde: 2147483647 Minimumwaarde: 1 Gerelateerde onderwerpen Prioriteiten crossdocking-orders |