| # Assemblageorders verwijderen Het is mogelijk om de assemblageorders te verwijderen waarvoor de werkzaamheden nog niet zijn gestart. De assemblageorders die u wilt verwijderen, mogen niet bevroren zijn, wat wil zeggen dat geen van de gerelateerde lijnstationorders bevroren zijn. U kunt de assemblageorders verwijderen via de volgende sessies: Assemblagelijn - lijnmix (tiasc2501m000): Beeld, Specifiek, Referenties of Acties > Verwijderen Assemblageorders (tiasc2502m000): Beeld, Specifiek, Referenties of Acties > Verwijderen Belangrijk! Assemblageorders verwijderen - voorwaarden waaraan moet worden voldaan De status van de assemblageorders moet Gepland of Op volgorde zijn. Geen van de gerelateerde lijnstationorders is bevroren. Er zijn nog geen leveringsberichten voor assemblagedelen gegenereerd en overgezet naar Magazijnbeheer (WH) of Orderbeheer (TD). Assemblageorders verwijderen - aandachtspunten Het verwijderen van een assemblageorder kan alleen worden geïnitieerd vanuit de hoofdassemblagelijn, ook wel de roll-off lijn genoemd. Als u werkt met een multi-site assemblagemodel en u de assemblageorder op de hoofdlijn verwijdert, worden ook de gerelateerde assemblageorders op de assemblage-aanvoerlijnen verwijderd mits al deze orders op de aanvoerlijnen voldoen aan de hierboven genoemde voorwaarden. Als een van de gekoppelde assemblageorders op de aanvoerlijnen niet kan worden verwijderd, kan ook de assemblageorder op de hoofdlijn niet worden verwijderd. Het is niet toegestaan om een assemblageorder te verwijderen die is geblokkeerd of waarvan een van de gekoppelde leveringsassemblageorders is geblokkeerd. De gebruiker wordt met een melding geïnformeerd over de order met een blokkeerreden die eerst moet worden opgelost voordat de assemblageorder kan worden verwijderd. Als u een assemblageorder verwijdert, wordt ook de inhoud ervan verwijderd (bewerkingen, materiaalbehoeften, enzovoort). De benodigde assemblagedelen (reservering van delen) worden bijgewerkt. Bij het verwijderen van een assemblageorder wordt deze verwijderd uit de lijnmix en de volgorde van lijnsegmenten. Dit wil zeggen dat de positie van de verwijderde assemblageorder weer beschikbaar is voor het mixen en op volgorde zetten van lijnen. U moet de lijnmix (opnieuw) genereren en/of gebruikmaken van de applicatie voor de volgordebepaling om de wijzigingen door te voeren in de lijnmix en de volgorde van lijnsegmenten. Na het verwijderen van een assemblageorder wordt de lijnbezetting bijgewerkt en aangepast aan de nieuwe situatie. Als u een assemblageorder met de status Op volgorde verwijdert, wordt de seriedragende artikelvoorraad op 0 gezet omdat het artikel in een assemblageorder altijd seriedragend is. |