| # Taakrelatie - procesvariabelen (tirou0116m000) Deze sessie kunt u gebruiken om procesvariabelen aan een taakrelatie te koppelen. De procesvariabelen van een taakrelatie gelden voor een specifieke combinatie van een taak, machine en/of afdeling. NB U kunt taakrelaties definiëren in de sessie Taakrelaties (tirou0104m000). Default waarde De procesvariabelen die in deze sessie zijn gedefinieerd, worden gebruikt als defaults in de sessie Bewerking(sstap) - procesvariabelen (tirou1111m000). De default procesvariabelen verschijnen in de sessie Bewerking(sstap) - procesvariabelen (tirou1111m000) indien in de huidige sessie procesvariabelen zijn gekoppeld aan de taakrelatie van de bewerking. Zelfs indien de procesvariabelen default zijn gekoppeld aan een bewerking in de sessie Bewerking(sstap) - procesvariabelen (tirou1111m000), kunt u nog procesvariabelen handmatig koppelen aan een bewerkingsstap in de sessie Bewerking(sstap) - procesvariabelen (tirou1111m000). Gerelateerde onderwerpen Micro-routing Taak Een activiteit voor de productie of reparatie van een artikel. Bijvoorbeeld zagen, boren of verven. Een taak wordt op een afdeling uitgevoerd en kan gerelateerd zijn aan een machine. Afdeling Een productiegebied dat uit een of meer mensen en/of machines bestaat en als één geheel wordt beschouwd. Een afdeling dient voor capaciteitsbehoefteplanningen en detailplanningen. Machine In ERP LN is dit een middel waarmee bewerkingen worden uitgevoerd om artikelen te produceren. Machines zijn gekoppeld aan bewerkingstarieven. Het bewerkings- en loonkostentarief vormen samen de basis voor de nacalculatie van productieorders. Procesvariabele Een instelling of invoerwaarde die gerelateerd is aan gegevens (zoals een machine, een gereedschap of een proceskenmerk) die relevant zijn voor het uitvoeren van een bewerking of bewerkingsstap. Bijvoorbeeld knipdiepte, knipsnelheid en temperatuur. Verplicht Indien dit selectievakje is ingeschakeld, en de default procesvariabele is ingevuld voor de bewerking in de sessie Bewerking(sstap) - procesvariabelen (tirou1111m000), kan de procesvariabele niet worden verwijderd uit de micro-routing van de bewerking. De procesvariabele moet aan ten minste één bewerkingsstap zijn gekoppeld of rechtstreeks aan de bewerking zijn gekoppeld. NB Met dit selectievakje kunt u voorkomen dat een bepaalde procesvariabele volledig uit een micro-routing wordt verwijderd. |