| # Stuklijst (tibom1110m000) Deze sessie kunt u gebruiken om een stuklijst te definiëren voor inkoop- of maakartikelen. De componentartikelen van een maakartikel worden weergegeven op de stuklijstregels. Elke stuklijstregel bevat informatie over onder meer de positie van het componentartikel in de stuklijst, de benodigde hoeveelheid en de vervaldatum van het componentartikel. De componentartikelen kunnen inkoop- of maakdelen zijn. In de overzichtssessie Stuklijst (tibom1110m000) kunt u rechtstreeks een stuklijstregel invoeren en muteren. Om de gegevens van een stuklijstregel te wijzigen, dubbelklikt u op de stuklijstregel van uw keuze, waarna de detailsessie Stuklijst (tibom1110m000) verschijnt. Als u voor een artikel een stuklijst wilt definiëren, moet u eerst dat artikel in zowel de sessie Artikelen - algemeen (tcibd0501m000) als de sessie Artikelen - productie (tiipd0101m000) vastleggen. In het menu Beeld kunt u aangeven hoe de stuklijst wordt weergegeven en dus hoe de componentartikelen worden ingevoerd.: Op positienummer. Op bewerking en positie. In de sessie Parameters stuklijstbeheer (tibom0100m000) kunt u bepalen hoe de stuklijst wordt weergegeven bij het starten van de sessie. Selecteer op het veld Stuklijst weergeven per of u de stuklijst wilt weergeven per Artikel of per Bewerking. Vervanging van incourante componenten Als u een incourante component wilt vervangen, is de werkwijze als volgt: Voer een stuklijst in met hetzelfde stuklijstpositienummer als de incourante component. Voer de datum in waarop de vervanging moet plaatsvinden op het veld Vervaldatum voor de incourante component. Voer dezelfde datum in op het veld Ingangsdatum voor de nieuwe component. Als de incourante component niet meer wordt gebruikt in een stuklijst, moet u de laatst toegestane orderdatum van het artikel instellen in de sessie Artikelen - bestelgegevens (tcibd2500m000). Indien de laatst toegestane orderdatum per magazijn wordt opgegeven, moet u de sessie Magazijn - artikel (whwmd2510m000) gebruiken. Als het selectievakje Op te gebruiken en alternatieve materialen in de sessie Geïmplementeerde software-componenten (tccom0100s000) is ingeschakeld en u voert een nieuwe component in met hetzelfde stuklijstpositienummer als een bestaande component, voert ERP LN automatisch het incourante materiaal in als op te gebruiken materiaal in de sessie Op te gebruiken en alternatieve materialen (tibom0150m000). Prestatieaspecten De instellingen in deze sessie kunnen invloed hebben op de systeemprestaties en de databasegroei. Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie: Aantal stuklijstniveaus Grijpvoorraad Phantoms Materiaal voor meerdere bewerkingen Gerelateerde onderwerpen Stuklijststuctuur Structuur van een single-level stuklijst Structuur van verkorte stuklijst Nettohoeveelheid berekenen Afval en opbrengst Materialen aan bewerkingen koppelen Phantoms Overzicht van reference designators Procedure voor het koppelen van reference designators in de stuklijst Labels in Productie (TI) Integratie van Productie (TI) en Documentbeheer Opgebruiken van resterende voorraad incourante artikelen Alternatieve materialen stuklijsten Artikelselectie Het maak artikel of inkoopartikel waarvoor u de stuklijst wilt opvragen of muteren. Het eerste segment dient voor de project code en het tweede voor de artikelcode. NB De volgende artikelen kunnen alleen niet-configureerbare artikelen zijn: Hoofdartikel Subartikel Constructierevisie Een versie of herziene versie van een constructieartikel of een revisiegestuurd artikel, d.w.z. een artikel dat aan een constructieartikel gekoppeld is. Van een constructieartikel kunnen meerdere revisies aanwezig zijn. Voorbeeld C-artikel: Fiets C-MB01
Revisie | Omschrijving | Projectstatus
--- | --- | ---
A1 | Concepttekening van fiets | Niet vrijgegeven
A2 | Tekening van fiets | Niet vrijgegeven
A3 | Parent c-artikel van fiets MB01 | Vrijgegeven
A4 | Verouderde fiets | Geannuleerd
Stuklijsthoev. Het aantal maakartikelen waarop een stuklijst van toepassing is. De stuklijsthoeveelheid stelt u in staat zeer kleine artikelhoeveelheden in de stuklijst op te nemen. Voorbeeld Om 1 liter verf met een speciale kleur (katoenwit) te produceren, moet u bepaalde kleurstoffen toevoegen. De hoeveelheden daarvan zijn echter bijzonder klein. Daarom voert u een stuklijsthoeveelheid in van 1000 liter. De hoeveelheden zijn dan als volgt:
Verf katoenwit, 1000 liter:
Wit | 999 liter
Geel | 0,6 liter
Rood | 0,2 liter
Blauw | 0,2 liter
De stuklijsthoeveelheid toetst u in in de sessie Artikelen - productie (tiipd0101m000). De stuklijsthoeveelheid stelt u in staat zeer kleine artikelhoeveelheden in de stuklijst op te nemen. Dit is bijvoorbeeld van toepassing op chemische oplossingen. Voorbeeld U maakt een wateroplossing aan met een miljoenste deel zout. Als de voorraadeenheid van de oplossing Liter is, maakt u een stuklijst aan voor 1 liter. De hoeveelheid van de component zout is 1 milligram. Deze hoeveelheid is echter zo klein dat een nauwkeurige meting niet mogelijk is. U maakt dus een stuklijst aan voor 1000 liter, waardoor de hoeveelheid zout 1 gram wordt. Stuklijsthoev. De eenheid waarin de voorraad wordt vastgelegd, zoals gram en meter. Orderlooptijd De productietijd van een artikel uitgedrukt in uren of dagen, gebaseerd op de doorlooptijdelementen die zijn gedefinieerd in de routingbewerkingen. U kunt de orderlooptijd bepalen door te klikken op Berekende orderlooptijd bijwerken in het menu Beeld, Specifiek, Referenties of Acties van deze sessie of op Berekende orderlooptijd bijwerken in de detailsessie Artikelen - productie (tiipd0101m000). Positie Het positienummer van de component. ERP LN geeft als default het laatst gebruikte positienummer weer, plus 10. Met deze procedure ontstaat de volgorde 10, 20, 30, enzovoort. De nummering van posities is ongelimiteerd. U kunt het beste de default waarden aanhouden, omdat u dan de tussenliggende nummers kunt gebruiken als u extra componenten wilt tussenvoegen. Het maximum positienummer van een componentartikel is 9999. Volgnummer Het stuklijstvolgnummer maakt deel uit van het stuklijstpositienummer van het componentartikel. Als u orders aanmaakt voor een maakartikel en een stuklijstregel meerdere volgnummers heeft, gebruikt ERP LN het volgnummer dat op dat moment geldig is. Als er meerdere volgnummers geldig zijn, wordt alleen rekening gehouden met het materiaal met het laagste volgnummer. Artikel Het componentartikel dat deel uitmaakt van het maakartikel. De componenten moeten artikelen zijn van de soort Inkoop of Maak. De componenten moeten gedefinieerd worden in de sessie Artikelen - algemeen (tcibd0501m000) NB De volgende artikelen kunnen alleen niet-configureerbare artikelen zijn: Hoofdartikel Subartikel Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie over het inkopen van configureerbare artikelen: Geconfigureerde artikelen in Assemblagebeheer inkopen - basisgegevens instellen Geconfigureerde artikelen in Assemblagebeheer inkopen - stuklijst instellen Productvarianten - configureerbare inkoopartikelen Bewerking De bewerking waarvoor het materiaal van de stuklijstregel aan de productie wordt afgegeven. Voert u een nul (0) in, dan kunt u in de sessie Stuklijstregel - materiaal/routing-relaties (tibom0140m000) aangeven voor welke bewerking het materiaal moet worden afgegeven. Als u een waarde intoetst die ongelijk is aan nul (bijv. 10), dan wordt het materiaal afgegeven voor bewerking 10. Deze bewerking geldt dan voor alle routings die voor het maakartikel zijn vastgelegd. Als de bewerking niet aanwezig is voor de routing(s) van het maakartikel, wordt het materiaal van de stuklijstregel afgegeven voor de eerste bewerking van de routing. NB Om te voorkomen dat u de code van een niet-bestaande bewerking invoert, wordt u aangeraden voor dit veld de zoomfunctie te gebruiken en een bewerking te selecteren in de sessie Routingbewerkingen (tirou1102m000). Prestatieaspecten De instelling van dit veld kan invloed hebben op de systeemprestaties en de databasegroei. Voor meer informatie, zie Materiaal voor meerdere bewerkingen. Gerelateerde onderwerpen Materialen aan bewerkingen koppelen Magazijn Het magazijn waar de component ligt opgeslagen en de reservering voor een productieorder plaatsvindt. NB Als de component een phantom is en u het selectievakje Magazijn overerven als parent-artikel een phantom is inschakelt, reserveert ERP LN de behoefte voor de component in het magazijn dat aan het parent-artikel van de component is gekoppeld. WMS-gestuurd Indien dit selectievakje is ingeschakeld, heeft u in de sessie Magazijnen (tcmcs0503m000) vastgelegd dat er integratie is met een magazijnbeheersysteem (WMS). De waarde van het veld Partijselectie in deze sessie moet hetzelfde zijn als in het magazijnbeheersysteem. Partijselectie Dit veld is van toepassing op partijgestuurde artikelen. De waarde Willekeurige, Zelfde of Specifieke heeft betrekking op de speciale condities voor de levering van partijgestuurde artikelen op orderregels. Deze waarden bepalen ook op welke wijze partijnummers worden toegekend. Lengte De waarde van dit veld wordt samen met de waarde op het veld Breedte en het aantal eenheden gebruikt voor het berekenen van de nettohoeveelheid. De nettohoeveelheid wordt berekend door de waarde van het veld Lengte te vermenigvuldigen met het aantal eenheden en met de waarde van het veld Breedte, indien van toepassing. Met de sessie Productieorderdocumenten afdrukken (tisfc0408m000) kunt u alleen een zaagstaat afdrukken indien u het veld Lengte hebt ingevuld voor de betreffende component. Als u zowel het veld Lengte als het veld Breedte hebt ingevuld, kunt u een knipstaat afdrukken. Gerelateerde onderwerpen Nettohoeveelheid berekenen Breedte De waarde van dit veld wordt samen met de waarde op het veld Lengte en het aantal eenheden gebruikt voor het berekenen van de nettohoeveelheid. De nettohoeveelheid wordt berekend door de waarde van het veld Lengte te vermenigvuldigen met het aantal eenheden en met de waarde van het veld Breedte, indien van toepassing. Als u zowel het veld Lengte als het veld Breedte hebt ingevuld, kunt u een knipstaat afdrukken met de sessie Productieorderdocumenten afdrukken (tisfc0408m000). Gerelateerde onderwerpen Nettohoeveelheid berekenen Aantal eenheden Het aantal keren dat de benodigde hoeveelheid van het materiaal (opgegeven op het veld Lengte en/of het veld Breedte) in het product voorkomt. Gerelateerde onderwerpen Nettohoeveelheid berekenen Nettohoeveelheid De hoeveelheid van een componentartikel dat deel uitmaakt van het maakartikel. De nettohoeveelheid wordt berekend door het aantal eenheden te vermenigvuldigen met de waarde van het veld Lengte en eventueel met de waarde van het veld Breedte. Stel dat u 10 stuks van een component opgeeft. De lengte is 2 cm en de breedte 3 cm. De nettohoeveelheid is dan 60 (10*2*3). Als de breedte niet is ingevuld, is de nettohoeveelheid 20. NB Als een negatieve hoeveelheid wordt weergegeven, ontstaat er tijdens de productie van een maakartikel een bijproduct. Het bijproduct wordt in de stuklijst opgenomen met een negatieve hoeveelheid. Deze hoeveelheid wordt gebruikt voor het berekenen van de brutomateriaalbehoefte. Hoeveelheidsonafhankelijke regels Als de stuklijstregels hoeveelheidsonafhankelijk zijn, bevat dit veld een nul. Gerelateerde onderwerpen Nettohoeveelheid berekenen Afval en opbrengst Percentage afval Door vastlegging van een percentage afval kan worden voorkomen dat er tijdens de productie tekorten optreden. Het afvalpercentage wordt uitgedrukt als een percentage verlies. Als afvalpercentage van 5% is gekozen, zal ERP LN 5% meer van een component reserveren voor een productieorder (bruto materiaalbehoefte). Afval is een extra verlies naast het verlies dat wordt veroorzaakt door een lagere opbrengst (minder dan 100%). Als u de stuklijst genereert vanuit een constructiestuklijst, worden ook de waarden van het percentage afval en de hoeveelheid afval meegekopieerd. Deze waarde worden echter alleen gekopieerd indien alleen het volgnummer is gewijzigd, bijv. van wiel 10/1 in wiel 10/2. Als een nieuw artikel aan de stuklijstregel is toegevoegd, zoals een reservewiel, worden de afvalgegevens niet gekopieerd. De hoeveelheid afval en het percentage afval zijn dan nul. Gerelateerde onderwerpen Afval en opbrengst Hoeveelheid afval Materiaalafval ontstaat bijvoorbeeld door het defect raken van componenten of door verliezen tijdens het knippen of zagen. De brutomateriaalbehoefte en/of de invoerhoeveelheid van een bewerking moeten worden vergroot om het verwachte verlies te compenseren. In de stuklijst kunt u het afval invoeren als een percentage van de netto materiaalbehoefte of als een vaste hoeveelheid. Een hoeveelheid afval is bijvoorbeeld de hoeveelheid materiaal die telkens verloren gaat tijdens het testen van materieel. Bij bewerkingen kunt u alleen de hoeveelheid afval vastleggen. De hoeveelheid materiaal die verloren gaat tijdens de productie. Dit is een vaste hoeveelheid die niet varieert met de geproduceerde hoeveelheid. Hiermee voorkomt u dat er tijdens de productie tekorten optreden. Afval is een extra verlies naast het verlies dat wordt veroorzaakt door een lagere opbrengst (minder dan 100%). Als u de stuklijst genereert vanuit een constructiestuklijst, worden ook de waarden van het percentage afval en de hoeveelheid afval meegekopieerd. Dit gebeurt echter alleen als slechts het bijbehorende volgnummer is gewijzigd ("wiel 10/1" is bijv. "wiel 10/2" geworden). Als de stuklijstregel een nieuw artikel bevat, worden de afvalgegevens niet gekopieerd. De hoeveelheid afval en het percentage afval zijn dan nul. Gerelateerde onderwerpen Afval en opbrengst Geldige wijzigingsorder De wijzigingsorder die de ingangsdatum van de stuklijstregel bepaalt. Ingangsdatum De ingangs- en vervaldatum bepalen de geldigheidsperiode van de component. De ingangsdatum geeft aan wanneer de component in het maakartikel kan worden gebruikt. Indien het selectievakje Koppeling met EDM in de detailsessie Stuklijst (tibom1110m000) is ingeschakeld, wordt de ingangsdatum afgeleid van de datum van het veld Ingangsdatum van de revisie van het constructieartikel. Met behulp van de ingangs- en vervaldatums kan ERP LN de historie van een productstructuur opslaan, zonder dat die gegevens invloed hebben op de productie. Als de productiedatum van het artikel buiten de geldigheidsperiode valt, reserveert ERP LN geen voorraad of materiaal voor de component. Gerelateerde onderwerpen Ingangsdatum van materialen en bewerkingen Vervaldatum De ingangs- en vervaldatum bepalen de geldigheidsperiode van de component. De vervaldatum geeft aan wanneer de component niet meer wordt gebruikt in het maakartikel. Aan de hand van de ingangs- en vervaldatums kan ERP LN de historie van een productstructuur opslaan, zonder dat die gegevens invloed hebben op de productie. Als de productiedatum van het artikel buiten de geldigheidsperiode valt, reserveert ERP LN geen voorraad of materiaal voor de component. De uiterste vervaldatum is 19 januari 2038. Als u geen vervaldatum invoert, wordt de vervaldatum in ERP LN automatisch ingesteld op 19 januari 2038. Gerelateerde onderwerpen Ingangsdatum van materialen en bewerkingen Geldig tot wijzigingsorder De wijzigingsorder die de vervaldatum van de stuklijstregel bepaalt. Eerste toegestane orderdatum De waarde van het veld Eerst toegestane orderdatum in de sessie Artikelen - bestelgegevens (tcibd2500m000). Laatste toegestane orderdatum De waarde van het veld Laatst toegestane orderdatum in de sessie Artikelen - bestelgegevens (tcibd2500m000). Phantom Als het componentartikel als phantom is vastgelegd in de sessie Artikelen - productie (tiipd0101m000), wordt in ERP LN dit selectievakje ingeschakeld. U kunt echter het selectievakje in deze sessie uitschakelen. U kunt gebruikmaken van phantom-artikelen om technische gegevens vast te leggen of kostprijscalculaties uit te voeren. NB Als het componentartikel een phantom is, kunt u geen alternatieve materialen vastleggen. Prestatieaspecten De instelling van dit veld kan invloed hebben op de systeemprestaties en de databasegroei. Voor meer informatie, zie Phantoms. Gerelateerde onderwerpen Phantoms Phantom-voorraad gebruiken Indien dit selectievakje is ingeschakeld, ERP LN controleert of er phantom-voorraad beschikbaar is. Als er voldoende voorraad van het phantom-artikel aanwezig is, wordt die voorraad gebruikt voor de productieorder. Als er geen phantom-voorraad beschikbaar is of de hoeveelheid onvoldoende is, wordt de voorraad niet gebruikt. ERP LN ziet de component als een normaal phantom-artikel. Dit betekent dat de phantom gedesaggregeerd wordt op basis van de totale hoeveelheid. NB Tijdens de planning wordt geen rekening gehouden met de phantom-voorraad. Gerelateerde onderwerpen Phantoms Op orderdocument afdrukken Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt de stuklijstcomponent afgedrukt op het orderdocument. U kunt aangeven of u wel of geen stuklijstmaterialen op het orderdocument wilt afdrukken. Zo kunt u ervoor kiezen de materiaallijst zonder grijpvoorraad af te drukken. Koppeling met EDM Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt de constructiestuklijst gekopieerd naar de productiestuklijst. Als u deze stuklijstregel wijzigt, kan er inconsistentie ontstaan tussen de constructiestuklijst en de productiestuklijst. Reference designators zijn aanwezig Indien dit selectievakje is ingeschakeld, zijn er een of meer reference designators aanwezig in de sessie Reference designators per stuklijst (tibom0120m000). U kunt de instelling van dit selectievakje niet wijzigen. Klik op Reference designators per stuklijst om de reference designators op te vragen of te muteren. Gerelateerde onderwerpen Overzicht van reference designators Alternatieven zijn aanwezig Indien dit selectievakje is ingeschakeld, zijn een of meer alternatieve materialen aanwezig in de sessie Op te gebruiken en alternatieve materialen (tibom0150m000). U kunt de instelling van dit selectievakje niet wijzigen. Wilt u alternatieve materialen opvragen of muteren, dan klikt u in het menu Beeld, Specifiek, Referenties of Acties op Op te gebruiken en alternatieve materialen. Gerelateerde onderwerpen Alternatieve materialen stuklijsten Op te gebruiken materialen zijn aanwezig Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is een op te gebruiken materiaal aanwezig in de sessie Op te gebruiken en alternatieve materialen (tibom0150m000). U kunt de instelling van dit selectievakje niet wijzigen. Als u op te gebruiken materialen wilt opvragen of muteren, klikt u in het menu Beeld, Specifiek, Referenties of Acties op Op te gebruiken en alternatieve materialen. Gerelateerde onderwerpen Opgebruiken van resterende voorraad incourante artikelen Meerdere artikelen toestaan Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kan ERP LN de nettohoeveelheid van het materiaal over meerdere artikelen verdelen. Zo kan de nettohoeveelheid worden verdeeld over het op te gebruiken materiaal en het standaardmateriaal, of over het standaardmateriaal en een of meer alternatieve materialen. Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, wordt in ERP LN slechts één artikel afgegeven voor deze stuklijstregel voor één productieorder. Voor voorbeelden, zie het onderwerp Materiaalbehoeften verdelen over meerdere artikelen. Gerelateerde onderwerpen Opgebruiken van resterende voorraad incourante artikelen Alternatieve materialen stuklijsten Materiaal-routing-relaties Indien dit selectievakje is ingeschakeld, zijn er materiaal/routing-relaties aanwezig voor de stuklijstcomponent. In verwerking in Wijzigingsbeheer Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden eventuele stuklijstwijzigingen doorgevoerd via de module Wijzigingsbeheer. Als een wijzigingsorder is gekoppeld aan de stuklijst en de wijzigingsorder nog niet is goedgekeurd, wordt in ERP LN dit selectievakje ingeschakeld. In de module Wijzigingsbeheer (CHM) kunt u de ingangs- en vervaldatums van een stuklijstregel volgen met behulp van een specifieke procedure. Standaardconfiguratie Indien dit selectievakje is ingeschakeld, maakt de stuklijstregel deel uit van de standaardconfiguratie van een artikel. De kosten van de stuklijstregel worden opgenomen in de standaard kostprijs. Als het selectievakje Standaardconfiguratie is uitgeschakeld, maakt de stuklijstregel geen deel uit van de standaardconfiguratie van een artikel. De kosten van de stuklijstregel worden dan niet meegenomen in de standaardkostprijs. De combinatie van de selectievakjes Standaardconfiguratie en Geldig in de sessie Uitzonderingen (tcuef0105m000) geeft aan of een stuklijstregel wordt gebruikt voor een specifieke effectivity unit. Indien het selectievakje Standaardconfiguratie is ingeschakeld en het selectievakje Geldig is uitgeschakeld voor een uitzondering die aan de stuklijstregel is gekoppeld, wordt die stuklijstregel niet meegenomen voor een specifieke effectivity-unit of behoefte. Indien het selectievakje Standaardconfiguratie is uitgeschakeld en het selectievakje Geldig voor een aan de stuklijstregel gekoppelde uitzondering is ingeschakeld, wordt die stuklijstregel toegevoegd voor een specifieke effectivity-unit of behoefte. NB Als er uitzonderingen aan de stuklijstregels zijn gekoppeld, terwijl u die uitzonderingen niet wilt gebruiken voor bijv. de verkoop van reserveonderdelen of voor een eindproduct dat niet unit-effective is, kunt u het selectievakje uitschakelen. Gerelateerde onderwerpen Overzicht van unit-effectivity Tekst Als dit selectievakje is ingeschakeld, is een tekst aanwezig. Uitzonderingen aanwezig Indien dit selectievakje is ingeschakeld, zijn aan deze stuklijstregels uitzonderingen gekoppeld. Uitzonderingen maken deel uit van het concept unit-effectivity. Gerelateerde onderwerpen Overzicht van unit-effectivity Geleverd door subcontractor Als u een of meer bewerkingen of het hele productieproces voor een artikel uitbesteedt, kunt u aangeven of het materiaal voor het uitbestede artikel naar de toeleverancier moet worden verzonden. Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt het materiaal niet naar de toeleverancier verzonden, maar wordt dit door de toeleverancier geleverd. Er wordt dan geen rekening gehouden met de planning en kosten van het materiaal. Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, en het materiaal is gekoppeld aan een uitbestede bewerking, wordt het materiaal naar de toeleverancier verzonden. Gerelateerde onderwerpen Overzicht van uitbesteding Actuele revisie Als het artikel een relatie heeft met het constructieartikel, wordt dit veld in ERP LN gebruikt om de revisie van dat constructieartikel weer te geven. Doorlooptijd-offset gebruiken Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kunt u de doorlooptijd-offset opgeven. Waarde doorlooptijd-offset De doorlooptijd-offset. In ERP LN wordt de doorlooptijd-offset gebruikt in CTP (Capable-To-Promise)-berekeningen. De datum waarop een component beschikbaar moet zijn, wordt bepaald door de doorlooptijd-offset af te trekken van de behoeftedatum van het eindproduct. NB U kunt alleen de doorlooptijd-offset intoetsen indien het selectievakje Doorlooptijd-offset gebruiken is ingeschakeld. Offset doorlooptijd Selecteer Uren of Dagen als de tijdseenheid waarin u de doorlooptijd-offset wilt uitdrukken. Gerelateerde onderwerpen CTP-component Opbrengst voor offsetting vaste doorlooptijd De geaggregeerde opbrengst wordt meegenomen in planningen. Als ERP LN materiaalbehoeften plant met een vaste doorlooptijd, gebruikt ERP LN het veld Opbrengst voor offsetting vaste doorlooptijd i.p.v. de routinggegevens. Dit proces wordt uitgevoerd in de module Resourcebehoefteplanning. De waarde die u op dit veld intoetst moet een schatting zijn van de opbrengst van alle bewerkingen binnen de artikelrouting. Bijvoorbeeld Opbrengst van bewerking 10: 90% Opbrengst van bewerking 20: 80% Opbrengst van bewerking 30: 90% De waarde die u moet invullen op het veld Opbrengst voor offsetting vaste doorlooptijd is dan ,90 * ,80 * ,90 = 65% Default waarde 100 Gerelateerde onderwerpen Berekening van productiedoorlooptijden in Enterprise Planning Orderplanning, een overzicht Afval routing voor offsetting vaste doorlooptijd Het geaggregeerde afval dat in berekeningen wordt meegenomen voor de planning. Als ERP LN materiaalbehoeften plant met een vaste doorlooptijd, gebruikt ERP LN het veld Afval routing voor offsetting vaste doorlooptijd i.p.v. de routinggegevens. Het planningsproces wordt uitgevoerd in de module Resourcebehoefteplanning. De waarde die u op dit veld intoetst moet een schatting zijn van het afval van alle bewerkingen binnen de artikelrouting. Default waarde 0 Gerelateerde onderwerpen Berekening van productiedoorlooptijden in Enterprise Planning Orderplanning, een overzicht Extra informatie Extra informatie over de stuklijstregel wordt op dit veld vermeld. Magazijn overerven als parent-artikel een phantom is Bepaalt voor welk magazijn ERP LN de behoefte voor deze component reserveert en vanuit welk magazijn ERP LN de component afgeeft als de component een phantom is. Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, plant ERP LN de materiaalafgifte voor het magazijn van het phantom-artikel, ongeacht of het artikel een phantom-artikel is of niet. U legt dit magazijn vast op het veld Magazijn in de sessie Stuklijst (tibom1110m000). Indien dit selectievakje is ingeschakeld, en deze component een phantom-artikel is, plant ERP LN de materiaalafgifte in het magazijn van het parent-artikel van het phantom-artikel. Gerelateerde onderwerpen Rechtstreekse levering materiaal (DMS) Propagatie hard pegs Als een productieorder vanuit Enterprise Planning wordt overgebracht naar Productiebeheer (SFC), wordt tevens informatie over de propagatie van hard pegs overgebracht en wordt er een specificatie gegenereerd. Aan de hand van dit veld kunt u bepalen of er een specificatie moet worden gegenereerd voor een materiaal dat niet wordt geleverd door Enterprise Planning, maar wordt bepaald in Productiebeheer (SFC). Gecombineerd eigendom Indien dit selectievakje is ingeschakeld, en u een order aanmaakt, is de eigenaar van het materiaal dezelfde als de eigenaar van het parent-artikel. Eigendom Eigendom Effectivity statement Kopiëren... Lussen in stuklijsten opsporen Artikel in stuklijst vervangen Niveau hoger Niveau lager Alle regels tonen Artikel - routings Alle geldige regels tonen Standaard prod.structuur naar klantspec. structuur kopiëren Consist. unit-effect. leveringen controleren Phantom/routing-relaties Where-used componenten in stuklijsten Structuur weergeven Klik op C-stuklijststructuur weergeven om de stuklijststructuur in de GBF weer te geven en te muteren. Materiaal/routing-relaties Klik hierop om te controleren of er materiaal/routing-relaties voor de stuklijstregel aanwezig zijn. Berekende orderlooptijd bijwerken Klik om de sessie Orderlooptijden berekenen (tirou1202m000) te starten. De waarde van het veld Orderlooptijd wordt dan bijgewerkt. Reference designators per stuklijst Klik om de sessie Reference designators per stuklijst (tibom0120m000) te starten. Hierin kunt u reference designators voor een stuklijstregel vastleggen en muteren. Op te gebruiken en alternatieve materialen Klik om de sessie Op te gebruiken en alternatieve materialen (tibom0150m000) te starten om op te gebruiken materiaal of alternatieve materialen te muteren. Art. naar alt. materiaal kopiëren Klik om de sessie Art. naar alt. materiaal kopiëren (tibom0250m000) te starten om meer op te gebruiken materiaal of alternatieve materialen te definiëren. Op te gebruik. materialen controleren op aanwezigh. van alt. Klik om de sessie Op te gebruik. materialen controleren op aanwezigh. van alt. (tibom0251m000) te starten. Opgebruikte materialen uit alternat. materialen verwijderen Klik om de sessie Opgebruikte materialen uit alternat. materialen verwijderen (tibom0252m000) te starten. |