| # Constructiegegevens actualiseren (tiedm3240m000) Deze sessie kunt u gebruiken om de constructiestuklijsten naar productiestuklijsten te actualiseren, d.w.z. het daadwerkelijk kopiëren van gegevens die in vorige sessies zijn gegenereerd. Bijwerkmethodes U kunt gegevens actualiseren met MBC's of gegevens actualiseren voor afzonderlijke artikelen. Voordat u deze sessie voor afzonderlijke constructieartikelen uitvoert, moet u de kopieergegevens van constructiestuklijsten voor die artikelen vastleggen in de sessie Kopieergegevens c-stuklijsten (tiedm1120m000). Voordat u deze sessie draait voor revisies die met behulp van een MBC zijn gegenereerd, moet u de sessie Kopieergegevens c-stuklijsten per MBC genereren (tiedm3235m000) draaien. Selectie Als u Met MBC selecteert op het veld Methode actualiseren, kunt u een selectie invoeren voor de reeks MBC's waarvoor u gegevens wilt actualiseren. Als u Zonder MBC selecteert op het veld Methode actualiseren: u kunt een reeks constructierevisies en hoofdartikelen (parent-stuklijstartikelen) selecteren waarvoor u gegevens wilt actualiseren. NB De MBC kan niet definitief worden gemaakt indien de constructieartikelen wel zijn vastgelegd met MBC's, maar geen relatie hebben met een artikel. Gerelateerde onderwerpen Constructiegegevens actualiseren Overzicht van constructiegegevensbeheer C-artikelen naar artikelen kopiëren Constructiestuklijsten Constructiestuklijsten automatisch wijzigen Methode actualiseren Deze sessie kunt u gebruiken om de kopieergegevens van constructiestuklijsten naar productiestuklijsten te actualiseren. Bijwerkmethodes U kunt gegevens actualiseren met behulp van MBC's of gegevens actualiseren voor afzonderlijke artikelen. U kunt ook aangeven of alle stuklijstregels worden gekopieerd of dat bepaalde stuklijstregels gekopieerd moeten worden. Selectie Als u Met MBC hebt geselecteerd op het veld Methode actualiseren, kunt u een selectie invoeren voor de reeks MBC's waarvoor u gegevens wilt actualiseren. Indien u Zonder MBC selecteert op het veld Methode actualiseren, kunt u een selectie ingeven voor de reeks constructierevisies en hoofdartikelen (parent-stuklijstartikelen) waarvoor u gegevens wilt actualiseren. Gerelateerde onderwerpen Overzicht van constructiegegevensbeheer Constructiegegevens actualiseren Constructiestuklijsten Bijwerkmethode productiestuklijst Selecteer de methode waarmee u de gegevens van de constructiestuklijst naar de productiestuklijst wilt kopiëren. Als het selectievakje Historie productiestuklijsten in de sessie Parameters constructiegegevensbeheer (tiedm0100m000) is uitgeschakeld, worden de productiestuklijstregels overschreven met de gekopieerde gegevens. Is het selectievakje echter ingeschakeld, dan worden de gekopieerde gegevens naar nieuwe volgnummers geschreven. Toegestane waarden Mogelijke waarden Gerelateerde onderwerpen Constructiestuklijsten Constructiegegevens actualiseren Van- en T/m-velden gebruiken MBC-nummer Selecteer de reeks MBC's waarmee u de gegevens van constructiestuklijsten naar productiestuklijsten wilt kopiëren. MBC-nummer Selecteer de reeks MBC's waarmee u de gegevens van constructiestuklijsten naar productiestuklijsten wilt kopiëren. Van constructieartikel Selecteer de reeks constructieartikelen waarvoor u de revisies wilt kopiëren van constructiebeheer naar productiebeheer. Indien de door u gegenereerde kopieergegevens tevens de stuklijsten van deze artikelen omvatten, worden deze stuklijsten meegekopieerd. T/m constructieartikel Selecteer de reeks constructieartikelen waarvoor u de revisies wilt kopiëren van constructiebeheer naar productiebeheer. Indien de door u gegenereerde kopieergegevens tevens de stuklijsten van deze artikelen omvatten, worden deze stuklijsten meegekopieerd. Constructierevisie Selecteer de reeks constructierevisies die u van de constructiestuklijsten naar de productiestuklijsten wilt kopiëren. Indien de door u gegenereerde kopieergegevens tevens de stuklijsten van deze artikelen omvatten, worden deze stuklijsten meegekopieerd. Constructierevisie Selecteer de reeks constructierevisies die u van de constructiestuklijsten naar de productiestuklijsten wilt kopiëren. Indien de door u gegenereerde kopieergegevens tevens de stuklijsten van deze artikelen omvatten, worden deze stuklijsten meegekopieerd. Van hoofdartikel Selecteer de reeks doelproductieartikelen die u nodig hebt. Het resultaat van het kopiëren van een constructieartikel naar dit artikel hangt af van de waarde van het bijbehorende veld 'C-artikel relaties bijwerken' in de sessie Artikelen - algemeen (tcibd0501m000). U kunt de waarde van dit veld wijzigen met de sessie Constructierelatie bijwerken (tiedm3220m000). T/m hoofdartikel Selecteer de reeks doelproductieartikelen die u nodig hebt. Het resultaat van het kopiëren van een constructieartikel naar dit artikel hangt af van de waarde van het bijbehorende veld 'C-artikel relaties bijwerken' in de sessie Artikelen - algemeen (tcibd0501m000). U kunt de waarde van dit veld wijzigen met de sessie Constructierelatie bijwerken (tiedm3220m000). Op meer niveaus actualiseren Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden de gegevens op meerdere niveaus geactualiseerd i.p.v. op één niveau. Als de constructiestuklijststructuur bijv. A-B-C is en u actualiseert A, dan wordt de constructiestuklijst van B en C ook geactualiseerd. Documentkoppelingen kopiëren Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden alle gekoppelde documenten meegekopieerd. Als de constructiestuklijststructuur bijv. A-B-C is en de actualisering op meerdere niveaus plaatsvindt, worden tijdens het actualiseren van A ook de gekoppelde documenten van B en C meegeactualiseerd. Bestaande productiestuklijst overschrijven Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt een bestaande productiestuklijst overschreven zonder dat er een nieuwe revisie wordt aangemaakt van het constructieartikel op het hoogste niveau. U kunt dit selectievakje inschakelen indien veel wijzigingen op onderliggende niveaus geactualiseerd moeten worden en het niet gewenst is om van het constructieartikel op het hoogste niveau een nieuwe revisie aan te maken. De foutmelding Geldige kopieergegevens constructiestuklijst niet aanwezig wordt dan onderdrukt en de uitvoering van de sessie wordt voortgezet. |