| # Resterende productietijd berekenen Na het starten van de productie neemt de resterende productietijd geleidelijk af totdat de bewerking volledig voltooid is. De manier waarop ERP LN de resterende productietijd berekent, is afhankelijk van de instelling van het veld Calculatiemethode resterende productietijd in de sessie Parameters Productiebeheer (SFC) (tisfc0100s000). Op dit veld kunt u de volgende calculatiemethoden selecteren: Geplande hoeveelheid Bestede tijd Calculatiemethode geplande hoeveelheid Als dit veld is ingesteld op Geplande hoeveelheid, hanteert ERP LN de volgende formule voor het berekenen van de resterende orderhoeveelheid: Vervolgens gebruikt ERP LN de waarde van de resterende orderhoeveelheid om de productietijd te berekenen. Dit is tevens de resterende productietijd. Zie het hieraan gerelateerde onderwerp voor meer informatie over de methoden die ERP LN gebruikt voor het berekenen van de (resterende) productietijd. Calculatiemethode: bestede tijd Als het veld Calculatiemethode resterende productietijd is ingesteld op Bestede tijd, voert ERP LN de volgende stappen uit om de resterende productietijd te berekenen: De bestede uren worden berekend aan de hand van de volgende formule: totaal manuren + totaal machine-uren. De totale uren worden berekend aan de hand van de volgende formule: totaal geplande manuren + totaal geplande machine-uren. De resterende productietijd wordt berekend met de waarden uit de vorige twee stappen: Gerelateerde onderwerpen Productietijden van bewerkingen berekenen |