| # Assemblagelijn - lijnsegmenten (tiasl1541m000) Deze sessie kunt u gebruiken om de volgorde van segmenten van een assemblagelijn vast te leggen en op te vragen. Opties in het menu Beeld, Specifiek, Referenties of Acties U kunt de volgende sessies starten met het geselecteerde segment als default: Lijnvolgorden simuleren en aanmaken (tiasl4200m000) Lijnsegment - stations (tiasl1550m000) Lijnsegment - lijnvolgorde (tiasl4500m000) Lijnsegmenten (tiasl1540m000) Gerelateerde onderwerpen Overzicht Assemblagebeheer Lijnvolgordebepaling en regelsoorten in Assemblagebeheer Assemblagelijn Een reeks opeenvolgende lijnstations waarop FAS-artikelen worden geproduceerd (FAS = Final Assembly Schedule). Tijdens de productie ondergaan de artikelen de benodigde bewerkingen op de lijnstations. Een assemblagelijn is onderverdeeld in een aantal lijnsegmenten die van elkaar zijn gescheiden door buffers. Een assemblagelijn kan een hoofdlijn of een aanvoerlijn zijn. Lijnsegment Een aantal opeenvolgende assemblagelijnafdelingen binnen een productielijn tussen twee buffers. De eerste buffer markeert het begin van het segment en de volgende buffer het eerste deel van het volgende segment. Volgend lijnsegment Een aantal opeenvolgende assemblagelijnafdelingen binnen een productielijn tussen twee buffers. De eerste buffer markeert het begin van het segment en de volgende buffer het eerste deel van het volgende segment. Volgend lijnsegment Een aantal opeenvolgende assemblagelijnafdelingen binnen een productielijn tussen twee buffers. De eerste buffer markeert het begin van het segment en de volgende buffer het eerste deel van het volgende segment. Assemblagelijn van volgend segment De assemblagelijn van het Volgend lijnsegment. Het is niet mogelijk om een lijnsegment aan meerdere lijnsegmenten van dezelfde assemblagelijn te koppelen. Alleen het laatste lijnsegment van de aanvoerlijn kan worden gekoppeld aan meerdere volgende segmenten in verschillende assemblagelijnen. Voor meer informatie, zie Een aanvoerlijn aan meerdere parent-lijnen koppelen (structuur met afwijkende assemblagelijnen) Selectie van assemblagelijnen — parameter Configuratieafhankelijk Een aanvoerlijn met meerdere parent-lijnen synchroniseren Transporttijd voor gekoppelde assemblagelijnen Lijnvolgorden simuleren en aanmaken... Klik hierop om de sessie Assemblagelijn - lijnsegmenten (tiasl1541m000) te starten. Stations Klik hierop om de sessie Lijnsegment - stations (tiasl1550m000) te starten. Lijnvolgorde Klik hierop om de sessie Lijnsegment - lijnvolgorde (tiasl4500m000) te starten. Lijnsegment Klik hierop om de sessie Lijnsegmenten (tiasl1540m000) te starten. |