| # Overzicht signaleringen - planner (cprao1120m000) Deze sessie kunt u gebruiken om een overzicht te verkrijgen van het totale aantal signaleringen per planartikel voor een specifieke combinatie van planner en simulatie. Voor de geselecteerde combinatie worden zowel het totale aantal signaleringen als de overzichtgegevens per planartikel getoond. Dubbelklik op een record om de sessie Signaleringen per combinatie van planner en artikel (cprao1125m000) te starten. Daarin toont ERP LN uitgebreide informatie over het betreffende planartikel. In het menu Beeld, Specifiek, Referenties of Acties kunt u de volgende keuzen maken: Signaleringen per artikel of planner: om de sessie Signaleringen per combinatie van planner en artikel (cprao1125m000) te starten. Hierin toont ERP LN uitgebreide informatie en advies over het artikel en de order waarop een signalering van toepassing is. Artikelhoofdplan: om te zoomen naar het artikelhoofdplan van het door u geselecteerde artikel. Orderplan art.: om te zoomen naar de sessie Orderplan art. (cprrp0520m000). Signaleringen bijwerken: om de sessie Signaleringen bijwerken (cprao1210m000) te starten, waarin u de signaleringen voor het geselecteerde artikel kunt bijwerken. Geaccepteerde signaleringen tonen/verbergen: om de signaleringen die u in de sessie Signaleringen per combinatie van planner en artikel (cprao1125m000) hebt geaccepteerd, weer te geven of te verbergen. Boomstructuur weergeven: ERP LN toont de signaleringen voor de opgegeven combinatie van artikel en simulatie in de sessie Signaleringen per combinatie van planner en artikel (cprao1125m000) in de vorm van een boomstructuur. Eén tak van de boomstructuur toont de signaleringen die niet specifiek voor een planner zijn bedoeld en de andere takken de signaleringen die specifiek zijn gericht op de verschillende planners. NB De reeks signaleringen waarmee rekening wordt gehouden, wordt beperkt door de selectie die u met het commando Zoeken maakt. Gerelateerde onderwerpen Planningssignaleringen in Enterprise Planning Een overzichtssessie gebruiken Records muteren in een overzichtssessie Planner De medewerkerscode van de planner waarvoor een signaleringsoverzicht wordt weergegeven. Als dit veld leeg is, zijn de signaleringen op het scherm niet specifiek gericht op een bepaalde planner. Simulatie De simulatie waarvoor ERP LN de signaleringen weergeeft. Aantal signaleringen Het totale aantal artikelsignaleringen dat voor de opgegeven planner is opgeslagen. NB Er wordt alleen rekening gehouden met signaleringen die niet zijn geaccepteerd. Planartikel Het planartikel waarvoor ERP LN de signaleringen heeft gegenereerd. Aantal signaleringen Het aantal signaleringen dat ERP LN voor het planartikel heeft gegenereerd. NB Er wordt alleen rekening gehouden met signaleringen die niet zijn geaccepteerd. Hoogste prioriteit De hoogste prioriteit van alle signaleringen die op dit artikel betrekking hebben. De hoogste prioriteit heeft het signaleringstype met de laagste waarde op het veld Prioriteit in de sessie Signaleringen per combinatie van planner en artikel (cprao1125m000). NB Er wordt alleen rekening gehouden met signaleringen die niet zijn geaccepteerd. Vroegste peildatum De vroegste van de peildatums die behoren bij elk van de signaleringen die ERP LN heeft gegenereerd voor het artikel van deze regel. Als dit veld leeg is, betekent dit dat ten minste één signalering geen peildatum heeft. NB Er wordt alleen rekening gehouden met signaleringen die niet zijn geaccepteerd. Geaccepteerd Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden alle signaleringen voor het geselecteerde artikel geaccepteerd. NB Met het commando "Geaccepteerde signaleringen weergeven/verbergen" in het menu Beeld, Specifiek, Referenties of Acties kunt u de planartikelen waarvoor u alle signaleringen hebt geaccepteerd in de sessie Signaleringen per combinatie van planner en artikel (cprao1125m000), zichtbaar maken of verbergen. Specificatie Specificatie Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is een specificatie aanwezig. Om de specificatie op te vragen, klikt u in het menu Beeld, Specifiek, Referenties of Acties op Specificatie. Gerelateerde onderwerpen Overzicht van reservering en hard-pegging Unit effectivity nummer Een methode om de geldigheid van variaties te bewaken via effectivity units. Met unit-effectivity kunt u de verschillen modelleren voor de volgende entiteiten: Constructiestuklijst Productiestuklijst Routing Routingbewerkingen Leveranciersselectie Sourcingstrategieën Gerelateerde onderwerpen Unit-effectivity in Enterprise Planning Aan relatie toegekend Indien deze signalering betrekking heeft op een levering, geeft dit veld de verkopen-aan relatie aan waarvoor deze levering gereserveerd of hard-pegged was. Indien deze signalering betrekking heeft op een vraag, geeft dit veld de verkopen-aan relatie aan waarvoor de levering waarmee aan deze vraag kan worden voldaan, gereserveerd of hard-pegged moet zijn. ERP LN gebruikt dit kenmerk om de vraag en de leveringen op elkaar af te stemmen. Gerelateerde onderwerpen Overzicht van reservering en hard-pegging Aan type business-object toegekend Indien deze signalering betrekking heeft op een levering, geeft dit veld de ordersoort aan waarvoor de voorraad gereserveerd was of waarvoor het leveringsobject hard-pegged was, zoals Verkooporder of Serviceorder. Indien deze signalering betrekking heeft op een vraag, geeft dit veld de ordersoort aan waarvoor de levering waarmee aan deze vraag kan worden voldaan, gereserveerd of hard-pegged moet zijn. ERP LN gebruikt dit kenmerk om de vraag en de leveringen op elkaar af te stemmen. NB De volgende velden worden altijd samen gebruikt om de relevante order of orderregel aan te geven: Aan type business-object toegekend Aan business-object toegekend Aan referentie van business-object toegekend Gerelateerde onderwerpen Overzicht van reservering en hard-pegging Aan business-object toegekend Indien deze signalering betrekking heeft op een levering, geeft dit veld de order of orderregel aan waarvoor de voorraad gereserveerd was of waarvoor het leveringsobject hard-pegged was, zoals Verkooporder of Serviceorder. Indien deze signalering betrekking heeft op een vraag, geeft dit veld de order of orderregel aan waarvoor de levering waarmee aan deze vraag kan worden voldaan, gereserveerd of hard-pegged moet zijn. ERP LN gebruikt dit kenmerk om de vraag en de leveringen op elkaar af te stemmen. NB De volgende velden worden altijd samen gebruikt om de relevante order of orderregel aan te geven: Aan type business-object toegekend Aan business-object toegekend Aan referentie van business-object toegekend Gerelateerde onderwerpen Overzicht van reservering en hard-pegging Toegekend-aan referentie Indien deze signalering betrekking heeft op een levering, geeft dit veld de referentiecode aan waarvoor de voorraad gereserveerd was of waarvoor het leveringsobject hard-pegged was. Indien deze signalering betrekking heeft op een vraag, geeft dit veld de referentiecode aan waarvoor de levering waarmee aan deze vraag kan worden voldaan, gereserveerd of hard-pegged moet zijn. ERP LN gebruikt dit kenmerk om te zoeken naar een levering voor deze vraag. ERP LN gebruikt het veld Toegekend-aan referentie om een interne referentie vast te leggen. Met een referentiecode kunt u een verzameling onderdelen aan elkaar koppelen. De onderdelen blijven gekoppeld, zelfs als ze verschillende routings volgen, bijvoorbeeld wanneer bepaalde onderdelen naar een toeleverancier worden verzonden en later weer worden teruggestuurd. Gerelateerde onderwerpen Overzicht van reservering en hard-pegging Niet-gereserveerde voorraad gebruiken Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kan Enterprise Planning niet-gereserveerde voorraad gebruiken om aan de vraag te voldoen. Enterprise Planning gebruikt eerst de gereserveerde voorraad. Als de gereserveerde voorraad niet toereikend is, gebruikt Enterprise Planning ook niet-gereserveerde voorraad. Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, kan Enterprise Planning alleen de gereserveerde voorraad gebruiken om aan de vraag te voldoen. Gerelateerde onderwerpen Overzicht van reservering en hard-pegging Specificatie Hiermee vraagt u de specificatie van de signalering op. |