| # Bewerkingsstappen (tirou1105m000) Deze sessie kunt u gebruiken om de bewerkingsstappen van een micro-routing vast te leggen. De bewerkingsstappen zijn gekoppeld aan de combinatie van een artikel, routing en routingbewerking. Voor elke routingbewerking kunt u een of meer bewerkingsstappen vastleggen. De serienummers van de bewerkingsstappen bepalen de volgorde van de bewerkingsstappen. U kunt aan de bewerkingsstap ook een reference designator koppelen om aan te geven waar een specifieke component op het artikel moet worden bevestigd. In het menu Beeld, Specifiek, Referenties of Acties kunt u kiezen uit: Procesvariabelen. Hiermee start u de sessie Bewerking(sstap) - procesvariabelen (tirou1111m000) waarin u procesvariabelen aan de bewerkingsstap koppelt. Instructies. Hiermee start u de sessie Bewerking(sstap) - instructies (tirou1112m000) om instructies rechtstreeks aan de routingbewerking te koppelen. Gereedschappen. Hiermee start u de sessie Bewerking/bewerkingsstap - gereedschappen (tirou1110m000) waarin u gereedschappen aan de bewerkingsstap koppelt. Gerelateerde onderwerpen Micro-routing Artikel Een artikel dat in elke module van Productie (TI) voorkomt. Het is een inkoopartikel, maakartikel of generiek artikel dat wordt gebruikt in een generieke stuklijst / productiestuklijst of in een generieke routing / productierouting. Routing De volgorde van de bewerkingen die nodig is voor de productie van een artikel. Voor elke bewerking worden de taak, machine en afdeling opgegeven, alsmede de omstel- en cyclustijd. Bewerking Een van een reeks stappen binnen een routing die achtereenvolgens moet worden uitgevoerd om een artikel te produceren. Tijdens een routingbewerking worden de volgende gegevens verzameld: De taak. Bijvoorbeeld, zagen. De machine waarmee de taak wordt uitgevoerd (optioneel). Bijvoorbeeld, een zaagmachine. De plaats waar de taak wordt uitgevoerd (afdeling). Bijvoorbeeld, houtbewerking. Het aantal medewerkers dat nodig is voor het uitvoeren van de taak. Met deze gegevens worden orderlooptijden berekend, productieorders gepland en kostprijzen berekend. / Het nummer dat wordt gebruikt om een gegevensrecord of een stap in een aantal opeenvolgende activiteiten aan te duiden. Volgnummers worden gebruikt in vele contexten. ERP LN genereert doorgaans het volgnummer voor het volgende artikel of de volgende stap. Afhankelijk van de context kunt u dit nummer overschrijven. U kunt soms de nummering beïnvloeden door de bijbehorende parameters in te stellen. Bewerkingsstap Een deelbewerking die aan een routingbewerking is gekoppeld. Aan een bewerkingsstap kan informatie worden gekoppeld, zoals instructies, procesgegevens en gereedschapsgegevens. Reference designator Geeft aan op welke positie van een artikel een component kan worden bevestigd, zoals bijvoorbeeld de positie van een weerstand op een printplaat. Reference designators worden vaak toegepast in de elektronicabranche en kunnen afkomstig zijn van een CAD-station. Vanaf dit veld kunt u zoomen naar de sessie Reference designators per artikel (tcibd0120m000). Gerelateerde onderwerpen Overzicht van reference designators Routing Dit is de hoeveelheid van het maakartikel waarop de routing is gebaseerd. Hiermee kunt u zeer korte bewerkingstijden in de routing van een artikel opnemen. Voorbeeld
Routinghoeveelheid | 100
Cyclustijd | 60 minuten
Binnen een tijd van 60 minuten worden 100 artikelen geproduceerd. De bewerkingstijd van één artikel is dus 0,6 minuut. Routing De grootheid waarin het artikel of de goederen worden beheerd. Bijvoorbeeld: een hoeveelheid hout kan uitgedrukt worden in lengte door de eenheid meters te gebruiken of in volume door de eenheid kubieke meter te gebruiken. |