| # Backflush-hoeveelheid berekenen Indien u de totale orderhoeveelheid gereedmeldt, is de hoeveelheid die wordt afgegeven via backflushing gelijk aan de hoeveelheid voorgecalculeerd materiaal. Indien u een deel van de orderhoeveelheid gereedmeldt, wordt de af te geven hoeveelheid als volgt berekend:
    Gebackflushte hoeveelheid materiaal =
    Voorgecalculeerde hoeveelheid x (Te backflushen hoeveelheid / Geplande invoerhoeveelheid)
De geplande invoerhoeveelheid is de orderhoeveelheid die gecorrigeerd is voor het afval en de opbrengst van de bewerking. De voorgecalculeerde hoeveelheid die in de sessie VC materialen (ticst0101m000) voorkomt. Afval van het materiaal dat niet in een percentage wordt vastgelegd, maar in een vaste hoeveelheid, wordt tijdens het backflushen volledig en direct afgegeven. Dergelijke hoeveelheden kunnen in de volgende sessies worden vastgelegd: VC materialen (ticst0101m000) Productieplanning (tisfc0110m000) Gerelateerde onderwerpen Backflushing (procedure) Afval en opbrengst Backflushen |