| # Normtijd berekenen (tirou0230m000) Deze sessie kunt u gebruiken om de cyclustijd of productiesnelheid te berekenen voor een bewerking in de sessie Routingbewerkingen (tirou1102m000). ERP LN berekent de waarden met behulp van een normtabel. ERP LN bepaalt alle mogelijke normtijden voor bewerkingen door interpolatie tussen de minimum en maximum waarden van de twee assen. U kunt ook een factor opgeven om de normtijd te berekenen. Een factor is bijv. het aantal gaten dat moet worden geboord. Gerelateerde onderwerpen Productiesnelheid en cyclustijd op basis van een normtabel berekenen Berekening op basis van normtabellen Normtijdentabel Een tabel met de benodigde tijden voor het uitvoeren van een taak (normtijden) of de aantallen keren dat een taak kan worden uitgevoerd binnen een bepaalde tijdseenheid (normeenheden).. De normtijden of normeenheden hangen af van de twee series waarden in de kolommen (X-as) en de rijen (Y-as) van de tabel. Voorbeeld De tijd die nodig is om een gat te boren is afhankelijk van de dikte van het materiaal en de diameter van het gat. Een normtabel met normtijden ziet er als volgt uit:
| Dikte (mm)
Diameter (mm) | 1 | 2 | 3 | 4
0.5 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8
1.0 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.1
1.5 | 3.1 | 3.5 | 3.9 | 4.3
De normtijd voor het boren van een gat met een diameter van 1,0 in een materiaal met een dikte van 2 is 2,5. Soort normtijdentabel Toegestane waarden: Omschrijving X-as De actuele grootheid op de X-as. Omschrijving Y-as De actuele grootheid op de Y-as. Factor voor normtijd Een factor voor het berekenen van de normtijd. Een factor is bijv. het aantal gaten dat moet worden geboord. Berekende normtijd De tijd die nodig is voor het uitvoeren van een taak. Deze tijd wordt bepaald op basis van twee waarden in de normtabel. Voorbeeld Voor het boren van een gat van 5 mm (eerste waarde) in een plaat met een dikte van 8 mm (tweede waarde) is 0,5 min (normtijd) nodig. Berekende productiesnelheid Het aantal keren dat een taak kan worden uitgevoerd per tijdseenheid (minuut of uur). De normeenheid wordt bepaald op basis van twee waarden in de normtabel. Voorbeeld Per minuut kunnen 5 planken met een dikte van 5 mm (eerste waarde) en een breedte van 60 mm (tweede waarde) worden gezaagd. De normeenheid is dus 5. |