| # Constructiestuklijsten halfautomatisch wijzigen Als u de stuklijst van een constructieartikel wilt wijzigen en goedkeuren, kunt u dit doen op drie manieren: De constructiestuklijst handmatig wijzigen en goedkeuren. Zie voor meer informatie Constructiestuklijsten handmatig wijzigen. Wijzig de c-stuklijsten en keur deze goed met een MBC. Zie voor meer informatie Constructiestuklijsten automatisch wijzigen. Wijzigingen in constructiestuklijsten handmatig aanbrengen en de constructiestuklijsten goedkeuren van behulp van een MBC. Zie de onderstaande procedure voor meer informatie. Stap 1. Constructieartikelen (tiedm0110m000) Definieer een nieuw c-artikel in de sessie Constructieartikelen (tiedm0110m000) of zet een bestaand productieartikel over naar de module Engineering Data Management (EDM) met de sessie SFC-prod.lijst naar c-stuklijst kopiëren (tiedm0205m000). Als u een goedkeuringsprocedure voor het c-artikel wilt implementeren, schakelt u het selectievakje Wijzigingsbeheer via CHM in de sessie Constructieartikelen (tiedm0110m000) in. U moet dan de goedkeuringsprocedure uitvoeren in de module Wijzigingsbeheer in Objectgegevensbeheer. Een goedkeuringsprocedure op het niveau van de MBC (zie stap 2) heeft echter prioriteit boven een goedkeuringsprocedure op het niveau van een c-artikel. Stap 2. Collectieve stuklijstwijziging (MBC) (tiedm3110m000) Definieer een nieuwe MBC in de sessie Collectieve stuklijstwijziging (MBC) (tiedm3110m000). Indien u tijdens de halfautomatische procedure constructierevisies handmatig aan de MBC koppelt, moet u het selectievakje Automatisch genereren van constructiestuklijsten in de detailsessie Collectieve stuklijstwijziging (MBC) (tiedm3110m000) uitschakelen. De datum op het veld Ingangsdatum voor revisies aangemaakt door deze MBC is de ingangsdatum van de revisies die aan de MBC zijn gekoppeld nadat de MBC is geactualiseerd. Als u een goedkeuringsprocedure wilt uitvoeren voor een MBC, schakelt u het selectievakje Wijzigingsbeheer via CHM in de sessie Collectieve stuklijstwijziging (MBC) (tiedm3110m000) in. U moet dan de goedkeuringsprocedure uitvoeren in de module Wijzigingsbeheer in Objectgegevensbeheer. De instelling van het selectievakje Wijzigingsbeheer via CHM in deze sessie heeft prioriteit boven de instelling van het selectievakje Wijzigingsbeheer via CHM voor een c-artikel in de sessie Constructieartikelen (tiedm0110m000). Stap 3. Constructierevisies (tiedm1100m000) Selecteer het c-artikel waarvoor u wijzigingen wilt doorvoeren in de sessie Constructieartikelen (tiedm0110m000) en start de sessie Constructierevisies (tiedm1100m000) vanuit het menu Beeld, Specifiek, Referenties of Acties. Er wordt nu een nieuwe revisie gedefinieerd voor het c-artikel. De revisiestatus is Nieuw. Stap 4. Constructiestuklijst (tiedm1110m000) Selecteer de constructierevisie in de sessie Constructierevisies (tiedm1100m000) en start vervolgens de sessie Constructiestuklijst (tiedm1110m000). U kunt de constructiestuklijst nu naar eigen inzicht handmatig definiëren of wijzigen. Herhaal de stappen 3 en 4 totdat u alle gewenste revisies voor de c-artikelen en constructiestuklijstwijzigingen hebt aangemaakt. Stap 5. Constructieartikelen per MBC (tiedm3122m000) Selecteer de MBC en start de sessie Constructieartikelen per MBC (tiedm3122m000). In deze sessie kunt u de c-artikelen en de revisies ervan handmatig aan de MBC koppelen. Als u de gekoppelde c-artikelen opslaat, kunt u de ingangsdatum van de revisie op het veld Ingangsdatum nieuwe revisie bekijken en muteren. Deze datum wordt vastgelegd in de detailsessie Collectieve stuklijstwijziging (MBC) (tiedm3110m000). Zie stap 2 voor meer informatie. Stap 6. MBC voor constructiebeheer goedkeuren Als u de constructiestuklijst hebt gewijzigd en de c-artikelen aan de MBC hebt gekoppeld, kunt u de revisies goedkeuren voor constructie. Selecteer hiervoor de MBC in de sessie Collectieve stuklijstwijziging (MBC) (tiedm3110m000) en klik op MBC voor constructiebeheer goedkeuren in het menu Beeld, Specifiek, Referenties of Acties. De MBC-status wordt dan gewijzigd in Goedkeuring door engineering om aan te geven dat de revisies die aan de MBC zijn gekoppeld, worden goedgekeurd. Stap 7. CHM-beheer Indien het selectievakje Wijzigingsbeheer via CHM voor het c-artikel of de MBC is ingeschakeld, is het c-artikel of de MBC CHM-gestuurd en moet u eerst de goedkeuringsprocedure voltooien in Objectgegevensbeheer. Anders kunt u de MBC niet goedkeuren voor productie, zoals in de volgende stap wordt beschreven. Stap 8. Voor productie goedkeuren Keur de MBC goed voor productie. Selecteer de gewenste MBC in de sessie Collectieve stuklijstwijziging (MBC) (tiedm3110m000) en klik op Goedkeuring MBC door productie in het menu Beeld, Specifiek, Referenties of Acties. De MBC-status wordt gewijzigd van in Goedkeuring door productie. Als u de MBC goedkeurt, verschijnt de volgende vraag: Kopieergegevens c-stuklijsten voor deze MBC genereren? Als u op Nee klikt, moet u de sessie Kopieergegevens c-stuklijsten per MBC genereren (tiedm3235m000) in stap 10 uitvoeren. Als u op Ja klikt, worden kopieergegevens van de constructiestuklijst gegenereerd, zodat u stap 10 kunt overslaan. Stap 9. Relatie constructieartikel - artikel (tiedm1101m000) Als u voor het eerst een revisie van een c-artikel aanmaakt, moet u definiëren voor welk(e) (productie)artikel(en) de revisie is bedoeld. Selecteer de MBC in de sessie Constructierevisies (tiedm1100m000) en klik op Relaties in het menu Beeld, Specifiek, Referenties of Acties. Daarmee start u de sessie Relatie constructieartikel - artikel (tiedm1101m000). In deze sessie kunt u artikelen definiëren die zijn gerelateerd aan de c-artikelen. De gerelateerde artikelen kunnen bestaande artikelen zijn, die geselecteerd zijn vanuit de sessie Artikelen - algemeen (tcibd0501m000) session, of nieuwe artikelen waarvoor u de artikelnaam intoetst. Stap 10. Kopieergegevens c-stuklijsten per MBC genereren (tiedm3235m000) Selecteer de gewenste MBC in de sessie Collectieve stuklijstwijziging (MBC) (tiedm3110m000) en klik op Kopieergegevens c-stuklijsten per MBC genereren in het menu Beeld, Specifiek, Referenties of Acties. Daarmee start u de sessie Kopieergegevens c-stuklijsten per MBC genereren (tiedm3235m000). U moet u een reeks MBC's invoeren. Indien u op Genereren klikt, worden de revisies die aan de MBC zijn gekoppeld, verzameld en in een buffer geplaatst om gekopieerd te worden. Eventuele wijzigingen kunt u aanbrengen met de sessie Kopieergegevens c-stuklijsten (tiedm1120m000) die u kunt starten vanuit de sessie Relatie constructieartikel - artikel (tiedm1101m000). Stap 11. Constructiegegevens actualiseren (tiedm3240m000) Selecteer de gewenste MBC in de sessie Collectieve stuklijstwijziging (MBC) (tiedm3110m000) en klik op Constructiegegevens actualiseren in het menu Beeld, Specifiek, Referenties of Acties. Daarmee start u de sessie Constructiegegevens actualiseren (tiedm3240m000). De constructiestuklijsten van de c-artikelen die aan de MBC zijn gekoppeld, worden gekopieerd naar de (nieuwe) productieartikelen. Stap 12. Constructiegegevens archiveren (tiedm1250m000) Desgewenst kunt u de c-artikelgegevens archiveren in de sessie Constructiegegevens archiveren (tiedm1250m000). Gerelateerde onderwerpen Overzicht van constructiegegevensbeheer Constructiestuklijsten automatisch wijzigen Constructieartikelen C-artikelen naar artikelen kopiëren Constructiegegevens actualiseren Constructiestuklijsten Unit-effectivity in EDM |