| # Op te gebruiken en alternatieve materialen in Enterprise Planning Dit onderwerp beschrijft hoe Enterprise Planning omgaat met op te gebruiken en alternatieve materialen. Voor een inleiding op het concept van alternatieve materialen, zie het onderwerp Alternatieve materialen stuklijsten. Voor een beschrijving van de planningsprocedure zonder alternatieve materialen, zie RRP-run, basisberekening voor één artikel. NB Deze functionaliteit is alleen beschikbaar indien het selectievakje Op te gebruiken en alternatieve materialen in de sessie Geïmplementeerde software-componenten (tccom0100s000) is ingeschakeld. Planning met alternatieve materialen Tijdens de ordergestuurde planning wordt gecontroleerd of de geprojecteerde voorraad boven de veiligheidsvoorraad blijft als u gebruikmaakt van het standaardmateriaal om aan de materiaalbehoefte te voldoen. Als de geprojecteerde voorraad onder de veiligheidsvoorraad komt, zoekt ERP LN naar een firm-planned order die naar een vroegere datum kan worden verschoven om aan de behoefte te voldoen. Als ERP LN geen order vindt, voert ERP LN een controle uit op de ATP-hoeveelheid van de alternatieve materialen voor de component (op volgorde van prioriteit). Als ERP LN een alternatief materiaal met ATP vindt, verschuift ERP LN de materiaalbehoefte naar dat altneratieve materiaal. Als de ATP ontoereikend is, genereert ERP LN een nieuwe geplande order voor het standaard materiaal. Als de behoeftedatum binnen de time fence van het artikel ligt, stelt ERP LN de nieuwe order uit tot na de time fence. Als de materiaalbehoefte niet op tijd kan worden vervuld, genereert ERP LN een signalering om de planner op de hoogte te stellen. NB In de sessie Artikelen - bestelgegevens (tcibd2500m000) kunt u de laatste toegestane orderdatum en de veiligheidsvoorraad opvragen of muteren. Op te gebruiken materialen ERP LN controleert ook op de aanwezigheid van een op te gebruiken materiaal dat eerst moet worden opgebruikt. Horizon alternatieve materialen Bij materiaalbehoeften op de lange termijn voert ERP LN geen controle uit op alternatieve materialen. Om te bepalen hoe ver in de toekomst ERP LN een controle uitvoert op alternatieve materialen, gebruikt u het veld Horizon alternatieve materialen in de sessie Simulaties (cprpd4100m000). NB De waarde van de ATP/CTP-horizon voor alternatieve materialen moet groter zijn dan de horizon voor alternatieve materialen. Voor de tijd na de ATP/CTP-horizon gaat ERP LN ervan uit dat het materiaal onbeperkt beschikbaar is. Meerdere materialen toestaan Als het selectievakje Meerdere artikelen toestaan in de sessie Stuklijst (tibom1110m000) is ingeschakeld, kan ERP LN de voorgecalculeerde hoeveelheid van het materiaal over meerdere artikelen verdelen. Zo kan de voorgecalculeerde hoeveelheid worden verdeeld over het op te gebruiken materiaal en het standaard materiaal of over het standaard materiaal en en een of meer alternatieve materialen. Indien meerdere artikelen niet is toegestaan, maakt ERP LN een keuze voor elke materiaalregel: ERP LN geeft het standaardmateriaal of het alternatieve materiaal af, maar niet een combinatie van beiden. Voor voorbeelden, zie het onderwerp Materiaalbehoeften verdelen over meerdere artikelen. Beperkingen Wel gelden de volgende beperkingen: De selectie van op te gebruiken en alternatieve materialen is alleen beschikbaar in de ordergestuurde planning en niet in de hoofdplangestuurde planning Tijdens controles op capable-to-promise wordt er geen rekening gehouden met alternatieve materialen. Fasenummers Van alle artikelen die hetzelfde fasenummer hebben, plant ERP LN eerst de artikelen die als alternatief materiaal kunnen worden gebruikt om de ATP van die artikelen te bepalen. Het fasenummer van een stuklijstcomponent moet gelijk zijn aan het fasenummer van de bij de component behorende alternatieve materialen. Zijn deze fasenummers verschillend, dan zal ERP LN eerst proberen de fasenummers te wijzigen om het probleem op te lossen. Als de stuklijsten en alternatieve materialen een lus bevatten, kan het probleem niet worden opgelost door een wijziging van het fasenummer en zal ERP LN een foutmelding geven. Als ERP LN de foutmelding Alternatieve cycli gesignaleerd geeft, gebruik dan de sessie Op te gebruiken en alternatieve materialen (tibom0150m000) om het alternatieve materiaal dat het probleem veroorzaakt, te verwijderen. Voorbeeld Hieronder wordt een voorbeeld van een alternatieve cyclus gegeven: Artikel A heeft fasenummer 0. B is een materiaal in de stuklijst van A (B heeft fasenummer 1) C is een materiaal in de stuklijst van B (C heeft fasenummer 2) A is een alternatief voor materiaal C. (A moet hetzelfde fasenummer hebben als C, maar A heeft fasenummer 0) Zo kunnen veel andere combinaties resulteren in alternatieve cycli. Controles op uitvoeringsniveau U kunt de controle herhalen nadat u de orders naar het uitvoeringsniveau hebt overgezet. ERP LN zal dan de voorraadniveaus opnieuw controleren en de selectie van de materialen zonodig wijzigen. Zie voor meer informatie het onderwerp Zoeken naar alternatieve materialen. Gerelateerde onderwerpen Opgebruiken van resterende voorraad incourante artikelen Alternatieve materialen stuklijsten Orderplanning, een overzicht RRP-run, basisberekening voor één artikel |