| # Lijnsegmenten (tiasl1540m000) Assemblagelijnen bestaan uit een serie segmenten. Segmenten bestaan op hun beurt weer uit een buffer en een of meer lijnstations, tot de volgende buffer. Deze sessie kunt u gebruiken om de medewerker (segmentplanner) op te vragen of te bewerken die verantwoordelijk is voor de planning van een bepaald lijnsegment. In de procedure Lijngegevens in LAC in Configurator kunt u lijnsegmenten vastleggen. Opties in het menu Specific Vanuit het menu Specific kunt u de volgende sessies starten. In deze sessies wordt eerst het lijnsegment weergegeven dat u in de huidige sessie hebt geselecteerd: Lijnsegment - stations (tiasl1550m000) Lijnsegment - lijnregels (tiasl1571m000) Lijnsegment - uitwisselbare configuraties (tiasl2530m000) Lijnsegment - lijnvolgorde (tiasl4500m000) Parameters remixen/volgordebepaling (tiasl4110m000) NB Als u deze sessie hebt gestart door te zoomen, kunt u alleen records zoeken en selecteren. U kunt de gegevens in Assemblagebeheer (ASC) niet meer bewerken. Gerelateerde onderwerpen Overzicht Assemblagebeheer Lijnvolgordebepaling en regelsoorten in Assemblagebeheer Een overzichtssessie gebruiken Lijnsegment Een aantal opeenvolgende assemblagelijnafdelingen binnen een productielijn tussen twee buffers. De eerste buffer markeert het begin van het segment en de volgende buffer het eerste deel van het volgende segment. Lijnsegment Een aantal opeenvolgende assemblagelijnafdelingen binnen een productielijn tussen twee buffers. De eerste buffer markeert het begin van het segment en de volgende buffer het eerste deel van het volgende segment. Planner segment De medewerker die verantwoordelijk is voor het segment. Doorlooptijde-offset segment Het Doorlooptijde-offset segment wordt gerepliceerd uit Configurator. Eenheid doorlooptijdoffset segment Het Eenheid doorlooptijdoffset segment wordt gerepliceerd uit Configurator. Stations Klik hierop om de sessie Lijnsegment - stations (tiasl1550m000) te starten. Lijnregels Klik hierop om de sessie Lijnsegment - lijnregels (tiasl1571m000) te starten. Uitwisselbare configuraties Klik hierop om de sessie Lijnsegment - uitwisselbare configuraties (tiasl2530m000) te starten. Lijnvolgorden Klik hierop om de sessie Lijnsegment - lijnvolgorde (tiasl4500m000) te starten. Parameters remixen/volgorde Klik hierop om de sessie Parameters remixen/volgordebepaling (tiasl4110m000) te starten. |