| # Uren verwerken die zijn gebackflushed ERP LN voert backflushing uit op de manuren en de machine-uren van de bewerkingen waarvoor hoeveelheden zijn gereedgemeld. Zie Uren berekenen die door backflushing zijn verantwoord voor meer informatie over de calculatie van de uren die worden verantwoord door middel van backflushing. U kunt het resultaat van de backflushing van uren zien in de sessie VC versus NC uurkosten (ticst0502m000). ERP LN telt de uren waarop backflushing is uitgevoerd, op bij de nagecalculeerde uren. ERP LN verantwoordt manuren voor de medewerker die u hebt vastgelegd als medewerker backflushing in de detailsessie Afdelingen (tirou0101m000). ERP LN gebruikt de uurloonsoort die u hebt opgegeven in de sessie Parameters assemblagebeheer (tiasc0100m000) of de sessie Parameters Productiebeheer (SFC) (tisfc0100s000). Aangemaakte urenmutaties worden door ERP LN direct verwerkt in de sessie Uren en onkosten verwerken (bptmm1203m000). ERP LN drukt de resultaten van de backflushing van uren ook af op een verslag. Assemblagebeheer (ASC) In de module Assemblagebeheer worden uren altijd gebackflushed. Backflushing vindt plaats bij het gereedmelden van een lijnstationorder. Hiervoor gelden de volgende condities: Het geproduceerde artikel is een FAS-artikel. De gerelateerde afdeling is een lijnstation. De uren kunnen worden opgevraagd in Medewerkersbeheer. Gerelateerde onderwerpen Backflushing (procedure) Uren berekenen die door backflushing zijn verantwoord Procedure voor urenverantwoording Backflushen |