| # Productvariantstructuren (tiapl3510m000) Deze sessie kunt u gebruiken om productvariantstructuren op te vragen en te muteren. Een productvariantstructuur bepaalt de structuur van een specifiek geconfigureerd artikel door relaties op te geven tussen dit artikel en de generieke artikelen en engineering-modules waaruit dit artikel is opgebouwd. Generieke subartikelen kunnen ook hun eigen subartikelen en/of engineering-modules hebben. Het niveau onder de engineering-modules wordt opgegeven in de platgeslagen assemblagedelen, die in de sessie Assemblagestuklijsten en -bewerkingen (tiapl2520m000) zichtbaar zijn. De productvariantstructuur wordt op de volgende momenten aangemaakt: Tijdens het invoeren en opslaan van de productvariant wordt de productvariantstructuur aangemaakt, rekening houdend met de relatie tussen het hoofdartikel en de generieke subartikelen. Wanneer u de sessie Productvariantstructuren genereren (tiapl3210m000) uitvoert, wordt de productvariantstructuur aangemaakt met betrekking tot de relatie tussen het hoofdartikel en de engineering-modules. Dit gebeurt echter alleen als het selectievakje Externe productvariantstructuur is uitgeschakeld in de details van de sessie Parameters assemblageplanning (tiapl0500m000). Indien nodig kan de productvariantstructuur ook worden gegenereerd in de volgende sessies: Assemblageorders genereren (tiapl3201m000) Assemblageorders vernieuwen en bevriezen (tiapl3203m000) De generieke artikelen en engineering-modules worden opgehaald uit de volgende bronnen: De relaties in de stuklijst tot generieke subartikelen worden altijd gekopieerd van de artikelsjabloon, die is gedefinieerd in de sessie Generieke stuklijst (tiapl2510m000). De relaties in de stuklijst tot engineering-modules worden ofwel gekopieerd van de artikelsjabloon, ofwel geleverd door een externe bron. Dit is afhankelijk van de instelling van het selectievakje Externe productvariantstructuur in de sessie Parameters assemblageplanning (tiapl0500m000). Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden de relaties in de stuklijst tot engineering-modules geleverd door een externe bron. ERP LN biedt geen functionaliteit voor het kopiëren van de engineering-modules van een externe bron naar de productvariantstructuur. Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, worden de relaties in de stuklijst tot engineering-modules gekopieerd van de artikelsjabloon, die is gedefinieerd in de sessie Generieke stuklijst (tiapl2510m000). De gegevens die die uit de generieke stuklijst wordt opgehaald, wordt geselecteerd op basis van de effectivity-unit van de productvariant en de ingangs- en vervaldatums Het datumbereik wordt geëvalueerd op basis van de Productconfiguratiedatum, die deel uitmaakt van detailgegevens in de sessie Productvarianten (tiapl3500m000). U kunt de gegevens in de huidige sessie alleen wijzigen als de volgende condities gelden: Uw huidige bedrijf is gedefinieerd als basisbedrijf in de sessie Parameters assemblageplanning (tiapl0500m000). U werkt in de Testmodus, wat ook is vastgelegd in de sessie Parameters assemblageplanning (tiapl0500m000). Het veld Assemblagestatus in de sessie Productvarianten (tiapl3500m000) heeft de waarde Openstaand. Productvariantstructuren worden verwijderd wanneer de bijbehorende productvarianten worden verwijderd. Zie het selectievakje Te verwijderen in de details van de sessie Productvarianten (tiapl3500m000), en de sessie Productvarianten verwijderen (tiapl3200m000) voor meer informatie. Het is ook mogelijk om productvariantstructuren te genereren voor configureerbare artikelen. Met een configureerbaar artikel kunt u een artikelstructuur aanmaken die een configureerbaar halffabrikaat bevat. Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie over het inkopen van configureerbare artikelen in de module Assemblagebeheer: Geconfigureerde artikelen in Assemblagebeheer inkopen - basisgegevens instellen Geconfigureerde artikelen in Assemblagebeheer inkopen - stuklijst instellen Productvarianten - configureerbare inkoopartikelen Gerelateerde onderwerpen Overzicht Assemblageplanning Productvariant De code van de productvariant waarvan de productvariantstructuur wordt weergegeven. Hoofdartikel Het generieke artikel of maakartikel met Assemblage als Default toeleveringsbron. Dit kan het eindproduct zijn of een generiek artikel tussen het eindproduct en de engineering-modules. Het artikel moet de volgende kenmerken hebben: De artikelsoort moet Generiek of maakartikel zijn, met Assemblage als Default toeleveringsbron. Het artikel moet Seriedragend zijn. Het artikel moet bestelgegevens hebben. Het bestelsysteem van het artikel moet FAS zijn. Deze kenmerken worden vastgelegd in de sessies Artikelen - algemeen (tcibd0501m000) en Artikelen - bestelgegevens (tcibd2500m000). Assemblagelijn De assemblagelijn waar de productvariant wordt gemaakt. Voor meer informatie, zie Een aanvoerlijn aan meerdere parent-lijnen koppelen (structuur met afwijkende assemblagelijnen) Selectie van assemblagelijnen — parameter Configuratieafhankelijk Een aanvoerlijn met meerdere parent-lijnen synchroniseren Transporttijd voor gekoppelde assemblagelijnen Positie Het positienummer van de component, dat de combinatie van hoofdartikel en subartikel aangeeft. ERP LN geeft als default het laatst gebruikte positienummer weer, plus 10. Met deze procedure ontstaat de volgorde 10, 20, 30, enzovoort. De nummering van posities is ongelimiteerd. U wordt aangeraden om de default waarden te gebruiken, zodat u de tussenliggende nummers kunt gebruiken om componenten in te voegen. Artikel Het generieke artikel of de engineering-module direct onder het niveau van het weergegeven hoofdartikel in de productvariantstructuur. Artikelsoort De artikelsoort van het subartikel. De artikelsoort is Generiek of Engineering-module. Optieset Dit is een verzameling van productkenmerken en opties van een configureerbaar artikel binnen de productstructuur. Gerelateerde onderwerpen Een aanvoerlijn aan meerdere parent-lijnen koppelen (structuur met afwijkende assemblagelijnen) Selectie van assemblagelijnen — parameter Configuratieafhankelijk Een aanvoerlijn met meerdere parent-lijnen synchroniseren Transporttijd voor gekoppelde assemblagelijnen Locatie assemblagelijn De fysieke locatie van de assemblagelijn. Voor meer informatie, zie Een aanvoerlijn aan meerdere parent-lijnen koppelen (structuur met afwijkende assemblagelijnen) Selectie van assemblagelijnen — parameter Configuratieafhankelijk Een aanvoerlijn met meerdere parent-lijnen synchroniseren Transporttijd voor gekoppelde assemblagelijnen Locatie lijnsegment De fysieke locatie van het lijnsegment. Voor meer informatie, zie Een aanvoerlijn aan meerdere parent-lijnen koppelen (structuur met afwijkende assemblagelijnen) Selectie van assemblagelijnen — parameter Configuratieafhankelijk Een aanvoerlijn met meerdere parent-lijnen synchroniseren Transporttijd voor gekoppelde assemblagelijnen Locatie lijnstation De fysieke locatie van het lijnstation. Voor meer informatie, zie Een aanvoerlijn aan meerdere parent-lijnen koppelen (structuur met afwijkende assemblagelijnen) Selectie van assemblagelijnen — parameter Configuratieafhankelijk Een aanvoerlijn met meerdere parent-lijnen synchroniseren Transporttijd voor gekoppelde assemblagelijnen Bewerking Een van een reeks stappen binnen een routing die achtereenvolgens moet worden uitgevoerd om een artikel te produceren. Tijdens een routingbewerking worden de volgende gegevens verzameld: De taak. Bijvoorbeeld, zagen. De machine waarmee de taak wordt uitgevoerd (optioneel). Bijvoorbeeld, een zaagmachine. De plaats waar de taak wordt uitgevoerd (afdeling). Bijvoorbeeld, houtbewerking. Het aantal medewerkers dat nodig is voor het uitvoeren van de taak. Met deze gegevens worden orderlooptijden berekend, productieorders gepland en kostprijzen berekend. Gerelateerde onderwerpen Een aanvoerlijn aan meerdere parent-lijnen koppelen (structuur met afwijkende assemblagelijnen) Selectie van assemblagelijnen — parameter Configuratieafhankelijk Een aanvoerlijn met meerdere parent-lijnen synchroniseren Transporttijd voor gekoppelde assemblagelijnen Nettohoeveelheid De hoeveelheid van een component of materiaal die theoretisch nodig is om een bepaalde hoeveelheid van een product te maken. Dit is de nettohoeveelheid, omdat er wellicht meer hoeveelheid nodig is om het verlies aan materiaal of product te compenseren. Gerelateerde onderwerpen Een aanvoerlijn aan meerdere parent-lijnen koppelen (structuur met afwijkende assemblagelijnen) Selectie van assemblagelijnen — parameter Configuratieafhankelijk Een aanvoerlijn met meerdere parent-lijnen synchroniseren Transporttijd voor gekoppelde assemblagelijnen Productvariantstructuren genereren Hiermee start u de sessie Productvariantstructuren genereren (tiapl3210m000). Assemblagestuklijsten en -bewerkingen Hiermee start u de sessie Assemblagestuklijsten en -bewerkingen (tiapl2520m000). Where-used engineering-modules Hiermee start u de sessie Where-used engineering-modules (tiapl3511m000). |