| # Verdeling voorgecalculeerde materialen (ticst0508m000) Deze sessie kunt u gebruiken om de verdeling van materialen op te vragen, d.w.z. de verdeling over verschillende effectivity units. NB U kunt een record niet handmatig invoeren of verwijderen. Als de status van de productieorder Gepland, Documenten afgedrukt of Vrijgegeven is en de voorgecalculeerde kosten niet bevroren zijn, kunt u de records wijzigen. Gerelateerde onderwerpen Overzicht van unit-effectivity Productieorder Een order voor het produceren van een hoeveelheid van een artikel voor een bepaalde leverdatum. Productieorder De status van de productieorder. Positie Het positienummer dat verwijst naar het voorgecalculeerde materiaal in de sessie VC materialen (ticst0101m000). Artikel Het artikel dat tijdens de productie als materiaal wordt gebruikt. Hoeveelheid VC De voorgecalculeerde hoeveelheid materiaal die benodigd is voor de gehele productieorder. Hoeveelheid VC De maateenheid waarin de voorraad van een artikel wordt geregistreerd, bijvoorbeeld stuk, kilo, doos van 12 stuks of meter. De voorraadeenheid wordt ook gebruikt als basiseenheid voor het omrekenen van maateenheden, vooral voor omrekeningen die betrekking hebben op de ordereenheid en de prijseenheid van een inkooporder of een verkooporder. Bij deze omrekeningen wordt de voorraadeenheid altijd als basiseenheid gebruikt. Een voorraadeenheid is daarom van toepassing op alle artikelsoorten, ook artikelsoorten die niet op voorraad kunnen worden gehouden. Backflushen Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden de materialen voor de productieorder afgeboekt door middel van backflushing. Default waarde De default waarde van dit veld is afkomstig van het veld Materialen backflushen in de sessie VC materialen (ticst0101m000). Seriedragende artikelen Seriedragende artikelen kunnen alleen worden gebackflusht als in de detailsessie Artikelen - magazijnbeheer (whwmd4500m000) het selectievakje Serienummers in voorraad is uitgeschakeld en het veld Serienummerafgifte registreren tijdens as-built op Ja staat. In alle andere gevallen kunnen seriedragende artikelen niet worden gebackflushed. Bij partijgestuurde seriedragende artikelen is de partij waaruit de artikelen worden gebackflushed, gebaseerd op de uitslagmethode ( LIFO, FIFO), zoals vastgelegd in de detailsessie Artikelen - magazijnbeheer (whwmd4500m000). Gerelateerde onderwerpen Backflushen Overzicht van seriedragende artikelen Effectivity unit Een methode om de geldigheid van variaties te bewaken via effectivity units. Met unit-effectivity kunt u de verschillen modelleren voor de volgende entiteiten: Constructiestuklijst Productiestuklijst Routing Routingbewerkingen Leveranciersselectie Sourcingstrategieën Gerelateerde onderwerpen Overzicht van unit-effectivity Unitserie Een code waarmee een groep van een of meer effectivity units wordt aangeduid die van toepassing zijn op hetzelfde unit-effective artikel. Unitvolgnr. Het positienummer dat verwijst naar het voorgecalculeerde materiaal in de sessie Verdeling voorgecalculeerde materialen (ticst0508m000). Nettohoeveelheid De nettohoeveelheid materiaal van de effectivity unit. Hoeveelheid afval De hoeveelheid afval van het materiaal voor de effectivity unit. Hoeveelheid voorcalculatie De voorgecalculeerde hoeveelheid materiaal van de effectivity unit. NB Het totaal van alle voorgecalculeerde materiaalhoeveelheden per effectivity unit moet gelijk zijn aan de voorgecalculeerde materiaalhoeveelheid van de gehele productieorder. |