| # Bewerkingskosten berekenen (man- en machine-uren) ERP LN bepaalt de man- en machine-uren om de bewerkingskosten te berekenen. Voor elke bewerking die in de structuur wordt gevonden, bepaalt ERP LN de taaksoort. De formule die ERP LN hanteert voor het berekenen van de manuren hangt af van of de bewerking wel of geen vaste duur heeft. Als de bewerking een vaste duur heeft, hanteert ERP LN de volgende formule: Als de bewerking geen vaste duur heeft, hanteert ERP LN de volgende formule: De formule die ERP LN hanteert voor het berekenen van de machine-uren hangt af van of de bewerking wel of geen vaste duur heeft. Als de bewerking een vaste duur heeft, hanteert ERP LN de volgende formule: Als de bewerking geen vaste duur heeft, hanteert ERP LN de volgende formule: Vervolgens bepaalt ERP LN of de bewerking wordt uitgevoerd op een hoofdafdeling, een subafdeling of een uitbestedingsafdeling. Voor een hoofdafdeling of een subafdeling worden de kosten berekend zoals wordt beschreven bij Bewerkingskosten berekenen (loon, machine, overhead). Gaat het om een uitbestedingsafdeling, dan wordt de calculatie uitgevoerd zoals beschreven bij Bewerkingen uitbesteden zonder ondersteuning van materiaalstroom. Gerelateerde onderwerpen Bewerkingskosten berekenen (loon, machine, overhead) Bewerkingen uitbesteden zonder ondersteuning van materiaalstroom |