| # Assemblagestuklijsten en -bewerkingen (tiapl2120s000) Deze sessie kunt u gebruiken om de assemblagedelen, bewerkingen en lijnstations die nodig zijn voor een bepaalde engineering-module op te vragen en te muteren. In ERP LN zijn de platgeslagen assemblagedelen en bewerkingen afkomstig van een externe bron. Het selectievakje Externe assemblagedelen en bewerkingen in de sessie Parameters assemblageplanning (tiapl0100s000) kan daarom alleen zijn ingeschakeld. Dit betekent dat u de gegevens in de huidige sessie niet kunt wijzigen, tenzij u in de Testmodus werkt en uw huidige bedrijf als basisbedrijf is vastgelegd. Als u de gegevens in de huidige sessie wijzigt, moeten de wijzigingen worden verwerkt in de bestaande behoefte aan assemblagedelen in Enterprise Planning en in assemblageorders. Voer de volgende sessies uit om deze wijzigingen te verwerken: Behoeften assemblagedelen berekenen (tiapl2221m000) of Behoefte assemblagedelen berekenen (meerdere bshells) (tiapl2222m000) Assemblageorders vernieuwen en bevriezen (tiapl3203m000) of Assemblageorders vernieuwen en bevriezen (meerdere bshells) (tiapl3204m000) NB De wijzigingen kunnen alleen onder bepaalde condities via deze sessies worden verwerkt. Gerelateerde onderwerpen Overzicht Assemblageplanning Engineering-module De code van de engineering-module waarvoor de benodigde assemblagedelen en bewerkingen in deze sessie worden weergegeven. Positie Het positienummer van de regel met de platgeslagen assemblagedelen en bewerkingen in de huidige sessie. ERP LN geeft als default het laatst gebruikte positienummer weer, plus 10. Met deze procedure ontstaat de volgorde 10, 20, 30, enzovoort. De nummering van posities is ongelimiteerd. Volgnummer Het volgnummer is een onderdeel van het positienummer. U kunt volgnummers gebruiken om bijv. van een record een variant met een andere peildatum of uitzondering aan te maken. Ingangsdatum De datum waarop de weergegeven informatie, zoals assemblagedeel, hoeveelheid, enzovoort, geldig wordt voor de geselecteerde engineering-module. NB Geldigheidsperioden mogen elkaar overlappen. De Ingangsdatum moet vóór de Vervaldatum liggen. Indien er sprake is van een uitzondering, wordt de informatie pas geldig als zowel het datumbereik als de uitzondering geldig is. Vervaldatum De datum waarop de weergegeven informatie, zoals assemblagedeel, hoeveelheid, enzovoort, vervalt voor de geselecteerde engineering-module. NB Geldigheidsperioden mogen elkaar overlappen. De Ingangsdatum moet vóór de Vervaldatum liggen. Indien er sprake is van een uitzondering, wordt de informatie pas geldig als zowel het datumbereik als de uitzondering geldig is. Standaardconfiguratie Indien dit selectievakje is ingeschakeld, maakt de weergegeven informatie deel uit van de standaard configuratie. In de standaardconfiguratie is gedefinieerd welke assemblagedelen, bewerkingen en dergelijke altijd moeten worden gebruikt voor deze engineering-module, tenzij een uitzondering prioriteit heeft boven de standaardconfiguratie. Gerelateerde onderwerpen Uitzonderingen in unit-effectivity Uitzonderingen aanwezig Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is er een uitzondering aan de weergegeven informatie gekoppeld. U kunt dit selectievakje niet in- of uitschakelen, maar u moet een uitzondering selecteren in de sessie Uitzonderingen (tcuef0105m000). Klik op Effectivity statement om naar die sessie te zoomen. Indien dit selectievakje niet is ingeschakeld, is het selectievakje Standaardconfiguratie ingeschakeld. Gerelateerde onderwerpen Uitzonderingen in unit-effectivity Assemblagedeel Het assemblagedeel dat wordt gebruikt voor de geselecteerde engineering-module. Voor het assemblagedeel gelden de volgende condities: De Artikelsoort moet Maak of Inkoop zijn. De artikelplanningsgegevens moeten aanwezig zijn. Zie de sessie Artikelen - planning (cprpd1100m000) voor informatie over deze gegevens. Revisie De revisie van het assemblagedeel. Nettohoeveelheid Het aantal assemblagedelen dat nodig is voor de geselecteerde module. NB Nul is niet toegestaan. Eenheid De maateenheid waarin de voorraad van een artikel wordt geregistreerd, bijvoorbeeld stuk, kilo, doos van 12 stuks of meter. De voorraadeenheid wordt ook gebruikt als basiseenheid voor het omrekenen van maateenheden, vooral voor omrekeningen die betrekking hebben op de ordereenheid en de prijseenheid van een inkooporder of een verkooporder. Bij deze omrekeningen wordt de voorraadeenheid altijd als basiseenheid gebruikt. Een voorraadeenheid is daarom van toepassing op alle artikelsoorten, ook artikelsoorten die niet op voorraad kunnen worden gehouden. Op orderdocument afdrukken Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt het assemblagedeel afgedrukt op de werkinstructies. Koppeling met EDM Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is de stuklijst voor de assemblage aan een constructiestuklijst gekoppeld. Grijpvoorraad Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is het assemblagedeel een grijpvoorraadartikel. Grijpvoorraadartikelen zijn kleine en goedkope artikelen die vaak op de werkvloer worden gebruikt, zoals schroeven. Grijpvoorraadartikelen zijn niet opgenomen in de orderinhoud. Op deze artikelen worden geen mutaties (zoals backflushing) uitgevoerd. Grijpvoorraadartikelen worden ook niet meegenomen in de berekening van de behoeften aan assemblagedelen. Wanneer u grijpvoorraadartikelen op de orderdocumenten (werkinstructies) afdrukt, worden deze echter artikelen wel behandeld als deel van de orderinhoud, hoewel er ook dan geen mutaties op worden uitgevoerd. Assemblagedelen worden op het orderdocument afgedrukt als het selectievakje Op orderdocument afdrukken in de huidige selectie is ingeschakeld. Artikelen kunnen als grijpvoorraad worden opgeslagen als de volgende condities gelden: Als de doorvoerkosten voor de voorraad van het artikel laag zijn. Als de artikelen op de werkvloer aanwezig zijn. Afgiften kunnen niet handmatig worden ingevoerd. NB Het enige aanvoersysteem voor grijpartikelen is KANBAN. U kunt het aanvoersysteem selecteren in de sessie Magazijn - artikel (whwmd2510m000) op het tabblad Lijntoevoer. Tekst Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is een tekst aanwezig voor de stuklijstregel. Bewerking De code van de benodigde bewerking in de geselecteerde engineering-module. Assemblagelijn De code van de assemblagelijn waar behoefte aan het assemblagedeel is en waar de bewerking wordt uitgevoerd. De assemblagelijn moet voorkomen in het bedrijf van het platgeslagen assemblagedeel. Lijnsegment De code van het lijnsegment waar behoefte aan het assemblagedeel is en waar de bewerking wordt uitgevoerd. Lijnstation De code van het lijnstation waar behoefte aan het assemblagedeel is en waar de bewerking wordt uitgevoerd. Uitzonderingen Hiermee start u de sessie Uitzonderingen (tcuef0105m000). |