| # Berekening op basis van normtabellen De getallen in de normtabel zijn verkregen door interpolatie. Voorbeeld Voor het boren van gaten zijn normtijden beschikbaar. Deze tijden variëren afhankelijk van de dikte van de plaat en de doorsnede van het gat (zie de volgende tabel).
| Diameter gat in mm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Diameter plaat in mm |  |  |  |  |  |
1 |  | 0,500 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,500
10 |  | 0,800 | 1,600 | 2,400 | 3,200 | 4,000
25 |  | 1,200 | 2,300 | 3,400 | 4,500 | 5,600
Als u de stuktijd of de productiesnelheid voor een bewerking wilt invoeren, zoomt u naar de sessie Normtijd berekenen (tirou0230m000) om de relevante waarde te berekenen. In dit voorbeeld geeft u de normtabel, de dikte van de plaat en de doorsnede van het gat op. De laatste twee waarden zijn bijvoorbeeld 12 mm en 3,6 mm. ERP LN berekent vervolgens de juiste normtijd door middel van interpolatie.
| Diameter gat in mm | 3 | 3,6 | 4 |
Dikte plaat in mm |  | 10 | 2,400 | ... | 3,200
12 |  | ... | ... | ... |