| # 检验单行 (qmptc1101m000) 使用此进程可维护检验单行。对于每个要项和特性组合，均提供一个检验行。可以为该特定检验单更改特性的相关数据。 标签 通用：有关特性的详细资料 检测数据：有关检测方法的详细资料 定额：有关检测结果的定额及限制的详细资料 注意 如果该行的检测数据已存在，则无法修改记录。如果将订单行状态设置为完成，则无法为该来源订单添加任何新行。 相关主题 标准检验 检验单 用于构建采购、生产或销售的产品的检验事项的单据 行号 检验单链接至的订单上的位置编号。该编号可以是销售订单行的位置编号、采购订单行的位置编号或物料清单 (BOM) 中的位置编号。 检验单 检验单行状态表示检验行的当前状态。 此状态会在下列几个进程内发生更改： 检验单行 (qmptc1101m000)（自由） 打印检验单 (qmptc1400m000)（已打印） 样品检测数据 (qmptc1115m000)（活动） 按序列号列出的样品检测数据 (qmptc1116m000)（活动） 完成/处理检验单 (qmptc1202m000)（完成） 要项 物料的一部分。例如，一颗螺钉可以有头要项和尾要项。一个要项可以具有一种或多种特征。例如，头要项可以有直径和长度，尾要项可以有直径和颜色。 特性 指的是物料或物料部件/组件的特有品质或区别标记。例如直径、长度、重量。 特性类型 所测量的值类型 特性单位 根据其它变量或固定特性来计算某一特性的表达式。 注意 只有在方法字段中输入算法，才能使用算法字段。输入用于计算特性的算法名称。 用于算法的特性 如果选中此复选框，此特性可用作其它特性算法中的变量或常量。 选项集 某特性的一组可能值。对于每个值（选项），可以指明它是否合格。 例如，红色和蓝色即可构成一个选项集。 示例
特性 | pH 值
测试 | 石蕊检测
选项 | 蓝色 = 合格
红色 = 不合格
注意 如果特性类型字段为选项，则可以输入一个选项集。 方法 特性值的类型或特性值的计算方式 算法 根据其它变量或固定特性来计算某一特性的表达式。 注意 只有在方法字段中输入算法，才能使用算法字段。输入用于计算特性的算法名称。 实际起始日期 为检验单行输入第一个数据的日期。此日期会在样品检测数据 (qmptc1115m000) 进程和按序列号列出的样品检测数据 (qmptc1116m000) 进程中更新，但不能修改。 实际完成日期 报告检验已完成的日期。此日期会在完成/处理检验单 (qmptc1202m000) 进程中更新，但不能修改。 检测 对某个特征进行的检查。可以将一项或多项测试链接至某个特征。 检测区域 进行检测的实际位置。 损坏性检测 如果选中此复选框，则检测将为损坏性检测，检测后物料将无法使用。 结果类型 报告给用户的结果的类型 检测单位 检测所采用的单位。例如，米、升或千克。 注意 特性单位是默认值。检测单位和特性单位必须具有相同的物理量。 检测标准 通常用于检测的标准。例如，DIN 标准。 技能 指工程师完成工作必须具备的特定知识或专门技术。例如，电学知识、特定设备的知识等等。 员工 对该特性执行检测的人员 仪器 一种用于在质量检测期间测量物料的特定特性的工具。 示例
仪器 | 酸液比重计
特征 | pH 值
固定特性值 一次确定的特性值。一次确定的特性值。 可以将固定特性值与下列一个进程中输入的检测结果进行比较： 样品检测数据 (qmptc1115m000) 按序列号列出的样品检测数据 (qmptc1116m000) 注意 只有当方法字段设置为固定值时，此字段才适用。如果将特性类型字段设置为整数，系统会将固定特性值字段舍入为最接近的整数。
示例
用户录入 | 舍入值
5 | 11
4 | 10
6 | 11
特性标准 通常用于特性的标准。 例如，DIN 标准。 定额 定额是该特性的期望质量，以特性单位表示。 注意 如果在方法字段中输入固定值或在特性类型字段中输入选项，则此字段不适用。 定额 定额是该特性的期望质量，以特性单位表示。 注意 如果在方法字段中输入固定值或在特性类型字段中输入选项，则此字段不适用。 上限 表示物料或货物的物理量。例如，木材量可以用长度表示（以米为单位），也可以用体积表示（以立方米为单位）。 上限 键入质量合格的最大特性值，以特性单位表示。 注意 上限字段值必须大于或等于定额字段中的值。 下限 键入质量合格的最小特性值，以特性单位表示。 注意 下限必须小于或等于定额字段中的值。 下限 键入质量合格的最小特性值，以特性单位表示。 注意 下限字段值必须大于或等于定额字段中的值。 验证算法 检查订单特定算法数据的有效性。 |