| # 特性检测 (qmptc0105m000) 使用此进程来显示用于检验特性的检测。 可以使用多项检测来检测要项和特性的单个组合。 相关主题 可以在详细进程中创建和/或维护检测。 质量管理子系统 - 主数据 要项 物料的一部分。例如，一颗螺钉可以有头要项和尾要项。一个要项可以具有一种或多种特征。例如，头要项可以有直径和长度，尾要项可以有直径和颜色。 特性 指的是物料或物料部件/组件的特有品质或区别标记。例如直径、长度、重量。 检测 对某个特征进行的检查。可以将一项或多项测试链接至某个特征。 检测单位 检测所采用的单位。例如，米、升或千克。 结果类型 可以使用以下结果类型： 检测标准 通常用于检测的标准。例如 DIN 标准。 损坏性检测 如果选中此复选框，检测将为损坏性检测，检测后物料将无法使用。 如果清除此复选框，检测将不是损坏性检测，检测后物料仍可使用。 技能 指工程师完成工作必须具备的特定知识或专门技术。例如，电学知识、特定设备的知识等等。 检测区域 进行检测的实际位置。 员工 检测此特性的员工 仪器 一种用于在质量检测期间测量物料的特定特性的工具。 示例
仪器 | 酸液比重计
特征 | pH 值