| # 存储检验 存储检验是针对库存中的物料执行的质量检验。 如果为选定物料生成存储检验，这些物料将被冻结并视为冻结库存。 存储检验的步骤 步骤 1. 在生成存储检验 (qmptc2220m000) 进程中生成存储检验。 可以基于物料、仓库、库位、批次和日期生成存储检验单。 ERP 将质量组合和质量标识用于默认检验数据。 步骤 2. 使用物料存储检验 (qmptc2120m000) 进程显示在生成存储检验 (qmptc2220m000) 进程中生成的存储检验。 步骤 3. 使用存储检验库存 (qmptc2130m000) 进程指定检验单必须检验的批次、仓库和物料。 步骤 4. 使用存储检验单 (qmptc2100m000) 进程显示默认创建的存储检验单。 在此进程中还可以修改存储检验单或创建新的存储检验单。 步骤 5. 使用检验单行 (qmptc1101m000) 进程显示、修改或创建检验单行。 检验单行指明了如何检测物料。 步骤 6. 对于每个检验单，可以在检验单样品 (qmptc2110m000) 进程中创建具有不同样品数量以及不同日期和时间的不同抽样。ERP 会检查所有抽样的合计是否与样品数量匹配。 步骤 7. 创建抽样之后，可以在样品检测数据 (qmptc1115m000) 进程或按序列号列出的样品检测数据 (qmptc1116m000) 进程中按特性或序列号输入检测数据。在哪个进程中输入检测数据取决于质量管理参数 (qmptc0100m000) 进程中的设置。 输入检测数据之后，ERP 将生成为该特定特性定义的综合结果。 步骤 8. 可以在处理检验单 (qmptc1204m000) 进程中按存储检验处理检验单。 ERP 会确定样品数量中的优良品件数和不良品件数， 并根据此结果计算实际验收数量和拒收数量， 然后将这些验收数量和拒收数量与在检测作业组 (qmptc0136m000) 进程中输入的合格质量水平 (AQL) 进行比较。如果验收数量百分比低于合格质量水平 (AQL)，则拒收整个订单或批次。 步骤 9. 使用打印并结束存储检验 (qmptc2221m000) 进程结束状态为“已处理”的检验单。 ERP 会检查所有已处理的存储检验并解冻所有库存。 |