| # 根据标准生产物料清单 (BOM) 创建物料分解结构 在 根据标准生产物料清单 (BOM) 创建物料分解结构 (tscfg1210m200) 进程中，可以将 生产物料清单 (BOM) 复制到 物料分解结构 中。此功能有助于创建群。 注意 必须实施 制造管理子系统 才能使用此进程。请在 已实施的软件组件 (tccom0500m000) 进程中选中 制造管理 (TI) 复选框。 物料分解结构包含的物料可以少于生产物料清单 (BOM) 中的物料。 过程 启动 物料分解结构 (tscfg1110m000) 进程。 单击 适当的 菜单上的“从标准生产 BOM 创建”可启动 根据标准生产物料清单 (BOM) 创建物料分解结构 (tscfg1210m200) 进程。 在“生产 BOM”字段中输入或从中选择要复制的顶层物料。 在“设置”下，选中“检查有效性”复选框后可输入 ERP LN 用来检查生产 BOM 物料有效性的日期。 ERP LN 仅复制在输入日期有效的物料。要复制所有物料，请清除“检查有效性”复选框。 单击“创建”。 注意 如果生产物料清单 (BOM) 中的顶层物料已经具有物料分解结构，则会显示问题“物料分解结构已存在。是否要改写？”。如果单击“是”，则会完全替换现有的物料分解结构。 请确保在“物料通用默认数据 (tcibd0502m000)”进程中存在物料类型与由生产物料清单 (BOM) 物料组成的物料组组合的默认物料数据。 不能复制 定制物料 的物料清单 (BOM)。在 复制定制产品结构至标准结构 (tipcs2232m000) 进程中，可以将定制物料清单 (BOM) 复制到标准的生产物料清单 (BOM) 内，然后按本主题所述继续操作。 ERP LN 始终为一 (1) 个父物料创建物料分解结构。因此，如果生产物料清单 (BOM) 中顶层物料的物料清单 (BOM) 数量大于一 (1)， ERP LN 会将物料清单 (BOM) 物料的数量转换为顶层物料数量一 (1)。 如果为物料清单 (BOM) 数量大于一 (1) 的制造物料创建物料分解结构，则会导致物料分解结构组件的数量为小数。 ERP LN 只会将 服务物料数据 (tsmdm2100m000) 进程或 服务物料默认数据 (tsmdm2105m000) 进程中列出的生产物料清单 (P-BOM) 物料复制到新的物料分解结构中。 注意 创建新物料分解结构时， ERP LN 只将 服务物料默认数据 (tsmdm2105m000) 进程中列出的生产物料清单 (P-BOM) 物料（基于默认数据）复制到 服务物料数据 (tsmdm2100m000) 进程内。 ERP LN 会复制数量大于零 (0) 的生产物料清单 (BOM) 物料。 ERP LN 会复制受序列号控制的生产物料清单 (BOM) 物料。确保在 物料通用数据 (tcibd0501m000) 进程中针对物料清单 (BOM) 物料选中了“序列化”复选框。 在 创建物理分解结构 (tscfg2210m000) 进程中，可以根据物料分解结构创建 物理分解结构 。 相关主题 群布局示例 修改物料分解结构 维护物理分解结构 |