| # 打印样品 (qmptc1410m000) 使用此进程来打印一系列样品。 标签 标准：打印按来源选择的一系列标准检验的样品。 存储：打印按物料选择的一系列存储检验的样品。 检验：打印按检验单编号选择的一系列检验的样品。 相关主题 标准检验 自物料 显示“自物料”的“自”和“至”范围。 此选项指定范围的起始点。 至物料 显示“至物料”的“自”和“至”范围。 此选项指定范围的结束点。 顺序 显示顺序的“自”和“至”范围。 顺序 据此对不同样品的各个特性进行检测的检验单的序号 来源 （检验）订单与之相关的集成模块或子系统 来源订单 检验的来源订单编号 相关主题 使用“自”和“至”字段 来源订单 检验的来源订单编号 相关主题 使用“自”和“至”字段 行号 检验单链接至的订单上的位置编号。该编号可以是销售订单行的位置编号、采购订单行的位置编号或物料清单 (BOM) 中的位置编号。 相关主题 使用“自”和“至”字段 位置 检验单链接至的订单上的位置编号。该编号可以是销售订单行的位置编号、采购订单行的位置编号或物料清单 (BOM) 中的位置编号。 相关主题 使用“自”和“至”字段 工序 工艺流程中连续执行，以生产某种物料的系列步骤之一。 在执行工艺流程工序期间，可以收集下列数据： 任务。例如，锯料。 用来执行任务的机器（可选）。例如，切割机。 执行任务的地点（工作中心）。例如，木制品工作中心。 执行任务所需的员工人数 此数据用于计算订单提前期，以便计划生产订单以及计算成本价。 相关主题 使用“自”和“至”字段 工序 工艺流程中连续执行，以生产某种物料的系列步骤之一。 在执行工艺流程工序期间，可以收集下列数据： 任务。例如，锯料。 用来执行任务的机器（可选）。例如，切割机。 执行任务的地点（工作中心）。例如，木制品工作中心。 执行任务所需的员工人数 此数据用于计算订单提前期，以便计划生产订单以及计算成本价。 相关主题 使用“自”和“至”字段 检验 显示为特定检验单生成的检验单行清单。这些行将与为每个检测作业组（链接至质量标识）维护的特性相对应。 检验 显示所执行的检验顺序。 批准编号 入库通知或出库通知编号 相关主题 使用“自”和“至”字段 批准编号 入库通知或出库通知编号 相关主题 使用“自”和“至”字段 处理单元 这是一种包装物料的结构或此结构的一部分，用于包装物料。 处理单元 处理单元包括下列属性：1) 标识代码；2) 包装物料（可选）；3) 包装物料的数量（可选）。 重要事项！ 如果将物料链接至处理单元，则可以通过处理单元来包装物料。包装物料是指处理单元所包含的包装物或其它包装物料的类型。 例如：通过为某个处理单元定义包装物料（如木箱），可以将该处理单元指定为木箱。 检验单 用于构建采购、生产或销售的产品的检验事项的单据 相关主题 使用“自”和“至”字段 检验单 用于构建采购、生产或销售的产品的检验事项的单据 相关主题 使用“自”和“至”字段 样品 从（订单）总数量中抽取的少量物料称为样品，样品可以代表订单数量的质量。 相关主题 使用“自”和“至”字段 样品 从（订单）总数量中抽取的少量物料称为样品，样品可以代表订单数量的质量。 相关主题 使用“自”和“至”字段 打印 显示打印选项。 单击“打印”可打印范围内的所有样品。 |