| # 处理单元尺寸，示例 C 本示例说明处理单元结构中的处理单元尺寸，在此结构中，父处理单元没有包装材料，而子处理单元具有不同的包装材料。 对于父处理单元 HU00D，没有定义包装材料。处理单元 HU00D 有 10 个子处理单元。五个子处理单元具有类型为 货箱 A 的自定义内部包装材料，其它子处理单元具有 货箱 B 自定义内部包装材料。 包装材料尺寸如下：
尺寸 | 货箱 A | 货箱 B
--- | --- | ---
宽度 | .1 m | .25 m
深度 | .25 m | .5 m
高度 | .05 m | .2 m
面积 | 0.025 m2 | 0.125 m2
体积 | 0.00125 m3 | 0.025 m3
在这种情况下，尺寸计算方式如下： 宽度 内部包装材料最大宽度的总宽度。在这个例子中，货箱 B 宽度较大，因此将它的总宽度 5 * 0.25 = 1.25 作为父处理单元的宽度。 深度 对于父处理单元，分配给子处理单元的各种内部包装材料的深度值会相加。如果内部包装材料货箱 A 的深度是 0.25，货箱 B 的深度是 0.5，对于父处理单元，总深度值是 0.75。 高度 对于父处理单元，包装材料的最大高度会作为它的高度。如果内部包装材料货箱 A 的高度是 0.05，货箱 B 的高度是 0.2，父处理单元的高度是 0.2。 面积 子处理单元的每种类型内部包装材料的总面积作为父处理单元的面积。在这个例子中，父处理单元的面积是 (5 * 0.025) + (5 * 0.125) = 0.75 m2。 体积 子处理单元的包装材料的总体积作为父处理单元的体积。在这个例子中，父处理单元的体积是 (5 * 0.00125) + (5 * 0.025) = 0.13125 m3。 毛重 净重是处理单元中包含的物料的总重量，毛重是处理单元中包含的物料的总重量加处理单元结构中所有包装材料的总重量。 |