| # 按装货列出的多个运输工具 货物的发运通常由分段运输工具（例如，卡车和拖车组合或牵引多节车厢的机车）来完成。在这种情况下，可能要为组成运输工具的一些（也有可能是所有）段执行货运计划。 在 货运 中，对于每个货运单行，都可以指定是由单个运输工具还是由分段运输工具来进行运输。 如果选择单个运输工具，则可以将 运输工具组 添加到货运单行。如果将 运输工具 附加到货运单行，则 货运 将尝试为在组装货物过程中生成的装货分配该运输工具。 如需更多信息，请参见 运输工具组的使用 、 运输工具选择 和 货运单分组 如果选择分段运输工具，则可以将 运输工具组合 添加到货运单行。运输工具组合可以包含各种单个运输工具，这取决于设置运输工具组合的方式。因此， 货运 可以为在组装货物过程中生成的每个装货分配多个运输工具。 注意 可以将运输工具组或运输工具组合附加到货运单行，但不能同时附加两者。 如果没有在货运单行中插入运输工具组或运输工具组合，则组装货物引擎将根据设置数据选择运输工具组或运输工具组合。组装货物引擎首先查找合适的运输工具组。如果没有找到运输工具组，则采用为承运人定义的默认运输工具组。如果没有定义默认运输工具组，则组装货物引擎将查找运输工具组合。如果没有找到运输工具组合，则采用为承运人定义的默认运输工具组合。如需有关组装货物引擎的更多信息，请参见 组装货物过程 。 运输工具组合 还可用于货运单群集。运输工具组合是用于生成货运单组的标准之一。 运输工具组合 运输工具组合是多个车辆的组合，包含多个段。例如，卡车和拖车组合或牵引多节车厢的机车。要指定构成运输工具组合的各段，必须附加 车辆类型 和/或 运输工具 。 车辆类型 车辆类型是指无特性（即不能唯一标识）的车辆类型。对于每种车辆类型，必须指定用于运输工具组合的车辆数。例如，如果组合的运输工具包含一个机车和五节车厢，则对于车辆类型 CAR，必须插入 5，对于车辆类型 LOC，必须插入 1。 运输工具 运输工具 是指可唯一标识的车辆，在组装货物过程中 货运 可以对其进行可用性检查。要定义可唯一标识的段，必须将运输工具和车辆类型添加到运输工具组合。例如，如果组合运输工具包含一个机车和五节车厢，并且您希望启用对机车的可用性检查，则可以为机车插入运输工具 LOCOMOTIVE AX00023 和车辆类型 LOC。 如需更多信息，请参见 设置运输工具组合 。 可以将多个运输工具添加到运输工具组合。这样， 货运 可以计划运输，以使用多个运输工具运输装货。 设置运输工具组合 要设置运输工具组合，请执行以下操作： 在 组合代码 (fmfmd0120m000) 进程中，定义 组合代码 。 在 运输类型 (fmfmd0140m000) 进程中，定义 运输类型 。 在 运输工具 (fmfmd0155m000) 进程中，定义 运输工具 ，并在 运输工具日程表 (fmlbd0560m000) 中，设置运输工具的 日程表 。 在 运输工具组 (fmfmd0150m000) 进程中，定义 运输工具组 。 在 车辆类型 (fmfmd0147m000) 进程中，定义 车辆类型 。 在 运输工具组合 (fmfmd0642m000) 进程中，定义 运输工具组合 。 在 按运输工具组合列出的车辆类型和运输工具 (fmfmd0148m000) 进程中，添加车辆类型和属于某个运输工具组合的运输工具。 要为运输工具组合定义无特性段，必须添加车辆类型和此车辆类型的车辆数。例如，如果组合的运输工具包含一个机车和五节车厢，则对于机车类型 CAR，必须在 车辆数量 字段中插入 5。 要定义可唯一标识的段，必须添加运输工具和车辆类型。可唯一标识的段的车辆数不能多于一。 在 按承运人/LSP 列出的运输工具组合 (fmfmd0144m000) 进程中，定义承运人可用的运输工具组合。 在 货运计划参数 (fmlbd0100m000) 进程中，选中或清除 检查 TMG 和 TMC 可用性 复选框指定在组装货物过程中是否必须检查装货能力和运输工具或运输工具组合的可用性。 |