| # 配置器示例 示例 某个厨房设备制造商按客户订单定义了一种通用产品，此通用产品是配置不同厨房单元的基础。 原则上，通用模型由以下部分组成： 低柜单元。 操作面。 下列各表中显示通用产品组件的产品特性。请注意，如果选择选项为“有”，则可以在多个预定义选项中进行选择。如果选择选项是“无”，则必须输入产品特性的值。
序号 | 产品特性 | 说明 | 选择选项 | 特性选项
物料代码：4 Kitchen Unit
10 | kitbrand | 厨房设备的品牌名 | 有 | sie | Siebent
|  |  |  | iki | Interkitchen
20 | colour | 颜色 | 有 | gre | 灰色
|  |  |  | bla | 黑色
30 | mattype | 材料类型 | 有 | woo | 木头
|  |  |  | syn | 人造
40 | numcabin | 橱柜编号 | 无 |  |
45 | height | 橱柜高度 | 有 | 80 | cm
|  |  |  | 90 | cm
|  |  |  | 100 | 厘米
50 | depth | 深度 | 无 |  |
60 | typehand | 把手 | 有 | lux | 豪华
|  |  |  | std | 标准
70 | worktop | 操作面 | 有 | 有 | 操作面
|  |  |  | 无 | 没有操作面
序号 | 产品特性 | 说明 | 选择选项 | 特性选项
物料代码：7 Lower Cabinet Unit
10 | cabnumb | 橱柜编号 | 有 | 1 |
|  |  |  | 2 |
|  |  |  | 3 |
40 | height | 橱柜高度 | 无 |  |
50 | width | 橱柜宽度 | 无 |  |
60 | depth | 橱柜深度 | 无 |  |
70 | rotat | 柜门打开方向 | 有 | lef | 向左
|  |  |  | rig | 向右
序号 | 产品特性 | 说明 | 选择选项 | 特性选项
物料代码：9 Worktop
10 | topbrand | 操作面的品牌名 | 有 | alt | Altus
|  |  |  | wil | Wilder
20 | length | 台面长度 | 无 |  |
30 | depth | 台面深度 | 无 |  |
40 | finish | 水池安装情况 | 有 | mou | 镶嵌式
|  |  |  | sun | 凹式
使用以上选项可以组合所有可行的变型。但是，如果并不是全部选项都可用于某个指定部件，则可以将约束条件链接至某个产品特性。 示例 如果厨房设备的品牌名为 Interkitchen，则作为一个约束条件您可以定义材料类型必须为“木头”。 相关主题 配置器（介绍） |