| # 检验单样品 (qmptc2110m000) 使用此进程可维护样品。创建完检验单之后，但在能够执行检验之前，必须抽取可以代表物料整个库存的样品。 可以抽取多个样品，但这些样品的合计数量不能超过在检测作业组 (qmptc0136m000) 进程中为该检验单指定的样品数量。要完成检验单，合计抽样数量必须等于样品数量。 设置完样品之后，请使用下列进程来定案检验单： 样品检测数据 (qmptc1115m000)或按序列号列出的样品检测数据 (qmptc1116m000) 完成/处理检验单 (qmptc1202m000) 处理检验单 (qmptc1204m000) 相关主题 存储检验 检验单 用于构建采购、生产或销售的产品的检验事项的单据 最大数量 抽样数量的最大数量取决于检测类型。 100% 或单一抽样： 最大数量 = 样品数量 连续抽样: 最大数量 = (订单数量/频率) x 样品数量 连续抽样的样品等于样品数量。 合计数量 所有样品的合计数量。此数量最终必须等于样品数量。 物料 指在 ERP LN 中可以采购、存储、制造、销售或以其它方式处理的原材料、部件、成品和工具。 另外，物料可以表示作为一个成套件进行处理的一组物料，而且物料也可以存在多个产品变型中。 您还可以定义非实体物料。非实体物料虽然不存放在库存中，但可用它过帐成本或向客户开具服务发票。非实体物料的示例包括： 成本物料（如电费） 服务物料 分包服务 清单物料（菜单/选项） 顺序 据此对不同样品的各个特性进行检测的检验单的序号 样品 从（订单）总数量中抽取的少量物料称为样品，样品可以代表订单数量的质量。 仓库 存储货物的地方。您可以输入每个仓库的地址数据及与其类型相关的数据。 库位 仓库中用来存放货物的特定位置。 为了管理可用空间及便于查找存放的货物，可以将仓库分成不同的库位。可以向单个库位应用存储条件和冻结。 批次 用一个（批次）代码标识的一起生产和存储的若干物料。通过批次可以标识货物。 日期 存储物料时为其分配的一个日期。借助库存日期，您可以根据 FIFO（先进先出）或 LIFO（后进先出）的原则来检索物料，从而不必执行详尽的批次控制。 库存日期往往同 LIFO 或 FIFO 的出库优先级或物料的产品过期日期联系在一起。 使用 LIFO 或 FIFO 的出库优先级时，库存日期的默认值是系统日期，但您可以改写该日期。因此，库存日期不一定就是存储日期。如果该物料具有特定的存放时间，则库存日期即为该物料定义的产品过期日期。 检测数量 每次检测的部分样品数量。 说明：5 公斤重的样品一次检测 1 公斤。 注意 对于每个检测数量，均可以在样品检测数据 (qmptc1115m000) 或按序列号列出的样品检测数据 (qmptc1116m000) 进程中输入检测结果。 抽样数量 从特定订货数量中抽取样品后，通常您并不希望立即测试所有样品。样品数量是从总样品数量中抽出来立即进行测试的实际数量。 抽样时间 抽取样品的日期 检测数据 如果选中此复选框，则表示检测数据可用。 |