| # 订单特定检验行 (qmptc0151m000) 使用此进程可显示或维护订单特定检验数据行。对于每一特性或要项/特性组合，都提供检验行。可以更改此特定订单上与此特性相关的数据。 相关主题 订单特定检验 顺序 订单的序号。对于每个顺序，均会抽取一个或多个样品来检测特性。 行号 用于标识检验单行的编号 要项 物料的一部分。例如，一颗螺钉可以有头要项和尾要项。一个要项可以具有一种或多种特征。例如，头要项可以有直径和长度，尾要项可以有直径和颜色。 特性 指的是物料或物料部件/组件的特有品质或区别标记。例如直径、长度、重量。 特性类型 所测量的值类型 特性单位 物料特征的表示单位，例如，米、千克。 注意 如果在特性类型字段中选择小数或整数，则必须填写特性单位字段。如果已选择选项，则特性单位字段将为空。 用于算法的特性 如果选中此复选框，此特性被用作另一个特性的算法中的变量或常量。 选项集 某特性的一组可能值。对于每个值（选项），可以指明它是否合格。 例如，红色和蓝色即可构成一个选项集。 示例
特性 | pH 值
测试 | 石蕊检测
选项 | 蓝色 = 合格
红色 = 不合格
注意 如果特性类型字段为选项，则可以输入一个选项集。 方法 特性值的类型或特性值的计算方式 算法 根据其它变量或固定特性来计算某一特性的表达式。 注意 只有在方法字段中输入算法时，才能在算法字段中输入数据。请输入用于计算特性的算法名称。 检测 对某个特征进行的检查。可以将一项或多项测试链接至某个特征。 检测区域 进行检测的实际位置。 损坏性检测 如果选中此复选框，则检测将为损坏性检测，检测后物料将无法使用。 如果清除此复选框，检测将不是损坏性检测，检测后物料仍可使用。 结果类型 报告给用户的结果的类型 检测单位 检测所采用的单位。例如，米、升或千克。 注意 特性单位是默认值。检测单位和特性单位必须具有相同的物理量。 检测顺序 检测顺序指定对检测组中的特性进行检测的顺序。如果检测顺序字段的值为 0，则此要项/特性的顺序对于检测不重要。执行所有其它检测后，会对检测顺序值为 0 的要项/特性进行检测。 示例
| 损坏性检测 | 检测顺序
检测 1 | 否 | 1
检测 2 | 是 | 2
说明：损坏性检测将在最后进行。 注意 多个特性的序号可以是一样的。这种情况下，如果检测序号不为 0，则会根据要项/特性对检测排序。 检测标准 通常用于检测的标准。 例如，DIN 标准。 技能 指工程师完成工作必须具备的特定知识或专门技术。例如，电学知识、特定设备的知识等等。 员工 对该特性执行检测的人员 仪器 一种用于在质量检测期间测量物料的特定特性的工具。 示例
仪器 | 酸液比重计
特征 | pH 值
固定特性值 一次确定的特性值，可以与样品检测数据 (qmptc1115m000) 进程或按序列号列出的样品检测数据 (qmptc1116m000) 进程中输入的检测结果进行比较。 注意 只有当方法字段设置为固定值时，此字段才适用。 特性标准 通常用于特性的标准。这是一个提示字段。 例如，DIN 标准。 定额 定额是该特性的期望质量，以特性单位表示。 注意 如果在方法字段中输入固定值或在特性类型字段中输入选项，则此字段不适用。 上限 以特性单位表示的合格质量的最高特性值 注意 上限字段值必须大于或等于定额字段中的值。 下限 以特性单位表示的质量合格的最小特性值 注意 下限字段必须小于或等于定额字段中的值。 来源 （检验）订单与之相关的集成模块或子系统 行号 检验单适用的订单行的编号。这可以是销售订单行、采购订单行或估计材料的位置。 工序 工艺流程中连续执行，以生产某种物料的系列步骤之一。 在执行工艺流程工序期间，可以收集下列数据： 任务。例如，锯料。 用来执行任务的机器（可选）。例如，切割机。 执行任务的地点（工作中心）。例如，木制品工作中心。 执行任务所需的员工人数 此数据用于计算订单提前期，以便计划生产订单以及计算成本价。 在此工序期间或之后，必须进行质量检验。 验证算法 检查订单特定算法数据的有效性。 |