| # 按标准路线列出的邮政编码 (fmlbd0151m000) 使用此进程来查看和维护标准路线的邮政编码。 对于每条标准路线，都按照国家来组织邮政编码的范围。 一组邮政编码由下列要素组成： 序号 国别 该国的一系列邮政编码 参考地址 路线 顺序决定承运人访问此范围的顺序。 要定义范围，请在自邮政编码字段中输入该范围的第一个邮政编码，然后在至邮政编码字段中输入该范围的最后一个邮政编码。 承运人可以在该范围内的地址提货或交货。 参考地址是此范围中最重要的地址。 通常，这是装货点或卸货点。 注意：标准路线可以是路线计划中的线路。 示例 要定义标准路线 AMS - PAR（从阿姆斯特丹经布鲁塞尔到巴黎），需要下列三个范围： 序号 1：荷兰；邮政编码 1000AA 至 1199ZZ；参考地址：阿姆斯特丹，装货点 序号 2：比利时；邮政编码 1000 至 1100；参考地址：布鲁塞尔，装货/卸货点 序号 3：法国；邮政编码 92974 至 92984；参考地址：巴黎，卸货点 相关主题 标准路线的使用 路线计划的使用 计划方法 国别 作为标准路线邮政编码范围的来源的国家。承运人可以访问邮政编码范围中的地址来提货或交货。 标准路线 为其维护邮政编码的标准路线 自邮政编码 当前标准路线的邮政编码范围中的第一个邮政编码。承运人可以访问邮政编码范围中的地址来提货或交货。 至邮政编码 当前标准路线的邮政编码范围中的最后一个邮政编码。承运人可以访问邮政编码范围中的地址来提货或交货。 路线 顺序 邮政编码范围的序号。 该序号可决定承运人访问此范围的顺序。 参考地址 参考地址是邮政编码范围中最重要的地址。 通常，这是装货点或卸货点。 |