| # 检验单历史记录 (qmptc3505m000) 使用此进程来显示特定来源订单的检验单。 在检验单历史记录 (qmptc3505m000) 详细进程中，可以查看检验单的详细资料，如检测类型、样品数量及合格质量水平等。 相关主题 标准检验 来源 （检验）订单与之相关的集成模块或子系统 来源订单 检验来源的订单号 物料 指在 ERP LN 中可以采购、存储、制造、销售或以其它方式处理的原材料、部件、成品和工具。 另外，物料可以表示作为一个成套件进行处理的一组物料，而且物料也可以存在多个产品变型中。 您还可以定义非实体物料。非实体物料虽然不存放在库存中，但可用它过帐成本或向客户开具服务发票。非实体物料的示例包括： 成本物料（如电费） 服务物料 分包服务 清单物料（菜单/选项） 物料说明 显示物料的说明。 订单数量 表示物料或货物的物理量。例如，木材量可以用长度表示（以米为单位），也可以用体积表示（以立方米为单位）。 订单数量 显示检验数量。 检验单 用于构建采购、生产或销售的产品的检验事项的单据 检测类型 指定从检验数量中抽取样品的方式。 样品数量 要测试的订单数量样品的总数量，用样品数量的单位表示。输入的样品数量可以是固定数量，也可以是订单数量或频率（如果选择“连续取样”作为测试类型）的百分比。 抽样单位 样品数量的单位 频率 两次抽样之间的间隔，以频率单位表示。 说明：从每 100 件产品中抽取 10 件新样品。在下面的示例中，需要进行 11 次抽样，每个抽样含 10 件产品。 示例
样品 | 10 件
频率 | 100 件
检验数量 | 1150 件
百分比 显示抽样百分比作为方法的一部分。 抽样单位 显示抽样单位作为方法的一部分。 合格 质量水平 为使整批物料量获得批准，测试样品必须达到批准的最小百分比。例如，如果合格质量水平设置为 90，但已批准的百分比低于该值，则整批物料被拒收。 文本 显示与检验单页眉历史记录相关的文本。 行号 检验单链接至的订单上的位置编号。该编号可以是销售订单行的位置编号、采购订单行的位置编号或物料清单 (BOM) 中的位置编号。 工序 工艺流程中连续执行，以生产某种物料的系列步骤之一。 在执行工艺流程工序期间，可以收集下列数据： 任务。例如，锯料。 用来执行任务的机器（可选）。例如，切割机。 执行任务的地点（工作中心）。例如，木制品工作中心。 执行任务所需的员工人数 此数据用于计算订单提前期，以便计划生产订单以及计算成本价。 在此工序期间或之后进行质量检验。 顺序 据此对不同样品的各个特性进行检测的检验单的序号 检验 显示为特定检验单生成的检验单行清单。这些行将与为每个检测作业组（链接至质量标识）维护的特性相对应。 检验 显示所执行检验的序号。 处理单元 这是一种包装物料的结构或此结构的一部分，用于包装物料。 注意 处理单元包括下列属性：1) 标识代码；2) 包装材料（可选）；3) 包装材料的数量（可选）。 重要事项！ 如果将物料链接至处理单元，则可以通过处理单元来包装物料。包装物料是指处理单元所包含的包装物或其它包装物料的类型。 例如：通过为某个处理单元定义包装物料（如木箱），可以将该处理单元指定为木箱。 质量标识 决定检验单的生成及检验执行方式的条件 质量组合链接有以下信息： 作为质量检验来源的模块或子系统 应用质量检验的物料或质量组 必须满足的质量要求（在质量标识中定义） 质量标识 显示质量标识和说明。 检测作业组 有关某一检验数量的抽样检测频率及样品数量的定义 订单日期 创建检验单的日期 完成日期 完成所有检验单行的日期。此日期会在完成/处理检验单 (qmptc1202m000) 进程中自动更新，但不能人工输入。 样品历史记录 显示“文件”菜单中的“特定”菜单下的“样品历史记录”选项。 单击“样品历史记录”可显示“样品历史记录 (qmptc3510m000)”进程。 检验单行历史记录 显示“文件”菜单中的“特定”菜单下的“检验单行历史记录”选项。 单击“检验单行历史记录”可显示“检验单数据行历史记录 (qmptc3506m000)”进程。 |