| # 质量子系统中的单位和数量 单位 单位必须具有相同的物理量，例如，“长度”： 特性单位 检测单位 最小可测单位（用于检测特性的仪器的最小可测单位） 示例 通过检测以下特性可以确定物料“试管”的质量： 长度 直径 容积
特性 | 长度
特性单位 | 米 (m)
特性 - 检测 | -
检测单位 | 厘米 (cm)
数量 检验数量 需要检验的数量。相应地，检验单的结果将决定这一数量的质量。 根据订单的来源，适用的数量包括： 销售订单数量 采购订单数量（交货数量） 生产订单数量 生产批量 样品数量 样品数量是检验数量中要检测的样品的总数量，以样品数量的单位表示。可以采用检验数量或频率的数值或百分比形式输入样品数量。 抽样数量 从总样品数量中抽取的实际数量。每个抽样数量又可分成更小的部分（检测数量）。 检测数量 检测数量是每次检测的样品数量的一部分（确切的因子），用与样品数量相同的单位表示。对于每个检测数量，可以在样品检测数据 (qmptc1115m000) 进程中输入检测结果。 示例
检验单数量 | 1000 件
检测类型 | 单一抽样
样品数量 [%] | 50%
样品数量 | 500 件 (1000 * 50% = 500)
对于样品数量，进行 3 次抽样：
样品 | 检测数量 | 抽样数量
1 | 50 件 | 200 件
2 | 50 件 | 200 件
3 | 50 件 | 100 件
- | 合计 | 500 件
检测结果：
     样品 序列号 结果 1