| # 按序列号历史记录列出的样品检测数据 (qmptc3516m000) 使用此进程可显示按序列号列出的检测数据。这些数据是以前在按序列号列出的样品检测数据 (qmptc1116m000) 详细进程中输入的。 系统为检验单的每个位置均创建了检测数据行。 示例 如果检验单的某个特性有 4 个位置，则会生成 4 行。 注意 按特性历史记录列出的样品检测数据 (qmptc3515m000) 进程显示按特性输入的检测数据。在哪个进程中输入检测数据取决于质量管理参数 (qmptc0100m000) 进程中检测数据的输入方式参数的设置。 相关主题 标准检验 检验单 检验单的代码。 样品 从（订单）总数量中抽取的少量物料称为样品，样品可以代表订单数量的质量。 要项 物料的一部分。例如，一颗螺钉可以有头要项和尾要项。一个要项可以具有一种或多种特征。例如，头要项可以有直径和长度，尾要项可以有直径和颜色。 序列号 ERP LN 生成的唯一编号，用来区分一个抽样数量中可以执行的不同测量。测量数目基于检测数量。
示例
抽样数量 | 100 件
检测数量 | 20 件
说明：要获得 100 件抽样数量，需要以 20 件为一组执行 5 次检测 (100/20=5)。因此，将生成 5 个检测行，每行均有一个唯一的序列号。 注意 序列号的合计数量不能超过抽样数量除以检测数量后得出的值。 特性 指的是物料或物料部件/组件的特有品质或区别标记。例如直径、长度、重量。 位置 位置编号表示所测量的特性。测量值将作为检测数据输入样品检测数据 (qmptc1115m000) 或按序列号列出的样品检测数据 (qmptc1116m000) 进程。 物料 指在 ERP LN 中可以采购、存储、制造、销售或以其它方式处理的原材料、部件、成品和工具。 另外，物料可以表示作为一个成套件进行处理的一组物料，而且物料也可以存在多个产品变型中。 您还可以定义非实体物料。非实体物料虽然不存放在库存中，但可用它过帐成本或向客户开具服务发票。非实体物料的示例包括： 成本物料（如电费） 服务物料 分包服务 清单物料（菜单/选项） 方法 特性值的类型或特性值的计算方式 检测日期 进行检测的日期和时间 测量值 检测的结果 如果在结果类型字段中选择定量，并且特性类型字段未设置为选项，则会显示数字值。如果为检验单行指定了算法，该算法将计算此字段中显示的数字值。 单位 定义或计算检测结果时所用的单位。 注意 如果在特性类型字段中输入选项，则此字段不适用。 选项集 某特性的一组可能值。对于每个值（选项），可以指明它是否合格。 例如，红色和蓝色即可构成一个选项集。 示例
特性 | pH 值
测试 | 石蕊检测
选项 | 蓝色 = 合格
红色 = 不合格
选项 找到的选项。 注意 根据选项 (qmptc0114m000) 进程中选项类型字段中的输入内容，该选项为合格或不合格。 检测区域 进行检测的实际位置。 员工 对该特性执行检测的人员 仪器 用于测量特性的默认仪器 结果 检测的结果 注意 ERP LN 会根据您在按质量标识列出的特性 (qmptc0115m000) 进程和/或选项 (qmptc0114m000) 进程中定义的质量限制自动生成一个值。 |