| # 装配控制模块 (ASC) 中的在制品转移 在制品转移包括生成转移订单、执行发料和执行收货。执行这些流程的方法取决于转移在制品所涉及的两个装配线是否属于同一公司。 单地点 在单地点情况下，当几个装配线位于同一公司内时，这些流程可以人工、半自动或自动完成。此参数在装配线 (tiasl1530m000) 进程的装配行中定义。 以下图表描述了每种参数设置所对应的流程完成方式。例如，如果选择“人工”，则通过执行“产生在制品转移”生成转移订单（触发流程 1）。同时解冻仓单，以便能够进行转移发料。当触发器设置为“人工”或“半自动”时，必须人工执行在制品发料和在制品收货。 说明：流程触发的概念是指将某一装配线工位上的某一事件用作触发器，以触发某个进程的执行。以下是下表中所提到的触发器的说明： 触发流程 1 = 产生在制品转移。 触发流程 2 = 执行在制品发料。 触发流程 3 = 执行在制品收货。
参数设置 | 人工 | 半自动 | 自动
--- | --- | --- | ---
生成在制品转移 | 由触发流程 1 执行 | 由触发流程 1 执行 | 由触发流程 1 执行
解冻仓单发料 | 与触发流程 1 同时执行 | 由触发流程 2 执行 | 由触发流程 2 执行
执行在制品 | 人工执行（仓库） | 人工执行（仓库） | 由发料触发流程 2 执行
执行在制品 | 人工执行（仓库） | 人工执行（仓库） | 由收货触发流程 3 执行
多地点 在多地点情况下，如果在不同公司之间转移在制品，在制品转移将通过公司间销售和采购订单进行处理。这些订单由使用企业建模管理模块的多地点功能的仓储业务处理。企业建模管理模块还包括公司间开票、单据打印等过程。这些订单的生成是由生成在制品转移 (tiasc7200m000) 进程触发的。 注意 在制品转移始终在当前装配线的最后一个装配线工位上执行。您可以在较早的工位生成在制品转移，但在制品转移实际上仍在最后一个工位执行。并且只有最后一个装配线工位的装配线工位订单 (LSO) 登记在制品转移。 在装配控制模块中，在制品总是会在装配线而非工作中心之间转移。装配控制在这方面不同于车间管理模块，后者也可以在工作中心之间转移在制品。 可以通过流程触发器定义 (tiasl8100m000) 进程运行相关进程。 以下进程用于在制品转移： 生成在制品转移 (tiasc7200m000) 执行在制品发料 (tiasc7201m000) 执行在制品收货 (tiasc7202m000) 装配线工位上的装配订单 (tiasl6510m000) 装配线 (tiasl1530m000) 装配订单与装配线工位订单 (tiasc2510m000) |