| # 将供应线链接至多条父装配线（分散装配线结构） 在当前的业务方案中，原始设备制造商 (OEM) 越来越多地开始在全球范围内运作。这意味着可以在一个地理位置装配最终产品，并且可以在一个或多个地理位置装配其组件。在装配组件之后，会将这些组件转移到其它位置，以对最终产品进行最终装配。要为此需求建模，可以在 ERP LN 中设置分散装配线结构。在分散装配线结构中，可以将一条装配线链接至多条装配线。 示例 在分散装配线结构中（如下图中的建模所示），一条供应线会链接至多条主装配线。在我们的示例中，供应线 E 链接至主装配线 A 和 B。供应线 F 链接至主装配线 B 和 C。供应线 F 位于与主装配线 B 相关的其它地理区域。 注意 这些线可以在物理上位于不同的地理位置，但在逻辑上会链接至一条装配线结构。 重要事项！ 可以为多地点以及单一地点方案的分散装配线建模。在多地点装配方案中，可以在主公司中定义分散装配线结构，并将该结构复制到其它公司。 将供应线链接至多条父装配线 必须将供应线链接至位于以下两层的父装配线： 装配线控制段 装配线工位 示例 下面的示例显示分散供应线结构，其中供应线链接至两条不同的父装配线。 供应线 z 链接至主装配线 A 和 B
A | 第一条主父装配线（主装配线）
B | 第二条主父装配线
Z | 主装配线 A 和 B 的供应线
S1A 至 S3A | 主装配线 A 上的连续装配线控制段
L1A 至 L3A | 主装配线 A 上的连续装配线工位
S1Z 至 S2Z | 供应线 Z 上的连续装配线控制段
L1Z 至 L2Z | 供应线 Z 上的连续装配线工位
S1B 至 S3B | 主装配线 B 上的连续装配线控制段
L1B 至 L3B | 主装配线 B 上的连续装配线工位
反向三角形 | 缓冲工位
装配线控制段 在装配线控制段层上，可以将供应线的最后一个装配线控制段链接至位于不同父装配线上的装配线控制段。 在上面的示例中，供应线 Z 上的最后一个装配线控制段 (S2Z) 可同时链接至主装配线 A 上的装配线控制段 S3A 和主装配线 B 上的装配线控制段 S3B。
装配线控制段 | 下一装配线控制段
--- | ---
控制段 S1Z | 控制段 S2Z
控制段 S2Z | 控制段 S3A
控制段 S2Z | 控制段 S3B
注意 不能将装配线控制段链接至同一条装配线的多个装配线控制段。在上面的示例中，不能将供应线 Z 上的控制段 S2Z 同时链接至主装配线 A 上的控制段 S2A 和 S3A。 只有供应线的最后一个装配线控制段可以链接至不同装配线上的多个下一控制段。在上面的示例中，只有供应线 Z 的控制段 S2Z 可以链接至主装配线 A 上的控制段 S3A 和主装配线 B 上的控制段 S3B。 装配线工位 在装配线工位层上，可以将供应线的最后一个工位链接至位于不同父装配线上的装配线工位。 在上面的示例中，供应线 Z 的最后一个装配线工位 L2Z 可以同时链接至主装配线 A 上的装配线工位 L3A 和主装配线 B 上的装配线工位 L3B。
工位 | 下一个工位
--- | ---
控制段 S2Z 的缓冲工位 | 工位 L2Z
工位 L2Z | 主装配线 A 上的工位 L3A
工位 L2Z | 主装配线 B 上的工位 L3B
注意 不能将装配线工位链接至同一条装配线的多个装配线工位。在上面的示例中，不能将供应线 Z 上的装配线工位 L2Z 同时链接至主装配线 A 上的工位 L2A 和 L3A。 只有供应线的最后一个装配线工位可以链接至多个下一装配线工位。在上面的示例中，只有供应线 Z 的装配线工位 L2Z 可以链接至主装配线 A 上的装配线工位 L3A 和主装配线 B 上的装配线工位 L3B。 将供应线链接至多条供应线 可以为具有下列供应线结构类型的装配线网络建模： 收敛：只能将一条装配线（例如作为供应线）链接至一条可作为供应线或主装配线的装配线。 分散：可以将一条装配线链接至不同的装配线。示例：链接至不同主装配线的一条供应线。 注意 不能为具有并行装配线工序的装配线结构建模。 在物料的配置期间，如果用户选择了产品模型，其中子装配件的工艺流程根据已装配的主物料的配置确定（例如，已装配的最终产品可以使用由两条不同装配线供应的部件 X1 或部件 X2），则允许使用具有并行建模的装配线的装配线网络模型定义。然后，在配置之后确定工艺流程时，会执行检查以确定选定的工艺流程不包含并行建模的装配线。如果发现并行建模的装配线，系统会指示无法生成特定的装配结构。因此，无法建立特定的配置。 示例 在此示例中，已装配的最终产品 Z 必须包含由不同装配线供应的子装配件 X1 或 X2。 并行装配工序 - 仅允许在物料配置期间
Z | 已配置的主要最终产品（主物料）
X1 或 X2 | 子装配件）。
Y | 需要使用部件 Y 来制造 X1 或 X2
C3 | 主供应线，为 C1 和 C2 供应 Y
C1 | 将交付到主装配线 M 的物料 X1 的供应线
C2 | 将交付到主装配线 M 的物料 X2 的供应线
M | 主装配线，其会制造已配置的最终产品 Z
上图表示其中两条装配线以并行方式建模的装配线结构。根据已装配主物料 Z（无论 Z 包含 X1 还是 X2）的选定配置，供应线 C1 或 C2 包括在装配线网络模型中。当以并行方式建模装配线时，不能选择多条装配线。 如果在配置主物料 Z 的过程中选择选项 X1，则将不包括装配线 C2。工艺流程包含为供应线 C1 供应物料 Y 的主供应线 C3。供应线 C1 使用物料 Y 来制造供应给主装配线 M 的子装配件 X1。M 是最终产品 Z 的下线装配线。此工艺流程不包含并行装配线。 如果在配置主物料 Z 的过程中选择选项 X2，则将不包括装配线 C1。工艺流程包含为供应线 C2 供应物料 Y 的主供应线 C3。供应线 C2 使用物料 Y 来制造供应给主装配线 M 的子装配件 X2。M 是主物料 Z 的下线装配线。此工艺流程不包含并行装配线。 重要事项！ 只有在装配线 (tiasl1530m000)进程中针对供应线选中配置相关项复选框时，系统才能包括或不包括供应线。如需更多信息，请参见 装配线选择 - 配置相关项参数 分散结构和装配订单 - 唯一链接 使用分散供应线结构可以将供应线链接至多条父装配线。但是，供应线上的装配订单必须仍能够在指定的时间点参考父装配线上的单个装配订单。供应线可以为不同的父装配线供应物料，但是需要在供应线的装配订单与父装配线的装配订单之间维护唯一的参考链接。 注意 供应线上的单个装配订单不能具有不同父装配线上多个装配订单的参考。 示例 有关装配订单编号，请参阅该图。
装配线 | 装配订单 | 父装配订单
A | Z-0-0 | <无>
B |  |
C |  |
D | Z-2-0 | Z-0-0
E | Z-1-0 | Z-0-0
F |  |
G |  |
装配线 | 装配订单 | 父装配订单
A |  |
B | X-0-0 | <无>
C |  |
D |  |
E | X-1-0 | X-0-0
F | X-2-0 | X-0-0
G | X-2-1 | X-2-0
装配线 | 装配订单 | 父装配订单
A |  |
B |  |
C | Y-0-0 | <无>
D |  |
E |  |
F | Y-1-0 | Y-0-0
G | Y-1-1 | Y-1-0
相关主题 装配线选择 - 配置相关项参数 将供应线与多条父装配线同步 链接的装配线的运输时间 |