| # 按序列号列出的样品检测数据 (qmptc1116m000) 测定样品物料之后，使用此进程可输入实际检测数据。检测数据用于根据抽样结果验收或拒收数量。检测的每个样品都将归类为优良品或不良品。 如果提供图纸，则可以使用各个“图纸”按钮来显示： 如何检测物料（“检测图”按钮）。 特性外观如何（“特性图”按钮）。 物料外观如何（“物料图”按钮）。 使用“算法求值”按钮，可根据其它特性的数据来计算算法特性的值。不能修改计算出的结果。只能将此选项应用于活动状态的订单。 相关主题 标准检验 检验单 检验单的代码。 订单行状态 检验单行状态表示检验行的当前状态。 样品 从（订单）总数量中抽取的少量物料称为样品，样品可以代表订单数量的质量。 要项 物料的一部分。例如，一颗螺钉可以有头要项和尾要项。一个要项可以具有一种或多种特征。例如，头要项可以有直径和长度，尾要项可以有直径和颜色。 特性类型 所测量的值类型 位置 检验单链接至的订单上的位置编号。该编号可以是销售订单行的位置编号、采购订单行的位置编号或物料清单 (BOM) 中的位置编号。 检测时间 执行检测的日期。默认日期是当前日期。 选项 找到的选项。 注意 根据选项 (qmptc0114m000) 进程中选项类型字段中的输入内容，该选项为合格或不合格。 选项集 选项集的名称。 测量值 检测的结果 如果在结果类型字段中选择定量，并且未将特性类型字段设置为选项，则输入一个数值。如果为检验单行指定某个算法，则该算法会计算此数值。 注意 不能修改检测结果。 结果 检验的结果 注意 ERP LN 会根据按质量标识列出的特性 (qmptc0115m000) 进程和/或选项 (qmptc0114m000) 进程中定义的质量限制，自动在此字段中生成一个值。 检测区域 进行检测的实际位置。 员工 对该特性执行检测的员工 仪器 用于测量特性的默认仪器 综合结果 按检验单、样品或序列号列出的综合检验结果 注意 ERP LN 会根据按质量标识列出的特性 (qmptc0115m000) 进程和/或选项 (qmptc0114m000) 进程中定义的质量限制，自动在此字段中生成一个值。 结果 物料 指在 ERP LN 中可以采购、存储、制造、销售或以其它方式处理的原材料、部件、成品和工具。 另外，物料可以表示作为一个成套件进行处理的一组物料，而且物料也可以存在多个产品变型中。 您还可以定义非实体物料。非实体物料虽然不存放在库存中，但可用它过帐成本或向客户开具服务发票。非实体物料的示例包括： 成本物料（如电费） 服务物料 分包服务 清单物料（菜单/选项） 按特性 指的是物料或物料部件/组件的特有品质或区别标记。例如直径、长度、重量。 方法 特性值的类型或特性值的计算方式 单位 表示物料或货物的物理量。例如，木材量可以用长度表示（以米为单位），也可以用体积表示（以立方米为单位）。 序列号 ERP LN 生成的一种标识号，用来区分一个抽样数量中可以执行的不同测量。测量数目基于检测数量。 示例
抽样数量 | 100 件
检测数量 | 20 件
说明：要获得 100 件的抽样数量，需要以 20 件为一组执行 5 次检测 (100/20=5)。因此，将生成 5 个检测行，每行均有一个唯一的序列号。 注意 序列号的合计数量不能超过抽样数量除以检测数量后得出的值。 算法求值 如果选择“创建检测数据行”，则不会为算法特性创建任何检测行。如果要为算法特性创建检测行，则选择“算法求值”之后，会根据其它特性的数据来计算算法特性的值。不能修改计算出的结果。只能将此选项应用于活动状态的订单。 物料图纸 如果提供图纸，则可以使用此按钮显示物料的外观效果。 切换活动/完成状态 如果在“应用”菜单中选择“切换活动/完成状态”，则可在行状态活动与行状态完成之间进行切换。如果将此选项用于算法特性，则变量（特性）的行状态也会切换为完成。 条件： 合计抽样数量等于样品数量。 为针对该订单行定义的所有样品输入检验数据。 如果检验状态还不是完成，则检验单行的状态只能切换回活动。 创建检测数据行 在“应用”菜单中选择“创建检测数据行”之后，将为检验单中的每个位置生成检测数据行。 示例 如果检验单的某个特性有 4 个位置，则会生成 4 行。 |