| # 为质量管理子系统 (QM) 定义冻结原因 质量 会使用 冻结原因 与 制造管理子系统 中的 车间管理模块 进行沟通。 通过这些冻结原因， 质量 可以冻结某些能在工序执行的操作。因此，您必须定义 5 种冻结原因。以下步骤可确保每种冻结原因均具有正确的类型。 步骤 1. 定义冻结原因 在 冻结原因 (tisfc2100m000) 进程中定义具有以下特点的 5 种冻结原因：
冻结原因 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5)
在订单管理子系统中使用 | Y | Y | Y | Y | Y
冻结“完成数量”字段 | Y | Y | N | N | N
冻结“拒收数量”字段 | Y | Y | N | N | N
冻结“待检验数量”字段 | N | N | Y | Y | Y
冻结完成 | Y | N | N | Y | N
Y（是）表示必须选中该复选框。 步骤 1. 定义工序进行时冻结 使用这些冻结原因可在 质量管理参数 (qmptc0100m000) 进程中在工序进行时定义冻结。 在 工序进行时冻结 组框中输入前三个冻结原因： 有效检验 ：冻结原因 (1) 无效检验 ：冻结原因 (2) 处理过的检验 ：冻结原因 (3) 在 工序完成时冻结 组框中输入最后两个冻结原因： 有效检验 ：冻结原因 (4) 无效检验 ：冻结原因 (5) 相关主题 冻结工序 将质量管理子系统 (QM) 用于制造工序 |