| # 物料维修说明 (tsspc1120m000) 使用此进程可列出组成物料维修说明的参考活动。在适当的菜单上，可以选择生成预报... 以启动生成预报 (tsspc1225m000) 进程，并可以根据在该进程中列出的物料参考活动使用该进程生成物料的预报活动清单。可以选择资源需求以启动按参考活动列出的资源需求 (tsacm2120m000) 进程，可以使用该进程查看特定参考活动的资源需求清单。 注意 物料的预报活动在维修说明 - 预报活动 (tsspc1125m000) 进程中显示。 物料 特定物料的代码，该物料的维修说明由在该进程中显示或选择的参考活动组成。 说明 物料的名称或说明。 使用分类 物料的使用分类。 说明 使用分类的名称或说明。 活动编号 用于区分物料的维修说明中所列参考活动的编号 参考活动 参考活动的代码，是物料维修说明的一部分。 说明 参考活动的名称或说明。 计量 参考活动的计量。选择参考活动时自动填写该字段。 注意 该计量是针对参考活动 (tsacm1101m000) 进程中的参考活动而定义的。 计量 计量的名称或说明。 独立额定值 相关变量达到其额定值时独立变量的值。 注意 默认值与在参考活动 (tsacm1101m000) 进程中为参考活动所选的值相同。 独立额定值 独立变量的单位 相关额定值 相关额定值确定需要对配置中的物料进行维修的阶段。 对于预报检验 (PI)：如果测定值与额定值不相符，则需要进行维修活动。您可以立即计划进行所需维修或后续活动的服务订单。 对于计数器数值 (CV) 和预报活动 (PA)：当达到额定值时，必须进行维修。 示例 (CV)：如果汽车每行驶 20,000 公里后必须进行一次检验，则第一个额定值为 20,000 公里，第二个额定值为 40,000 公里，依此类推。 当计量类型的相关变量达到此值时，将执行参考活动。 注意 默认值与在参考活动 (tsacm1101m000) 进程中为参考活动所选的值相同。 相关额定值 相关变量的单位 生命周期内 如果选中此复选框，则必须在物料的整个生命周期内执行活动。 注意 在频率字段输入的值是在物料的生命周期内必须对物料执行参考活动的次数。 默认值与在参考活动 (tsacm1101m000) 进程中为参考活动所选的值相同。 频率 如果选中了生命周期内复选框，则在此字段输入的值将是在物料的生命周期内对物料执行参考活动的次数。 如果清除了生命周期内复选框，则在此字段输入的值将是在相邻字段中指定的单位时间内对物料执行参考活动的次数。如果时间单位大于物料的维修周期，则使用生成预报 (tsspc1225m000) 进程生成维修说明的预报活动时，将不会采用此活动。 注意 默认值与在参考活动 (tsacm1101m000) 进程中为参考活动所选的值相同。 物料的生命周期和维修周期在服务物料数据 (tsmdm2100m000) 进程中指定。 次/ 在此单位时间内对物料执行参考活动的次数。在频率字段中选择次数。 注意 如果选中了生命周期内复选框，则将清除并停用该字段。在频率字段中选择的值将成为在物料的生命周期内对物料执行参考活动的次数。 默认值与在参考活动 (tsacm1101m000) 进程中为参考活动所选的值相同。 次/ 时间单位，在该单位时间内将按频率字段中输入的次数执行参考活动。 主工艺流程 用于生成活动的主工艺流程。 工艺流程选项 用于生成服务订单活动的工艺流程选项。 相关主题 主工艺流程和工艺流程选项 1 工艺流程选项的说明。 相关主题 主工艺流程和工艺流程选项 |